НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

„Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А4, А5 и А6 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца"

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1703/2018 (3255/2018)

(број 105-Е.03.01-30436/5-2019 од 13.02.2019. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова

„Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А4, А5 и А6 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца"

1.

Додаје се образац број 6 – списак изведених радова, после обрасца број 5А – Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, на страни 61/89 конкурсне документације и гласи као у прилогу 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.

Мења се тачка 5. Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих условаи сада гласи:

Услов:

Пословни капацитет

Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако:

-је у претходних пет година до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао најмање један уговор који се односи на извођење радова који су предмет јавне набавке (термоизолатерски и скеларски радови) на термоелектранама снаге веће од 100МW, у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року, до дана издавања потврде о референтним набавкама није било рекламација на исте

- има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001:2008 и систем управљања здрављем издат од стране акредитоване сертификационе куће која се бави провером усаглашености са стандардима и издавањем сертификата. и заштитом запослених - OHSAS 18001:2007 издат од стране акредитоване сертификационе куће која се бави провером усаглашености са стандардима и издавањем сертификата

Доказ:

- Списак изведених радова – стручне референце – образац број 6

- Потписане и оверене потврде наручилаца – образац број 7

- Копија важећих сертификата ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007

Напомена:

* У случају да понуду подноси група понуђача, доказе из тачке 5. доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе достави доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5., наведене доказе доставити за те чланове.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

3.

Мењају се Техничке карактеристике минералне вуне, тачке I и II на страни 5/89 и 6/89 техничке спецификације конкурсне документације, и сада гласе:

I  Минерална вуна у облику јастука једнострано прошивеног поцинкованом жицом на меркур плетиву од поцинковане жице.

- Запреминска маса:              100 +/- 10% kg/m3

- Коефицијент топлотне

   проводљивости  (lR)  0,040 W/mK                      према SRPS EN 12667

- Температура примене (T)   min 660°C                   према SRPS EN 14706

- Класа негоривости             class A1                      према SRPS EN 13501-1

- Ознака изолације                                                    према SRPS EN 14303

- фактор отпора дифузији водене паре 1             према SRPS EN 12086

- Задовољава AS квалитет                                       према SRPS EN 13468

Топлотна проводљивост изолације код средње температуре употребе:

|  |  |
| --- | --- |
| Ts ( ºC ) | макс. λ ( W/mK ) |
| 50 | 0,039 |
| 100 | 0,046 |
| 150 | 0,054 |
| 200 | 0,064 |
| 250 | 0,075 |
| 300 | 0,088 |
| 350 | 0,103 |
| 400 | 0,119 |
| 450 | 0,137 |

II  Ринфузна минерална вуна за изолацију турбина

-       запр. маса min.180 +/- 10% kg/m³

-       лаб. кфц. топ. пров. 0,040 w/mК при 50 ºC према SRPS EN 12667

-       темп. примене min 680 ºC                            према SRPS EN 14706

-       садржај влаге max 3%

-       фактор отпора дифузији водене паре 1   према SRPS EN 12086

-       негоривост класе А1                                     према SRPS EN 13501-1

-       хемијске особине: употребљив са аустеничним челицима

-       AS квалитет                                                   према SRPS EN 13468

4.

Мења се тачка 6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена Упутства понуђачима како да сачине понуду, на страни 28/89 конкурсне документације и сада гласи:

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, по захтеву Наручиоца, у фази стручне оцене понуда.

5.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

Доставити:

- Архиви

Прилог бр. 1

**ОБРАЗАЦ 7.**

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац предметних радова:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извео:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року није било рекламација на исте до дана издавања потврде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ  Дин/EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац радова: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности извдених радова) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.