НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***Д Р У Г А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Чекићи и ливени делови за дробилице шљаке

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **2320/2018 (ЈН/3000/0207/2018)**

(број 5364-E.03.02.-35282/11-2019 од 07.02.2019. године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***Д Р У Г У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Чекићи и ливени делови за дробилице шљаке

1.

У „Техничкој спецификацији“, тачка 3.2. Квалитет и Техничке карактеристике (спецификације), на страни страна 4/50, додаје се технички опис за тражена добра и гласи:

1. ЧЕКИЋ ЗА ДРОБИЛИЦУ – одливак, машинска обрадa минимум N9 за отвор **Φ**36
2. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ СПОЉАШЊИ - одливак, машинска обрадa минимум Н9 за отвор **Φ**36, остале димензије обрађене стругањем у квалитету минимум N10
3. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ УНУТРАШЊИ - одливак, машинска обрадa минимум N9 за отвор **Φ**36, остале димензије обрађене стругањем у квалитету минимум N10

Прилог:

- Важећа Техничка спецификација

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

|  Рбр. | Назив траженог добра | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чекић за дробилицу, већи | ком | 510 |
|  | Диск дробилице, спољни | ком | 30 |
|  | Диск дробилице, унутрашњи | ком | 28 |

* 1. **Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

****

****

****

**Обавезе изабраног понуђача приликом испоруке:**

- Приликом испоруке ОБАВЕЗНО доставити атесте материјала за све позиције.

**Технички опис:**

1. ЧЕКИЋ ЗА ДРОБИЛИЦУ – одливак, машинска обрадa минимум N9 за отвор **Φ**36
2. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ СПОЉАШЊИ - одливак, машинска обрадa минимум Н9 за отвор **Φ**36, остале димензије обрађене стругањем у квалитету минимум N10
3. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ УНУТРАШЊИ - одливак, машинска обрадa минимум N9 за отвор **Φ**36, остале димензије обрађене стругањем у квалитету минимум N10

**3.3. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
* **да ли су уз испоручена добра достављени атести материјала за све позиције**

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.6. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.