НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга: Инвестициона оправка вагона за нормални колосек

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/1233/2018 (2574/2018)**

(број 105.E.03.01.62834/4-2019 од 20.02.2019. године)

*Обреновац, Фебруара 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: Инвестициона оправка вагона за нормални колосек

1.

Тачка 1.6. **ревизија вучне и одбојне спреме** , поглавље 3 - Врста и обим услуга- Технички опис набавке конкурсне документације (страна 9), *мења се и гласи*:

1.6. **ревизија вучне и одбојне спреме**

Демонтажа чеоне вучне спреме, растављање и чишћење

Провера исправности: пужасте опруге, куке тегљеника, клизача куке тегљеника и квачила (стремен, вешалица...). По потреби наваривање и брушење куке тегљеника

Уградња металног носача (уколико недостаје) и замена или окретање пластичног клизача куке тегљеника

Наваривање и брушење виљушке тегљеника на месту истрошења. У случају прелома дела виљушке тегљеника, израда наставка, заваривање и обрада

Наваривање и обрада свих истрошених места на тегљенику

Комплетирање вучног уређаја, подмазивање и монтажа (сабијање пужастих опруга према цртежу)

Демонтажа елемената унутрашње влачне спреме, обавезна замена гумених елемената круте руде, (елементе за замену доставља ТЕНТ)

Демонтажа малих одбојника, обавезна замена елемената, склапање и монтажа (елементе за замену доставља ТЕНТ),

Потребно је да растојање између ћелија буде 500 mm , а растојање између оса отвора расцепки круте руде 2108 mm, доставити мерну листу

Демонтажа одбојничког уређаја од 590 кN. Преглед и кoнтрола уметака од еластомера, и по потреби заменити оштећене елементе. Извршити реконструкцију постојећег вијка М22x420 са вијком М24x420. Контрола одбојничких плоча (тањира одбојника).

Извршити антикорозивну заштиту унутрашњег дела вођичне и сударне чауре.

Обавезно заменити и подмазати дводелни прстен

Испитивање малих и великих одбојника на пробници са достављањем одговарајућег дијаграма.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви