НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - **Одгушивање и испирање техничких цевовода, канализације и других система, скидање налепа на бункерима угља, водом под притиском – ТЕНТ**

**Партија 1**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА – 2415/2018 (3000/1026/2018)

(број 105-E.03.01-75258/11-2019 од 14.03.2019. године)

Обреновац, 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: **Одгушивање и испирање техничких цевовода, канализације и других система, скидање налепа на бункерима угља, водом под притиском – ТЕНТ**

**ПАРТИЈА 1**

**1.**

У складу са Додатним појашњењем број 2. Конкурсна документација мења се у делу 4Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76 закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, 4.2 додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона Тачка 6 – Технички капацитет, докази.

**2.**

Део 4Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76 закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова4.2 додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона Тачка 6 – Технички капацитет, докази мења се и гласи као у прилогу.

**Технички капацитет:**

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | - Да испуњава **Технички капацитет** **Услов :**Технички капацитет**За партију 3**: Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако поседује:-1 комбиновано притисно-усисно возило са високо притисном пумпом за продувавање цеви и канала притиска мин. 170 бара, капацитета резервоара од мин. 4 m3 и усисном пумпом са резервоаром од мин. 4 м3-Мобилни уређај, пумпа високог притиска минимум 750 бара, који користи воду из постојеће хидрантске мреже.-1 специјално возило са притисном пумпом чији је радни притисак мин 160 бара, са својом цистерном запремине најмање 4 м3. -1 специјално возило са високо притисном пумпом чији је радни притисак мин 750 бара.- Пумпа високог притиска, за рад са врелом водом (са два резервоара - за воду и течност за прање), притиска до 350 бара.-Возило - усисна пумпа, са резервоараом, за усисавање садржаја крупноће зрна до 90мм.-Самоходни уређај за одмашћивање много замашћених бетонских површина, са оштрим металним четкицама, и сл.- 1 муљна/фекална/дренажна пумпа капацитета мин 10 м3/h- 1 апарат за идентификацију опасних гасова-1антиексплозивни вентилатор за извлачење гасова из канализационих постројења- 1 јастук за блиндирање цевовода Ø 100-Ø1200mm-1 специјално ТВ возило за снимање камером канала и цеви пречника од Ø500 до Ø2000mm-1 портабл камера за снимање цеви пречника од Ø50 до Ø500-одговарајућа високопритисна црева,"пиштољи" и одговарајућа "копља" и продужеци за дубине бункера мин. 15м.-4 комплета опреме за рад на висини**За партију 2:** Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако поседује:-1 комбиновано притисно-усисно возило са високо притисном пумпом за продувавање цеви и канала притиска мин. 170 бара, капацитета резервоара од мин. 4 m3 и усисном пумпом са резервоаром од мин. 4 м3-1 специјално возило са притисном пумпом чији је радни притисак мин 160 бара -1 специјално возило са високо притисном пумпом чији је радни притисак мин 750 бара.- 1 муљна/фекална/дренажна пумпа капацитета мин 10 м3/h- 1 апарат за идентификацију опасних гасова-1антиексплозивни вентилатор за извлачење гасова из канализационих постројења- 1 јастук за блиндирање цевовода Ø 100-Ø1200mm-1 специјално ТВ возило за снимање камером канала и цеви пречника од Ø500 до Ø2000mm-1 портабл камера за снимање цеви пречника од Ø50 до Ø500 -4 комплета опреме за рад на висини**За партију 1**: Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако поседује:* високо притисна пумпа са погонским дизел мотором притиска 600 bara, одговарајућа високо притисна црева, „пиштољи“ и одговарајућа „копља“ и продужеци због дубине бункера од приближно 15m
* високопритисна мобилна пумпа на електрични или дизел погон

**Доказ:** -купопродајни уговор **ИЛИ**-уговор о закупу **ИЛИ**-уговор о лизингу **ИЛИ**-рачун на коме се тачно могу видети подаци о купцу **ИЛИ**-пописну листу **И**-важећу саобраћајну дозволу за возила **И**-Техничке карактеристике и подаци о возилу **И** -Техничке карактеристике и подаци о пумпама (кубикажа, радни притисак и др.)**Образложење**: техничким капацитетом захтевана је минимална опремљеност понуђача да би се захтеване услуге извршиле квалитетно и у захтеваном року.**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов довољно је да 1 члан групе достави доказ, а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

**3.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за Јавну набавку**