ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01-140887/11-2019

 29.05.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 228/2019 (3000/0066/2019), за набавку добара: Опрема за термотехничка мерења,по партијама:

Партија 1: Термотехнички мерни уређаји и опрема

Партија 2: Опрема за термографску камеру

Партија 3: Батеријске лампе,

на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊE**:

***Питање 1: Редни број 1***

Наручилац дефинише добро:

*„Наглавна лампа са LED извором светлости*

*Функционалне карактеристике:*

*Минимум 6 начина рада – Јако светло / средње светло / слабо светло / светло усмерено ка доле / трептуће светло и ноћно црвено LED светло*

*Са индикацијом напуњености батерије*

*Техничке карактеристике:*

*Јачина светлости:*

*- јако светло мин 204 лумена*

*- средње светло мин 141 лумена*

*- слабо светло мин 95 лумена*

*- усмерено светло мин 42 лумена*

*Домет светлосног снопа:*

*- мин 111m за јако светло*

*- мин 80m за средње светло*

*- мин 59m за слабо светло*

*- мин 19m за усмерено светло*

*Аутономија рада:*

*- мин 2h са јаким светлом*

*- мин 11h са усмереним светлом*

*Напајање:*

*- 3 алкалне или литијумске батерије напона 1,5V величине ААА или три пуњиве батерије величине ААА*

*(Доставити техничке спецификације батерија које се испоручују уз лампу према оригиналној спецификацији произвођача)*

*Отпорност и заштита:*

*- Отпорна на падове са 1m висине према ANSI стандарду*

*- Класа заштите IPX4 – отпорна на прскање водом према ANSI стандарду“*

У складу са напред наведеним описом молимо наручиоца да се изјасни да ли је прихватљива лампа са пуњивим Li-ion батеријама и нешто бољих карактеристика у смислу јачине светлости и аутономије рада.

**ОДГОВОР:**

Поштовани,

Како је Наручилац дефинисао минималне вредности јачине светлости, аутономије рада и како је за напајање тражено 3 алкалне или литијумске батерије напона 1,5V величине ААА или три пуњиве батерије величине ААА, лампа са пуњивим Li-ion батеријама и нешто бољих карактеристика у смислу јачине светлости и аутономије рада je прихватљива уколико је батерија величине ААА.

КОМИСИЈА: