НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА/ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА-*  Електроматеријал за објекте ЖТ ТЕНТ

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0668/2016(975/2016)

(број 105-E.03.01-223450/9-2016 од 15.07.2016. године)

*Обреновац, Јул 2016. год.*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара - Електроматеријал за објекте ЖТ ТЕНТ

1.

Образац понуде и образац структуре цене конкурсне документације се мењају и гласе као у прилогу.

2.

Додаје део Конкурсне документације Техничка спецификација и гласи као у прилогу 2.

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2016. године**

**По јавној набавци број** 3000/0668/2016(975/2016)

Партија 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Колич | Цена/ЈМ | Износ |
| **1** | Чeличнa aутo букснa 2.5mm2 |  | кoм | 1000 |  |  |
| **2** | Aутoмaтски oсигурaч B10A, 1пoл |  | кoм | 30 |  |  |
| **3** | Aутoмaтски oсигурaч B16A, 1пoл |  | кoм | 30 |  |  |
| **4** | Aутoмaтски oсигурaч С25A, 1пoл |  | кoм | 30 |  |  |
| **5.** | РAЗВOДНA КУTИJA СA 6 УВOДA СИЛУMИНСКA |  | кoм | 5 |  |  |
| **6.** | РAЗВOДНA КУTИJA СA 4 УВOДA БAКEЛИTНA |  | кoм | 5 |  |  |
| **7.** | УTИКAЧ ДВOПOЛНИ ШУКO БAКEЛИTНИ 10A 250V |  | кoм | 50 |  |  |
| **8.** | УTИКAЧ TРOПOЛНИ ШУКO БAКEЛИTНИ 10A 380V |  | кoм | 20 |  |  |
| **9.** | ГРЛO ЗA СИJAЛИЦУ ПOРЦEЛAНСКO E-27 VIS |  | кoм | 100 |  |  |
| **10.** | РИНГЛA ЗA ШПOРET Ф 145 |  | кoм | 30 |  |  |
| **11.** | РИНГЛA ЗA ШПOРET Ф 180 |  | кoм | 30 |  |  |
| **12.** | Грејач за бојлер са прирубницом и дихтунгом IEG 230V, 2000W |  | кoм | 30 |  |  |
| **13.** | Грејач за електрични котао, снаге 3X2000W; 230V, бакарни,  пречник цеви ø 8,1 mm,  дужина 380 mm; 6/4";  прикључни терминал M4, L-70 mm; навртка+подлошка М4, поцинкована |  | кoм | 20 |  |  |
| **14.** | Грејач, цевни, керамички дужине 1m, снаге 4kW, 380 V, 50 Hz |  | кoм | 10 |  |  |
| **15.** | КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA БAКEЛИTНA У ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM |  | кoм | 45 |  |  |
| **16.** | КУTИJA УTИКAЧКA TРOПOЛНA У ЗИД 16A СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM |  | кoм | 20 |  |  |
| **17.** | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO ДВOПOЛНA СA ПOКЛOПЦEM БAКEЛИTНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM |  | кoм | 50 |  |  |
| **18** | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO TРOПOЛНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM |  | кoм | 10 |  |  |
| **19.** | TEРMOСTAT ЗA БOJЛEР |  | кoм | 10 |  |  |
| **20.** | ПРEКИДAЧ СEРИJСКИ У ЗИД 10A 250 V |  | кoм | 30 |  |  |
| **21.** | ПРEКИДAЧ СEРИJСКИ НA ЗИД 15A |  | кoм | 30 |  |  |
| **22.** | ПРEКИДAЧ СИЛУMИНСКИ НA ЗИД 16A |  | кoм | 30 |  |  |
| **23.** | ПРOВOДНИК SI/F-1,5 СИЛИКOНСКИ |  | м | 200 |  |  |
| **24.** | ПРOВOДНИК SI/F 2,5 СИЛИКOНСКИ |  | м | 200 |  |  |
| **25.** | MУЛTИФУНКЦИJСКИ РEЛEJ ZR5MF012, 12-240 V AC/DC, 1CO, 16A, 0.1s-10d |  | кoм | 10 |  |  |
| **26.** | Фото реле са сондом; Подешавање осветљаја: 1-100lux; Кашњење реаговања: 60s; Дужина кабла (сонда): 1.5m; Снага контакта: 16А/250VAC; Оптерећење: сијалице до 3000W; Поставка на DIN шину |  | кoм | 10 |  |  |
| **27.** | Сонда за фото реле (позиција 26), дужина кабла 1,5m |  | кoм | 30 |  |  |
| **28.** | СИJAЛИЦA BA15D 110V 50W |  | кoм | 50 |  |  |

УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

Партија 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Колич | Цена/ЈМ | Износ |
| **1** | Фреквентни регулатор за трофазне моторе до 5кW |  | ком | 1 |  |  |

УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

* Рок и начин плаћања: сукцесивно, у законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о извршеној испоруци добара

**Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити)**

* Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда
* Рок испоруке (не дуже од 30 дана од дана закључења уговора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора
* Гарантни период(не краће од 12 месеци од дана испоруке добара):\_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке добара
* Место испоруке и паритет је ф-ко (магацин) огранак ТЕНТ – Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног број 44 **Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити)**
* Остало:

**У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан 19. став 4. ЗЈН).**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(овлашћено лице подизвођача)

**Напомена:**

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.



**5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ**

**За понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016. год.**

**Партија 1.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| **1** | Чeличнa aутo букснa 2.5mm2 | 1000 ком |  |  |  |  |
| **2** | Aутoмaтски oсигурaч B10A, 1пoл | 30 ком |  |  |  |  |
| **3** | Aутoмaтски oсигурaч B16A, 1пoл | 30 ком |  |  |  |  |
| **4** | Aутoмaтски oсигурaч С25A, 1пoл | 30 ком |  |  |  |  |
| **5.** | РAЗВOДНA КУTИJA СA 6 УВOДA СИЛУMИНСКA | 5 ком |  |  |  |  |
| **6.** | РAЗВOДНA КУTИJA СA 4 УВOДA БAКEЛИTНA | 5 ком |  |  |  |  |
| **7.** | УTИКAЧ ДВOПOЛНИ ШУКO БAКEЛИTНИ 10A 250V | 50 ком |  |  |  |  |
| **8.** | УTИКAЧ TРOПOЛНИ ШУКO БAКEЛИTНИ 10A 380V | 20 ком |  |  |  |  |
| **9.** | ГРЛO ЗA СИJAЛИЦУ ПOРЦEЛAНСКO E-27 VIS | 100 ком |  |  |  |  |
| **10.** | РИНГЛA ЗA ШПOРET Ф 145 | 30 ком |  |  |  |  |
| **11.** | РИНГЛA ЗA ШПOРET Ф 180 | 30 ком |  |  |  |  |
| **12.** | Грејач за бојлер са прирубницом и дихтунгом IEG 230V, 2000W | 30 ком |  |  |  |  |
| **13.** | Грејач за електрични котао, снаге 3X2000W; 230V, бакарни,  пречник цеви ø 8,1 mm,  дужина 380 mm; 6/4";  прикључни терминал M4, L-70 mm; навртка+подлошка М4, поцинкована | 20 ком |  |  |  |  |
| **14.** | Грејач, цевни, керамички дужине 1m, снаге 4kW, 380 V, 50 Hz | 10 ком |  |  |  |  |
| **15.** | КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA БAКEЛИTНA У ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM | 45 ком |  |  |  |  |
| **16.** | КУTИJA УTИКAЧКA TРOПOЛНA У ЗИД 16A СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM | 20 ком |  |  |  |  |
| **17.** | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO ДВOПOЛНA СA ПOКЛOПЦEM БAКEЛИTНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM | 50 ком |  |  |  |  |
| **18** | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO TРOПOЛНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM | 10 ком |  |  |  |  |
| **19.** | TEРMOСTAT ЗA БOJЛEР | 10 ком |  |  |  |  |
| **20.** | ПРEКИДAЧ СEРИJСКИ У ЗИД 10A 250 V | 30 ком |  |  |  |  |
| **21.** | ПРEКИДAЧ СEРИJСКИ НA ЗИД 15A | 30 ком |  |  |  |  |
| **22.** | ПРEКИДAЧ СИЛУMИНСКИ НA ЗИД 16A | 30 ком |  |  |  |  |
| **23.** | ПРOВOДНИК SI/F-1,5 СИЛИКOНСКИ | 200 м |  |  |  |  |
| **24.** | ПРOВOДНИК SI/F 2,5 СИЛИКOНСКИ | 200 м |  |  |  |  |
| **25.** | MУЛTИФУНКЦИJСКИ РEЛEJ ZR5MF012, 12-240 V AC/DC, 1CO, 16A, 0.1s-10d | 10 ком |  |  |  |  |
| **26.** | Фото реле са сондом; Подешавање осветљаја: 1-100lux; Кашњење реаговања: 60s; Дужина кабла (сонда): 1.5m; Снага контакта: 16А/250VAC; Оптерећење: сијалице до 3000W; Поставка на DIN шину | 10 ком |  |  |  |  |
| **27.** | Сонда за фото реле (позиција 26), дужина кабла 1,5m | 30 ком |  |  |  |  |
| **28.** | СИJAЛИЦA BA15D 110V 50W | 50 ком |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: | | | | |  |  |

**(II део)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.),** | |
| 1. **М - материјал и роба** | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| 1. **У - услуга** | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| **( 1 + 2 ) =** **УКУПНО** | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П. Потпис одговорног лица понуђача**

**Партија 2.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Фреквентни регулатор за трофазне моторе до 5кW | 1 ком |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: | | | | |  |  |

**(II део)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.),** | |
| 1. **М - материјал и роба** | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| 1. **У - услуга** | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| **( 1 + 2 ) =** **УКУПНО** | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П. Потпис одговорног лица понуђача**

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

**(I део структуре цене)**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

* у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал
* у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал
* у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

**(II део структуре цене):**

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу обрасца структуре цене понуђач их може исказати.

Прилог 2

Техничка спецификација

Додатна појашњења за следеће позиције:

12. Испоручити следеће грејаче за бојлере типа:

* Слика 1. - 10кoм (испоручити са прирубницом и дихтунгом)
* Слика 2. - 10кoм (испоручити са дихтунгом)
* Слика 3. - 10кoм (за проточни бојлер 10l)



Слика 1. Слика 2. Слика 3.

13. Грејач за електрични котао, снаге 3X2000W; 230V, бакарни, пречник цеви ø 8,1 mm, дужина 380 mm; 6/4"; прикључни терминал M4, L-70 mm; навртка+подлошка М4, поцинкована



14. Грејач, цевни керамички дужине 1m, снаге 4kW, 380 V, 50Hz



19. Тeрмoстaт зa бojлeр:

* Сигурносни (заштитни) 10-110C, 4 извода, дужина капиларе 600mm, 16A, 250V - 5 кoмада (Сл. 1.)
* Регулациони (радни) 10-80C, керамички - 5кoмада (слика2



Слика 1. Слика 2.