**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**

**ОГРАНАК ТЕНТ**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку радова бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)

„Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“

(заведено у ЈП ЕПС број 105-E.03.01-345559/6-2017 од 17.08.2017. године)

Обреновац, јул, 2017. године

На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем текстуЗакон),члана2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105-E.03.01-345559/3-2017 oд 17.08.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 105-E.03.01-345559/4-2017 oд 17.08.2017. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку

**за јавну набавку радова бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)**

Садржај конкурснедокументације:

страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 17 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 22 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 24 |
| 7. | Обрасци ( 1 - 7) | 41 |
| 8. | Модел уговора | 90 |

Укупан број страна документације: 112

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд  Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44.,  11500 Обреновац |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs) |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Жељко Ранковић  e-mail: [zeljko.rankovic@](mailto:zeljko.rankovic@)eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови

Ознака из општег речника набавке: 45000000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина радова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
|  | ИЗМЕШТАЊЕ ПРОПАН БУТАН СТАНИЦЕ |  |  |
| **1.** | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| **1.1** | Обележавање објеката на терену | m² | 169,00 |
| **1.2** | Разбијање постојеће бетонске плоче дебљине 200mm са одношењем шута на депонију. | m³ | 34,00 |
| **1.3** | Ручни ископ земље II и III категорије за тракасте темеље објеката, заштитни зид и темељ разводног ормана. | m³ | 40,00 |
| **1.4** | Насипање платоа око објекта комплетном површином до ограде објекта, шљунком природне гранулације d=100mm, са набијањем до потребне стишљивости. | m³ | 32,00 |
| **1.5** | Затрпавање темеља и темељних зидова земљом из ископа са квашењем и набијањем у слојевима до 200mm. | m³ | 32,00 |
| **1.6** | Одвоз вишка материјала из ископа на даљину од 1.50 km са планирањем. | m³ | 12,30 |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **2** | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| **2.1** | Израда подложног слоја од набијеног бетона d=100mm, МБ15. | m² | 40,00 |
| **2.2** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ20 са евентуалном потребном дашчаном оплатом. | m³ | 8,00 |
| **2.3** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање бетонске подне плоче дебљине d=100mm, бетоном МБ30 са оплатом. | m² | 12,00 |
| **2.4** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонских стубова, хоризонталних серклажа и греда, бетоном МБ 30 у дрвеној оплати. | m³ | 4,00 |
| **2.5** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонског заштитног зида, d=200mm, МБ 30, у дрвеној оплати. | m³ | 10,00 |
| **2.6** | Израда пешачке стазе око објекта и манипулативне стазе бетоном МБ20, d=100mm, преко слоја набијеног шљунчаног тампона од 100mm са потребном оплатом. Дилатација спојнице (d=10mm) остављати на 1.50-2.00m и залити битуменом на отворени простор. | m² | 30,00 |
| **2.7** | Израда АБ постоља за разводни орман, МБ30. Ценом обухваћена и употреба оплате. | m³ | 0,40 |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| **3.1** | Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање и уградња арматуре Б500-Б. Ценом обухваћено и растур 5%. | kg | 1500,00 |
|  | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **4** | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **4.1** | Набавка материјала и зидање зидова пуном опеком, d=25cm, у подужном малтеру 1:2:6. Код зидања на сваком отвору са обе стране уградити у зид по четири (два) анкера за фиксирање (уградњу) браварије. | m³ | 8,00 |
| **4.2** | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих површина зидова површина зидова од опеке и бетона продужним малтером у два слоја. Површине од бетона предходно испрскати цементним млеком. | m² | 50,00 |
| **4.3** | Набавка материјала и малтерисање спољних површина зидова од опеке и бетона продужним малтером у два слоја. Површине од бетона предходно испрскати цементним млеком. | m² | 50,00 |
| **4.4** | Набавка материјала и израда цементне кошуљице d= 4cm, са уградњом арматурне мреже, у исту. Кошуљицу радити од просејаног шљунка “јединице” са додатком цемента у размери 1:2 и са завршним глетовањем. Арматурну мрежу (плетиво) везати на темељни уземљивач тј. Израду кошуљице усагласити са радовима на уземљењу објекта. | m² | 10,00 |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **5** | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |
| **5.1** | Израда, транспорт и постављање челицне кровне конструкције, од топло ваљаних и хладно обликованих профила и лимова S235JRG2 према SRPS ЕN 10025 (Č 0361). Сви варови квалитета B, C и D према пројектној документацији. Ценом обухваћено и употреба скеле, израда радионичке документације, потребан алат за израду и монтажу конструкције, пескарење до SK2¹/², заштитно 2x и финално бојење 2x противпожарном бојом, а у тону по избору инвеститора, као и остали трошкови по структури цена. На укупну суму додаје се 3% на варове и чворне лимове. Vо=60 минута. | Kg | 200,00 |
|  | УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |
|  |  |  |  |
| **6** | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **6.1** | Набавка материјала, транспорт и израда ХИ подне плоче са подизањем уз зидове до h=300mm. | m² | 20,00 |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **7** | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **7.1** | Израда двокрилних врата од црне браварије. Раде се од кутијастих “L” профила (са потребним хоризонтаним укрућењем од истих профила) а испуна је од лима дебљине 1mm. Додирне површине штока и покретних делова врата опшити алуминијумском траком дебљине 1mm (због спречевања варничења) а причвршћење истих извести алуминијумским “поп нитнама”. Причвршћење (уградња) врата помоћу анкера уграђених у зид (4 ком. Са сваке стране). Врата снадбевена цилиндер бравом (језичак од месинга). Једно крило врата снадбевено “засуном” за фиксирање у затвореном положају. Врата се минизирају, боје масном бојом и лакирају (тон тамно плави или смеђи). Димезија врата 150/200cm. | Ком | 1 |
| **7.2** | Израда врата од црне браварије. Раде се од кутијастих “L” профила (са потребним хоризонтаним укрућењем од истих профила) а испуна је од лима дебљине 1mm. Додирне површине штока и покретних делова врата опшити алуминијумском траком дебљине 1mm (због спречевања варничења) а причвршћење истих извести алуминијумским “поп нитнама”. Причвршћење (уградња) врата помоћу анкера уграђених у зид (4 ком). Врата снадбевена цилиндер бравом (језичак од месинга). Врата се минизирају, боје масном бојом и лакирају (том тамно плави или смеђи). Димезија врата 90/200cm. | Ком | 1 |
| **7.3** | Израда металних вентилационих решетки (желузина) од црне браварије. Раде се од кутијастих и “L” профила а испуна је од профилисаног лима s=1mm. Иза вентилационих решетки постављасе мреша против инсеката. Причвршћење (уградња) решетке помоћу анкера (2 ком. Са сваке стране) уграђених у зид. Решетке се минизирају и боје два пута масном бојом са лакирањем (тон тамно плави или смеђ). Димензије 125x80cm | Ком | 4 |
| **7.4** | Набавка материјала и израда металне ограде висине H=2.00 м у свему према одговарајућим цртежима и следећем опису: Обележавање полозаја ограде. Ископ земљаног материјала II и III категорије са вертикалним одсецањем бочних страна и одвожење материјала на депонију. Димензије ископа 50/50/80cm на осном растојању 3,00m. Испину између стубова радити од грифованог платна од плетене жице 80x80x4,2mm у раму од кутијастих профила #40x40x2mm. Испуна са рамом спајати заваривањем. Рамове (са испуном) за стубове причврстити на минимум три места са сваке старне. Капија у огради ширине 1,50m са отварањем “у поље” ради се од истог материјала. Капија снадбевена бравом, ланцем, катанцем, засуном (шипом) од ГА Ø12 и минимум три шарке. Сву цену браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту одређује Инвеститор. | m¹ | 34,00 |
|  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **8** | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **8.1** | Набавка и уградња кровног покривача алуминијумског лима TR 35/200 дебљине d=0.9mm, са свим потребним опшивањем фазонским комадима и вијцима за причвршћивање и подконструкцијом за ношење. | m² | 11,00 |
| **8.2** | Израда и уградња лежећег олука правоугаоног пресека од поцинкованог лима d=0,6mm са кукама-држачима од пљоштег гвожђа. Олук је у паду (cca 0,5%) до олучне вертикале. Развијена ширина cca 35cm. | m¹ | 4,00 |
| **8.3** | Израда и уградња вертикалних олучних цеви од поцинкованог лима d=0,6mm сандучастог пресека 10/10 са обујмицама-држачима. | m¹ | 2,70 |
| **8.4** | Опшивање бочних венаца (серклажа) поцинкованим лимом d=0,6mm, развијена ширина 0,45m. | m¹ | 11,00 |
| **8.5** | Набавка, транспорт и постављање водоскупљача од чел.поц.пластифицираног лима d=0,55mm. | Ком | 1 |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **9** | МОРЕСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **9.1** | Набавка материјала и малање (бојење) унутрашњих површина зидова полудисперзивном бојом у два премаза, а преко претходно оглетоване површине. | m² | 50,00 |
| **9.2** | Набавка материјала и малање (бојење) спољашњих површина зидова дисперзивном фасадном бојом у два премаза. | m² | 50,00 |
|  | УКУОНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
| **10** | РАДОВИ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ |  |  |
| **10.1** | Обележавање трасе гасовода и радног појаса. На местима укрштања гасовода са постојећим поџемним инсталацијама извршити обележавање тих места дрвеним кољем. | m¹ | 70,00 |
| **10.2** | Машинско сечење (разбијање) бетонских или асфалтних тротоара, дела саобраћајнице и бетонских стаза на траси гасовода.Обрачун по m2 са одвозом шута на депонију до 5km даљине са утоваром и истоваром. Обрачуном је обухваћено исецање појаса ширине 80cm брусном плочом постојеће коловозне конструкције тротоара и бетонских површина и скидање слоја асфалта, слоја битумена, шљунка или бетона. | m² | 55,00 |
| **10.3** | Машински и ручни ископ рова у земљи III категорије.Ров треба да је ширине 0.50m, а минимална дубина укопавања износи 1,20m. При ископу обратити пажњу на подземне инсталације. Ископану земљу избацити са једне стране рова на удаљеност од 1,00m од горње ивице рова. | m³ | 45,00 |
| **10.4** | Грубо и фино планирање дна рова извршити ручним или машинским путем.Обрачун се врши по m2 испланиране површине дна. | m² | 35,00 |
| **10.5** | Набавка и постављање на 30cm од горње ивице цеви пластичне жуте упозоравајуће траке с ознаком "ГАСОВОД", а затим попунити ров до краја. Обрачуном је обухваћена набавка и уградња траке упозорења.Обрачун се врши по m' уграђене траке. | m¹ | 70,00 |
| **10.6** | Затрпавање рова ручно влажним песком испод цеви 10cm и изнад и око цеви на 15cm од са набијањем материјала. | m³ | 12,00 |
| **10.7** | Враћање раскопаног појаса у првобитно стање и планирање вишка земље по околном терену са тачношћу до на 5cm на траси гасовода. | m² | 55,00 |
| **10.8** | Затрпавање рова машинским и ручним путем у слојевима 20-30cm шљунком. Насути материјал мора бити ситан без грудви или смрзнутих комада. Сваки слој се посебно набија вибро-плочама до потребне забијености. На деловима испод саобраћајница захтева се збијеност МS 250-500 MPa. На 30cm од горње ивице рова треба поставити жуту упозоравајућу траку (у свему према пројекту) а затим попунити ров до краја и испланирати. | m³ | 40,00 |
| **10.9** | Геодетско снимање изведеног стања гасовода за катастар поџемних инсталација, као и израда "Елабората изведеног стања" (три примерка). | m¹ | 70,00 |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ |  |  |
|  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |  |  |
|  | ИЗМЕШТАЊЕ ПРОПАН БУТАН СТАНИЦЕ |  |  |
| **1** | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| **2** | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| **3** | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| **4** | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **5** | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |
| **6** | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **7** | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **8** | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **9** | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| **10** | РАДОВИ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| **11** | СИСТЕМ СА БОЦАМА – ОПЕРМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| **11.1** | Боце за ТНГ | Ком | 7 |
| **11.2** | Колектор Ø33,7x2,9 | m¹ | 10,00 |
| **11.3** | Озрачне муљне цеви | m¹ | 6,00 |
| **11.4** | Манометарски склоп 0-25bar | Ком | 2 |
| **11.5** | Холендер спој ½`` | Ком | 2 |
| **11.6** | Флексибилно црево R1/2`` l=0.3m | Ком | 7 |
| **11.7** | Бутански вентил са холендером DN15 PN40 | Ком | 7 |
| **11.8** | Кугласта славина прирубничка DN25 PN25 | Kom | 2 |
| **11.9** | Вентил сигурости за гас DN15 PN25 | Kom | 2 |
| **11.10** | Прирубница са грлом DN25 PN25 | Kom | 4 |
| **11.11** | „Т“ комад Ø33,7/33,7/33,7 | Kom | 1 |
| **11.12** | Хамбуршки лук од 90°; R = 1,5 D, Ø33,7x2,9 | Kom | 2 |
| **11.13** | Анкер са обујмицом | Ком | 7 |
| **11.14** | Заштитна цев Ø60,3x2,9 | Ком | 1 |
|  |  |  |  |
| **12** | ИСПАРИВАЧКО-РЕДУКЦИОНА СТАНИЦА(ИРС) – ОПРЕМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| **12.1** | Електрични испаривач: Капацитет 60kg/h са комплетном сигурносном, мерном и осталом опремом. Производње “Lifam“ – Стара Пазова | Комплет | 2 |
| **12.2** | Кугласта славина за гас – навојна R 1/2" PN25 | Ком | 2 |
| **12.3** | Кугласта славина прирубничка постојећа |  |  |
| **а** | DN25 PN25 | Ком | 4 |
| **б** | DN40 PN25 | Ком | 2 |
| **12.4** | Хватач нечистоће постојећи DN25 PN25 | Ком | 3 |
| **12.5** | Регулатор притиска за ТНГ – постојећи  pul = 1 – 16,7 bar; pizl = 50 mbar; DN20 PN25 | Ком | 2 |
| **12.6** | Сигурносно испусни вентил тип: постојећи R 1/2" / R 3/4" | Ком | 2 |
| **12.7** | Бутански вентил W24,1x14 | Ком | 1 |
| **12.8** | Флексибилно црево R1/2” l=1,0 m | Ком | 1 |
| **12.9** | Боца за кондензат 5kg | Ком | 1 |
| **12.10** | Манометар са растеретним вентилом тип: 372/40 R 1/2" PN40, Производње "Gasteh" – Инђија |  |  |
| **а** | манометар 0-25 bar, R 1/2" | Ком | 2 |
| **б** | манометар 0-100 m bar, R 1/2" | Ком | 2 |
| **12.11** | Термометар -20ºC ¸ +60ºC | Ком | 1 |
| **12.12** | Челична бешавна цев према стандарду SRPS EN 10220 од P235TR |  |  |
| **а** | ø 48,3 x 2,9 | m¹ | 2,00 |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 | m¹ | 1,00 |
| **в** | ø 26,9 x 2,6 | m¹ | 2,00 |
| **г** | ø 21,3 x 2,6 | m¹ | 2,00 |
| **12.13** | Хамбуршки лук од 90º; R = 1,5 D, према стандарду SRPS C.B6.821 од P235TR |  |  |
| **а** | ø 48,3 x 2,9 | Ком | 2 |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 | Ком | 2 |
| **в** | ø 26,9 x 2,6 | Ком | 2 |
| **г** | ø 21,3 x 2,6 | ком | 2 |
| **12.14** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 од P235TR |  |  |
| **а** | Ø 33,77 / 33,7 / 33,7 | Ком | 1 |
| **б** | Ø 48,3 / 48,3 / 48,3 | Ком | 1 |
| **12.15** | Прирубница са грлом према стандарду SRPS EN 1092-1 od S235 JRG 2 |  |  |
| **а** | DN25 PN25 | Ком | 8 |
| **б** | DN40 PN16 | Ком | 4 |
| **12.16** | Прирубнички комплет према стандарду SRPS EN 1092-1 (завртњи, навртке, заптивач од клингерита, звездасте послошке) |  |  |
| **а** | DN25 PN25 | Ком | 12 |
| **б** | DN40 PN16 | Ком | 4 |
| **12.17** | Концентрична редукција према стандарду SRPS EN 3419 od P235TR |  |  |
| **а** | Ø 48,3 / 26,9 | Ком | 2 |
| **б** | Ø 33,7 / 26,9 | Ком | 2 |
| **12.18** | Заварни комад- велдолет од Č.0361 R1/2“ | Kom | 4 |
| **12.19** | Заварни комад- тредолет од Č.0361 R1/2“ | Kom | 4 |
| **12.20** | Холендер спој |  |  |
| **а** | R3/4“ | Ком | 4 |
| **б** | R1/2“ | Ком | 4 |
| **12.21** | Конзолна носећа станица | Паушал |  |
| **12.22** | Фабричка израда, монтажа и испитивање IRS | Паушал |  |
| **12.23** | Ситни и потношни материјал ( брусне и резне плоче, електроде) | Паушал |  |
|  | **Напомена – комплетна опрема из постојеће станице се узима и прилагођава новом објекту** | | |
|  |  |  |  |
| **13** | РАЗВОДНИ ГАСОВОД НИСКОГ ПРИТИСКА |  |  |
| **13.1** | Челични гасовод од бешавних цеви P235ТR по SRPS EN 10220. Надземни гасовод, спољни се термоизолује, а унутрашњи антикорозивно штити са два премаза основне и једним премазом завршне уљане жуте боје. Термоизолација обухвата слој стаклене вуне у опшивци од Al лима. Цена обухвата набавку потребног материјала, уградњу, испитивање на чврстоћу, непропусност и функционалност. |  |  |
| **а** | ø 60,3 x 2,9 термоизилован-надземни | m¹ | 125,00 |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 обојен-надземни | m¹ | 39,00 |
| **в** | ø 26,9 x 2,6 подземни-изолован | m¹ | 157,00 |
| **13.2** | Челична прирубница са грлом SRPS EN 1092-1, DN50 PN25 | Ком | 4 |
| **13.3** | Изолациона прирубница DN50 PN25 | Ком | 2 |
| **13.4** | Прирубнички спојеви(завртњи, навртке, заптивач) DN50 PN25 | Ком | 4 |
| **13.5** | Хамбуршки лук, 90º; R = 1,5 D према SRPS M.B6.821, ø60,3 x 2,9 | Ком | 20 |
| **13.6** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 od DX55D, Ø60,3 /60,3 /60,3 | Ком | 3 |
| **13.7** | Концентрична редукција према стандарду SRPS EN 3419 од P235TR, Ø 48,3 /60,3 | Ком | 2 |
| **13.8** | Кугласта славина за гас тип: KPN "Polix"- DN50 PN25 | Ком | 4 |
| **13.9** | Кугласта славина за гас-навојна R 1/2" PN25 | Ком | 9 |
| **13.10** | Боца за пропан бутан гас 35kg | Ком | 2 |
| **13.11** | Бутански вентил W24,1x14 | Ком | 2 |
| **13.12** | Флексибилно црево R1/2” l=1,0 m | Ком | 2 |
| **13.13** | Вентил сигурности 1/2“ R 1/2" / R 3/4" | Ком | 1 |
| **13.14** | Материјал за термоизолацију(минерална вуна и Аl лим) | m² | 16,00 |
| **13.15** | Материјал за антикорозивну заштиту | m² | 14,00 |
| **13.16** | Конзолни носачи L60x60 | kg | 100,00 |
| **13.17** | Конзолни носачи L60x60 | kg | 35,00 |
| **13.18** | Остали ситни и потрошни материјал и радови | Паушал |  |
|  |  |  |  |
| **14** | ИНСТАЛАЦИЈА РЕЗЕРНИХ ПРОПАН-БУТАН БОЦА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| **14.1** | Челични гасовод од бешавних цеви P235ТR по SRPS EN 10220. Наџемни гасовод, спољни се термоизолује, а унутрашњи антикорозивно штити са два премаза основне и једним премазом завршне уљане жуте боје. Термоизолација обухвата слој стаклене вуне у опшивци од Ал лима. Цена обухвата набавку потребног материјала, уградњу, испитивање на чврстоћу, непропусност и фунционалност |  |  |
| **а** | ø 21,3 x 2,9 | m¹ | 3,00 |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 | m¹ | 12,00 |
| **14.2** | Челична прирубница са грлом SRPS EN 1092-1 |  |  |
| **а** | DN50 PN25 | Ком | 2 |
| **б** | DN25 PN25 | Ком | 4 |
| **14.3** | Прирубнички спојеви(завртњи, навртке, заптивач) |  |  |
| **а** | DN50 PN25 | Ком | 2 |
| **б** | DN25 PN25 | Ком | 4 |
| **14.4** | Хамбуршки лук, 90º; R = 1,5 D према SRPS M.B6.821, ø33,7x 2,9 | Ком | 2 |
| **14.5** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 od DX55D, Ø60,3 /60,3 /60,3 | Ком | 2 |
| **14.6** | Концентрична редукција према стандарду SRPS EN 3419 од P235TR, Ø 33,7 /60,3 | Ком | 2 |
| **14.7** | Кугласта славина за гас тип: KPN "Polix" |  |  |
| **а** | DN50 PN25 | Ком | 1 |
| **б** | DN25 PN25 | Ком | 2 |
| **14.8** | Боца за пропан бутан гас 35kg | Ком | 2 |
| **14.9** | Бутански вентил W24,1x14 | Ком | 2 |
| **14.10** | Флексибилно црево R1/2” l=1,0 m | Ком | 2 |
| **14.11** | Регулатор притиска гаса 3/4"-PN25 GOK | Ком | 1 |
| **14.12** | Вентил сигурности 1/2“ R 1/2" / R 3/4" | Ком | 1 |
| **14.13** | Материјал за термоизолацију(минерална вуна и Аl лим) | m² | 16,00 |
| **14.14** | Материјал за антикорозивну заштиту | m² | 6,00 |
| **14.15** | Остали ситни и потрошни материјал и радови | Паушал |  |
|  |  |  |  |
| **15** | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОВОДНОГ ГРЕЈАЊА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| **15.1** | Челичне бешавне цеви према SRPS EN 10220. Надземни цевовод, спољни се термоизолује, а унутрашњи антикорозивно штити са два премаза основне и једним премазом завршне уљане завршне боје. Термоизолација обухвата слој стаклене вуне d=5cm, у опшивци од Al лима d=1mm. Цена обухвата набавку потребног материјала, уградњу, испитивање на чврстоћу, непропусност и функционалност. Ø26,9x2,9мм | m¹ | 8,00 |
| **15.2** | Израда, испорука и монтажа цевног региста израђеног од челичних бешавних цеви у комплету Ø60,3x2,9 | m¹ | 22,00 |
| **15.3** | Хамбуршки лук, 90º R=1,5D према SRPS M.B6.821, ø60,3x2,9 | Ком | 4 |
| **15.4** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 od DX55D, Ø60,3 /60,3 /60,3 | Ком | 14 |
| **15.5** | Радијаторски вентил-HERTZ DN15 PN25 | Ком | 1 |
| **15.6** | Радијаторски навијак-HERTZ DN15 PN25 | Ком | 1 |
| **15.7** | Радијаторски озрачен вентил DN15 PN25 | Ком | 1 |
| **15.8** | Материјал за антикорозивну заштизу | m² | 2 |
| **15.9** | Отали ситни и потрошни материјал и радови | паушал |  |
|  |  |  |  |
| **16** | ТРАНСПОРТ, МОНТАЖА И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ, ЦЕВОВОДА И АРМАТУРЕ |  |  |
| **16.1** | Набавка испорука и монтажа топловодне инсталације од места прикључења регистра dim. 2000X1114mm израђеног од цеви Ø60,3x2,9mm са уграђеним радијаторским вентилом (Ø3/4") и навијком са двоструком регулацијом (Ø3/4"). Позицијом обухватити и хладну и топлу пробу предметне инсталаицје. Топловодну инсталацију извести од челичних бешавних цеви DN25, уз уградну ословаца за ношење цевне инсталације и опреме за фиксирање. | паушал |  |
|  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА |  |  |
| **11** | СИСТЕМ СА БОЦАМА – ОПЕРМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| **12** | ИСПАРИВАЧКО-РЕДУКЦИОНА СТАНИЦА(ИРС) – ОПРЕМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| **13** | РАЗВОДНИ ГАСОВОД НИСКОГ ПРИТИСКА |  |  |
| **14** | ИНСТАЛАЦИЈА РЕЗЕРНИХ ПРОПАН-БУТАН БОЦА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| **15** | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОВОДНОГ ГРЕЈАЊА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| **16** | РАЗВОДНИ ОРМАН:  Испорука и уградња ормана RO-IRC израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2mm (или од армираног полестера). Орман је за спољну монтажу, у заштити IP-65. Орман се монтира на постоље, ван зоне опасности (доња ивица на висини 1m). Предвиђени орман је са дуплим вратима а изнад ормана је потребно поставити окапницу. |  |  |
|  | У орману се уграђује следећа опрема: |  |  |
| **а** | Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А | Ком | 1 |
| **б** | Компактни прекидач 1-0;40А,(Главни), са продуженим погоном и напонским прекидачем | Ком | 1 |
| **в** | Прекидач 1-0;16А, (Расвета) | Ком | 3 |
| **г** | Прекидач 1-0-2;16А, (Избор испаривача) | Ком | 1 |
| **д** | Сигналне сијалице (уградња на врата ормана) | Ком | 13 |
| **ђ** | Аутоматски осигурач 2А „C“, 1P | Ком | 3 |
| **е** | Аутоматски осигурач 4А „C“, 1P | Ком | 2 |
| **ж** | Аутоматски осигурач 6А „C“, 1P | Ком | 1 |
| **з** | Аутоматски осигурач 10А „B“, 1P | Ком | 5 |
| **и** | Аутоматски осигурач 10А „B“, 3P | Ком | 2 |
| **ј** | Температурни претварач типа TURCK IM34-12ExRi или одговарајуће | Ком | 6 |
| **к** | Испаривач 24VDC, 2,5A | Ком | 1 |
| **л** | Контактор 16А, са једним радним контактом | Ком | 2 |
| **љ** | Индустриски реле, 230V, 2R+2M | Ком | 2 |
| **м** | PLC Zelio 240V, 4I, 4O | Ком | 2 |
| **н** | Натписне плочице, уводнице, редне стезаљке, ПОК каналице и остали везни и ситни материјал | сет | 1 |
|  | КОМПЛЕТ – РАЗВОДНИ ОРМАН RO-IRS  Напомена. Цену дати само за комплет разводни орман | Ком | 1 |
|  |  |  |  |
| **17** | КАБЛОВИ |  |  |
| **17.1** | Набавка, постављање и повезивање напојног енергетског кабла делом у већ припремљен канал, а делом кроз објекат на већ постављеним носачима каблова (50%/50%). У свему према слици из графичке документације: |  |  |
|  | PPOO-Y 5 x 6 mm2 | m¹ | 130 |
| **17.2** | Набавка, постављање енергетских каблова кроз инсталационе цеви и директно у земљу од RO-IRC до објекта (70%) и полагање по зидовима објекта, на одстојним обујмицама (30%) и повезивање према графичкој документацији: |  |  |
| **а** | PPOO-Y 5 x 6 mm2 | m¹ | 40 |
| **б** | PPOO-Y 3 x 1,5 mm2 | m¹ | 240 |
|  |  |  |  |
| **18** | СВЕТИЉКЕ |  |  |
| **18.1** | Набавка и постављање светиљке у потивексплозивној заштити Ex d ll А Т1, са две флуоресцентне цеви Т26 36W/830(или одговарајућа LED) | Ком | 2 |
| **18.2** | Набавка и постављање светиљке у потивексплозивној заштити Ex d ll А Т1, са једном инкадесцентном сијалицом 100W(или одговарајућа LED) | Ком | 2 |
|  |  |  |  |
| **19** | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР |  |  |
| **19.1** | Набавка и постављање тастера за хитно искључење у противексплозивној заштити Ex d ll А Т1. Тастери се постављају поред улазних врата у IRC. | ком | 2 |
| **19.2** | Уградња у постојећи разводни орман и повезивање постоља за ножасте осигураче комплет са NV патронама. | ком | 3 |
| **19.3** | Ситан неспецифицирани материјал (обујмице, шрафови, типлови, изолир трака, итд.) | паушал |  |
|  |  |  |  |
| **20** | УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАН |  |  |
| **20.1** | Набавка и полагање у ископани ров Fe/Zn траке 25x4 mm (уземљивач), Трака се поставља у темељу објекта за израду уземљивача и за повезивање металних стубова ограде. | m¹ | 150 |
| **20.2** | Набавка и постављање траке Fe/Zn траке 25x4mm по зиду објекта, на зидним носачима, на висини 0,5m од пода, комплет. | m¹ | 20 |
| **20.3** | Набавка и полагање прихватног вода траком Fe/Zn 20x3mm комплет са потпорама (бетонски носачи) | m¹ | 15 |
| **20.4** | Набавка и полагање спусних водова траком Fe/Zn траке 20x3 на зидним носачима, комплет | m¹ | 10 |
| **20.5** | Набавка и постављање укрсног комада типа SRPS N.B4.936 за спој траке са траком | Ком | 25 |
| **20.6** | Набавка и постављање стезника за олук | ком | 4 |
| **20.7** | Набавка и постављање обујмица за олук | ком | 4 |
| **20.8** | Набавка и постављање механичке заштите за земне уводнике | Ком | 4 |
| **20.9** | Набавка и постављање кутије испитног споја | Ком | 4 |
| **20.10** | Набавка и постављање сабирнице за изједначавање потенцијала (са 10 прикључних места), за монтажу за зид, комплет | Ком | 1 |
| **20.11** | Премошћење врата IRC, опреме, и ограде бакарним плетеницма CU 16 mm2 на чијим крајевима су постављене CU папучице или плочице | Ком | 30 |
| **20.12** | Превезивање (изједначавање потенцијала) свих цеви, прирубница и осталих металних маса у IRC. Позиција обухвата израду спојева завртњима, варењем као и њихову заштиту | паушал |  |
| **20.13** | Испитивање комплетне инсталације и система уземљења са мерењем отпора уземљења, контролом функционалности и издавањем одговарајућих атеста за сва испитивања и мерења. | паушал |  |
|  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕКЕТРО РАДОВА |  |  |
| **16** | РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |
| **17** | КАБЛОВИ |  |  |
| **18** | СВЕТИЉКЕ |  |  |
| **19** | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР |  |  |
| **20** | УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАН |  |  |

# Квалитет, опис радова и начин спровођења контроле и обезбеђивања

**гаранције квалитета**

Извођач се обавезује да води грађевински дневник.

Наручилац ће именовати Надзорни орган.

Извођач је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врши Надзорни одган. Надзорни одган је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписује.

Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

Пријем изведених радова обухвата и предају комплетне пратеће документације – атесте, извештаје о типским испитивањима, сертификата, декларација и сл.

Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници – налогу за рад завршено

* 1. **Рок извођења радова**

Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 календарских дана од увођења Понуђача у посао. Понуђач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључења уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeстити Извођача радова 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa.

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид уговора.

* 1. **Место извођења радова и паритет:**

Место извођења радова је огранак ТЕНТ / локација ТЕНТ А.

Понуда се даје на паритету ф-ко огранак ТЕНТ/локација ТЕНТ А

* 1. **Гарантни рок**

За изведене радове гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

* 1. **Обилазак објекта**

Обилазак објекта је могућ и обавља се пре истека рока за подношење понуда.

Од понуђача се очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са ЗЈН и Упутством за понуђаче.

Начин заказивања посете:

Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењерима (е-маил: [dragan.camagic@eps.rs](mailto:dragan.camagic@eps.rs)).

Локација: ТЕНТ A, Обреновац.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | 4.1 **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:**  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**:  Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације** * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**  Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. * Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
| 5. | **Услов**:  да има важећу лиценцу за извођење машинских конструкција на термоелектранама снаге 10МW и више (И052М1)  **Доказ:**  Важећа лиценца за извођење машинских конструкција на термоелектранама снаге 10МW и више (И052М1), издата од стране надлежног органа  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. * Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 6. | **Услов:**  Пословни капацитет  Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:  -је у претходни три (2014, 2015 и 2016) године испоручио и пустио у рад минимум пет инсталација течног нафтног гаса за потребе фабрика, пунионица боца и складишта гаса.  - Копија важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући, SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући, SRPS OHSAS 18001:2007 или одговарајући.  - Важећи сертификат SRPS EN ISO 3834 – захтеви квалитета заваривања топљењем металних материјала  **Доказ:**  - Списак изведених радова – стручне референце  -Потписане и оверене Потврде о референтним набавкама  - Копија важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући, SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући, SRPS OHSAS 18001:2007 или одговарајући.  - Копија важећег сертификата SRPS EN ISO 3834 – захтеви квалитета заваривања топљењем металних материјала  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |
| 7. | **Услов:**  Технички капацитет  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп/лизинг) следеће:   * Акредитовану лабораторију, са испитним методама које одговарају елементима опреме која је предмет јавне набавке (минимално – регулатори притиска гаса, сигурносни прекидни вентили, сигурносни одзрачни вентили, ручни запорни елементи, аутоматски запорни вентили) * Неварничећи алат за рад на терену * Контролна мерна опрема за мерење притиска гаса за рад на терену, класа тачности мин 1,0, мерног опсега 0-400 bar, 0-100 bar, 0-10 bar, 0-6 bar, 0-1 bar, опсега 0-600 mbar или приближно, сагласно радним условима * Инструмент за мерење отпора уземљења уземљивача, 1 ком * Инструмент за мерење отпора изолације до 100 V, 1 ком   **Доказ:**   * за акредитовану лабораторију потребно је доставити обим акредитације * за Неварничећи алат, Инструмент за мерење отпора уземљења уземљивача и Инструмент за мерење отпора изолације потребно је доставити Изјаву (на мемораднуму) дата у слободној форми оверену и потписану од стране овлашћеног лица понућача да под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу гарантује поседовање тражене опреме и да су опрема и уређаји за испитивање атестирани сагласно важећим прописима и стандардима за ову врсту посла и Уверење о еталонирању * за Опрему за мерење притиска гаса потребно је доставити Изјаву (на меморандуму) у слободној форми да понуђач поседује тражену опрему   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има следеће извршиоце (запослене или ангажоване по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду):   * два дипломирана машинска инжењера са лиценцом 330 или 430 * једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350 или 450 * једног дипломираног машинског инжењера са стручним испитом за техничко руковођење и одржавање гасних уређаја, постројења и инсталација * три радника средње стручне спреме са положеним стручним испитом за одржавање гасних уређаја, постројења и инсталација са најмање 2 године радног искуства на тим пословима * једног интернационалног инжењера за заваривање (IWE) * четири сертификована заваривача (поступци РЕЛ, ТИГ)   **Доказ:**   * Изјава понуђача дата у слободној форми о довољном кадровском капацитету у којој се обавезно наводи квалификациона структура по врсти и степену стручне спреме као и поседовање радног искуства * Фотокопија важеће лиценце број 330 или 430 и 350 или 450 са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте, за захтевани кадровски капацитет * Фотокопије тражених сертификата (IWE, поступци РЕЛ, ТИГ)   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена,** заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4.ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују ¬понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

* 1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока , као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.  У случају једнаких услова и за рок извођења радова, биће оцењена као повољнија понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важности понуде. Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, ПАК 11500 Обреновац - са назнаком: „Понуда за јавну набавку „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“- Јавна набавка број **3000/1762/2017 (1222/2017)** - НЕ ОТВАРАТИ“. **Понуду послати у 1 (једном) штампаном примерку (оригинал) и једном примерку на ЦД-у (копија).**

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде
* Структура цене
* Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
* Изјава о независној понуди
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
* Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
* обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
* потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
* докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације
* Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
* Споразум о заједничком наступању
* Прилог о безбедности и здрављу на раду

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, ул. Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, у просторијама ПКА.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку,(пожељно је дабуде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ - Јавна набавка број 3000/1762/2017 (1222/2017) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ - Јавна набавка број 3000/1762/2017 (1222/2017) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

* 1. Партије

Набавка није обликована по партијама.

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

* 1. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона.

* 1. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

* податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

* 1. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова, издавања атеста, трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

* 1. Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

# Рок извођења радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 календарских дана од увођења Понуђача у посао. Понуђач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључивања уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeстити Извођача радова 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa.

# Гарантни рок

За изведене радове гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6.15 Начин и услови плаћања

Наручилац ће платити на следећи начин:

1. максимално 30% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 10 (десет) дана од дана достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са припадајућим ПДВ-ом као и банкарске гаранције за добро извршење посла, са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.
2. остатак плаћања по испостављеним привременим месечним ситуацијама/окончаној ситуацији испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је извођачу исплаћен аванс). Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу Бланко (сопствена) соло меница., као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је Извођачу радова исплаћен аванс).

Предрачун, привремене и окончана ситуација морају да гласе на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44.

Предрачун, привремене и окончана ситуација морају бити достављени на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,Богољуба Урошевића Црног 44 – 11 500 Обреновац, , са обавезним прилозима-Записник о квалитативноми квантитативном пријему изведених радова, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца.

У испостављеним привременим ситуацијама/окончана ситуација, Извођач радова је дужан да наведе број уговора, и да се позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Привремене ситуације/окончана ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Извођач радова је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У привременој месечној ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене месечне ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о изведним радовима оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Уз сваки рачун се доставља, Потписане и оверене привремене месечне и окончане ситуације и Записника о изведним радовима. У случају да је Надзорни орган издао Сагласност о продужењу рока– налог за рад, и Сагласност је потребно доставити уз рачун.

* 1. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шесдесет дана) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

* 1. Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

**У понуди:**

**Меница за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1. бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

* издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
* евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
* Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
* овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

1. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
2. фотокопију ОП обрасца.
3. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави Сфо које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

**Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од 10 (десет) дана од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.**

**Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања**

Понуђач је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванског плаћања у висини уговореног аванса, са обрачунатим ПДВ-ом, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока испоруке, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није достављена у прописаном року.

Уколико Понуђач у остављеном року не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да раскине уговор.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства уговора.

У случају неиспуњавања уговорних обавеза, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

**Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Изабрани понуђач је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Купцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет)дана дуже од уговореног рока испоруке, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

**По потписивању записника о примопредаји предмета Уговора**

**Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје радова. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац **и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу:**

**огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац**

са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:

**Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ**

**Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац**

са назнаком: **Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)**

**Понуђач (Извођач радова) је одговоран за прописан и безбедан начин достављања СФО Наручиоцу.**

* 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

* 1. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

* 1. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* 1. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

* 1. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 3000/1762/2017 (1222/2017)“ или електронским путем на е-mail адресу:  [zeljko.rankovic@](mailto:%20zeljko.rankovic@)eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

* 1. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* 1. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* 1. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

* 1. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

* 1. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

* 1. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

* 1. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

**Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:**

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ бр.ЈН 3000/1762/2017 (1222/2017), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:  [zeljko.rankovic@](mailto:%20zeljko.rankovic@)eps.rs, радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права** у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 30001762201712222017, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, јн. бр. 3000/1762/2017 (1222/2017), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX  DEUTSCHE BANK AG, F/M  TAUNUSANLAGE 12  GERMANY |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800  NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY  AMERICAS, NEW YORK  60 WALL STREET  UNITED STATES |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

* 1. Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од 10 (десет) дана од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор, банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од десет дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

* 1. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

1. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке– радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ ЈН бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ ЈН бр. 3000/1762/2017 (1222/2017) |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  Наручилац ће платити на следећи начин:   1. максимално 30% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 10 (десет) дана од дана достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са припадајућим ПДВ-ом као и банкарске гаранције за добро извршење посла, са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ. 2. остатак плаћања по испостављеним привременим месечним ситуацијама/окончаној ситуацији испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је извођачу исплаћен аванс). Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу Бланко (сопствена) соло меница., као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је Извођачу радова исплаћен аванс). | 1. \_\_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 10 (десет) дана од дана достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са припадајућим ПДВ-ом као и банкарске гаранције за добро извршење посла, са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.  2. остатак плаћања по испостављеним привременим месечним ситуацијама/окончаној ситуацији испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је извођачу исплаћен аванс). Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу Бланко (сопствена) соло меница., као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је Извођачу радова исплаћен аванс). |
| **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:**  најдуже 90 календарских дана од увођења Понуђача у посао. Понуђач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључивања уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeстити Извођача радова 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa. | \_\_\_\_\_\_ календарских дана од увођења Понуђача у посао. Понуђач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључивања уговора. |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  минимум 24 месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеца/и и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. |
| **МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ПАРИТЕТ:** локација наручиоца и то:  Место извођења радова је огранак ТЕНТ / локација ТЕНТ А.  Понуда се даје на паритету ф-ко огранак ТЕНТ/локација ТЕНТ А | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗМЕШТАЊЕ ПРОПАН БУТАН СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Обележавање објеката на терену | m² | 169,00 |  |  |  |  |
| **1.2** | Разбијање постојеће бетонске плоче дебљине 200mm са одношењем шута на депонију. | m³ | 34,00 |  |  |  |  |
| **1.3** | Ручни ископ земље II и III категорије за тракасте темеље објеката, заштитни зид и темељ разводног ормана. | m³ | 40,00 |  |  |  |  |
| **1.4** | Насипање платоа око објекта комплетном површином до ограде објекта, шљунком природне гранулације d=100mm, са набијањем до потребне стишљивости. | m³ | 32,00 |  |  |  |  |
| **1.5** | Затрпавање темеља и темељних зидова земљом из ископа са квашењем и набијањем у слојевима до 200mm. | m³ | 32,00 |  |  |  |  |
| **1.6** | Одвоз вишка материјала из ископа на даљину од 1.50 km са планирањем. | m³ | 12,30 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Израда подложног слоја од набијеног бетона d=100mm, МБ15. | m² | 40,00 |  |  |  |  |
| **2.2** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ20 са евентуалном потребном дашчаном оплатом. | m³ | 8,00 |  |  |  |  |
| **2.3** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање бетонске подне плоче дебљине d=100mm, бетоном МБ30 са оплатом. | m² | 12,00 |  |  |  |  |
| **2.4** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонских стубова, хоризонталних серклажа и греда, бетоном МБ 30 у дрвеној оплати. | m³ | 4,00 |  |  |  |  |
| **2.5** | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонског заштитнопг зида, d=200mm, МБ 30, у дрвеној оплати. | m³ | 10,00 |  |  |  |  |
| **2.6** | Израда пешачке стазе око објекта и манипулативне стазе бетоном МБ20, d=100mm, преко слоја набијеног шљунчаног тампона од 100mm са потребном оплатом. Дилатација спојнице (d=10 mm) остављати на 1.50-2.00m и залити битуменом на отворени простор. | m² | 30,00 |  |  |  |  |
| **2.7** | Израда АБ постоља за разводни орман, МБ30. Ценом обухваћена и употреба оплате. | m³ | 0,40 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање и уградња арматуре Б500-Б. Ценом обухваћено и растур 5%. | kg | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Набавка материјала и зидање зидова пуном опеком, d=25cm, у подужном малтеру 1:2:6. Код зидања на сваком отвору са обе стране уградити у зид по четири (два) анкера за фиксирање (уградњу) браварије. | m³ | 8,00 |  |  |  |  |
| **4.2** | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих површина зидова површина зидова од опеке и бетона продужним малтером у два слоја. Површине од бетона предходно испрскати цементним млеком. | m² | 50,00 |  |  |  |  |
| **4.3** | Набавка материјала и малтерисање спољних површина зидова од опеке и бетона продужним малтером у два слоја. Површине од бетона предходно испрскати цементним млеком. | m² | 50,00 |  |  |  |  |
| **4.4** | Набавка материјала и израда цементне кошуљице d= 4 cm, са уградњом арматурне мреже, у исту. Кошуљицу радити од просејаног шљунка “јединице” са додатком цемента у размери 1:2 и са завршним глетовањем. Арматурну мрежу (плетиво) везати на темељни уземљивач тј. Израду кошуљице усагласити са радовима на уземљењу објекта. | m² | 10,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | Израда, транспорт и постављање челицне кровне конструкције, од топло ваљаних и хладно обликованих профила и лимова S235JRG2 према SRPS ЕN 10025 (Č 0361). Сви варови квалитета B, C и D према пројектној документацији. Ценом обухваћено и употреба скеле, израда радионичке документације, потребан алат за израду и монтажу конструкције, пескарење до SK2¹/², заштитно 2x и финално бојење 2x. Противпожарном бојом, а у тону по избору инвеститора, као и остали трошкови по структури цена. На укупну суму додаје се 3% на варове и чворне лимове. Vо=60 минута. | Kg | 200,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | Набавка материјала, транспорт и израда ХИ подне плоче са подизањем уз зидове до h=300мм. | m² | 20,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | Израда двокрилних врата од црне браварије. Раде се од кутијастих “L” профила (са потребним хоризонтаним укрућењем од истих профила) а испуна је од лима дебљине 1mm. Додирне површине штока и покретних делова врата опшити алуминијумском траком дебљине 1mm (због спречевања варничења) а причвршћење истих извести алуминијумским “поп нитнама”. Причвршћење (уградња) врата помоћу анкера уграђених у зид (4 ком. Са сваке стране). Врата снадбевена цилиндер бравом (језичак од месинга). Једно крило врата снадбевено “засуном” за фиксирање у затвореном положају. Врата се минизирају, боје масном бојом и лакирају (тон тамно плави или смеђи). Димезија врата 150/200cm. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **7.2** | Израда врата од црне браварије. Раде се од кутијастих “L” профила (са потребним хоризонтаним укрућењем од истих профила) а испуна је од лима дебљине 1mm. Додирне површине штока и покретних делова врата опшити алуминијумском траком дебљине 1mm (због спречевања варничења) а причвршћење истих извести алуминијумским “поп нитнама”. Причвршћење (уградња) врата помоћу анкера уграђених у зид (4 ком). Врата снадбевена цилиндер бравом (језичак од месинга). Врата се минизирају, боје масном бојом и лакирају (том тамно плави или смеђи). Димезија врата 90/200cm. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **7.3** | Израда металних вентилационих решетки (желузина) од црне браварије. Раде се од кутијастих и “L” профила а испуна је од профилисаног лима s=1mm. Иза вентилационих решетки постављасе мреша против инсеката. Причвршћење (уградња) решетке помоћу анкера (2 ком. Са сваке стране) уграђених у зид. Решетке се минизирају и боје два пута масном бојом са лакирањем (тон тамно плави или смеђ). Димензије 125x80cm | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **7.4** | Набавка материјала и израда металне ограде висине H=2.00 м у свему према одговарајућим цртежима и следећем опису: Обележавање полозаја ограде. Ископ земљаног материјала II и III категорије са вертикалним одсецањем бочних страна и одвожење материјала на депонију. Димензије ископа 50/50/80cm на осном растојању 3,00m. Испину између стубова радити од грифованог платна од плетене жице 80x80x4,2mm у раму од кутијастих профила #40x40x2mm. Испуна са рамом спајати заваривањем. Рамове (са испуном) за стубове причврстити на минимум три места са сваке старне. Капија у огради ширине 1,50m са отварањем “у поље” ради се од истог материјала. Капија снадбевена бравом, ланцем, катанцем, засуном (шипом) од ГА Ø12 и минимум три шарке. Сву цену браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту одређује Инвеститор. | m¹ | 34,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **8.1** | Набавка и уградња кровног покривача алуминијумског лима TR 35/200 дебљине d=0.9 мм, са свим потребним опшивањем фазонским комадима и вијцима за причвршћивање и подконструкцијом за ношење. | m² | 11,00 |  |  |  |  |
| **8.2** | Израда и уградња лежећег олука правоугаоног пресека од поцинкованог лима d=0,6 мм са кукама-држачима од пљоштег гвожђа. Олук је у паду (cca 0,5%) до олучне вертикале. Развијена ширина cca 35cm. | m¹ | 4,00 |  |  |  |  |
| **8.3** | Израда и уградња вертикалних олучних цеви од поцинкованог лима d=0,6mm сандучастог пресека 10/10 са обујмицама-држачима. | m¹ | 2,70 |  |  |  |  |
| **8.4** | Опшивање бочних венаца (серклажа) поцинкованим лимом d=0,6mm, развијена ширина 0,45m. | m¹ | 11,00 |  |  |  |  |
| **8.5** | Набавка, транспорт и постављање водоскупљача од чел.поц.пластифицираног лима d=0,55mm. | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | МОРЕСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | Набавка материјала и малање (бојење) унутрашњих површина зидова полудисперзивном бојом у два премаза, а преко претходно оглетоване површине. | m² | 50,00 |  |  |  |  |
| **9.2** | Набавка материјала и малање (бојење) спољашњих површина зидова дисперзивном фасадном бојом у два премаза. | m² | 50,00 |  |  |  |  |
|  | УКУОНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | РАДОВИ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ |  |  |  |  |  |  |
| **10.1** | Обележавање трасе гасовода и радног појаса. На местима укрштања гасовода са постојећим поџемним инсталацијама извршити обележавање тих места дрвеним кољем. | m¹ | 70,00 |  |  |  |  |
| **10.2** | Машинско сечење (разбијање) бетонских или асфалтних тротоара, дела саобраћајнице и бетонских стаза на траси гасовода.Обрачун по m2 са одвозом шута на депонију до 5km даљине са утоваром и истоваром. Обрачуном је обухваћено исецање појаса ширине 80cm брусном плочом постојеће коловозне конструкције тротоара и бетонских површина и скидање слоја асфалта, слоја битумена, шљунка или бетона. | m² | 55,00 |  |  |  |  |
| **10.3** | Машински и ручни ископ рова у земљи III категорије.Ров треба да је ширине 0.50m, а минимална дубина укопавања износи 1,20m. При ископу обратити пажњу на подземне инсталације. Ископану земљу избацити са једне стране рова на удаљеност од 1,00m од горње ивице рова. | m³ | 45,00 |  |  |  |  |
| **10.4** | Грубо и фино планирање дна рова извршити ручним или машинским путем.Обрачун се врши по m2 испланиране површине дна. | m² | 35,00 |  |  |  |  |
| **10.5** | Набавка и постављање на 30cm од горње ивице цеви пластичне жуте упозоравајуће траке с ознаком "ГАСОВОД", а затим попунити ров до краја. Обрачуном је обухваћена набавка и уградња траке упозорења.Обрачун се врши по m' уграђене траке. | m¹ | 70,00 |  |  |  |  |
| **10.6** | Затрпавање рова ручно влажним песком испод цеви 10cm и изнад и око цеви на 15cm од са набијањем материјала. | m³ | 12,00 |  |  |  |  |
| **10.7** | Враћање раскопаног појаса у првобитно стање и планирање вишка земље по околном терену са тачношћу до на 5cm на траси гасовода. | m² | 55,00 |  |  |  |  |
| **10.8** | Затрпавање рова машинским и ручним путем у слојевима 20-30cm шљунком. Насути материјал мора бити ситан без грудви или смрзнутих комада. Сваки слој се посебно набија вибро-плочама до потребне забијености. На деловима испод саобраћајница захтева се збијеност МS 250-500 MPa. На 30cm од горње ивице рова треба поставити жуту упозоравајућу траку (у свему према пројекту) а затим попунити ров до краја и испланирати. | m³ | 40,00 |  |  |  |  |
| **10.9** | Геодетско снимање изведеног стања гасовода за катастар поџемних инсталација, као и израда "Елабората изведеног стања" (три примерка). | m¹ | 70,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗМЕШТАЊЕ ПРОПАН БУТАН СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| **1** | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **2** | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **3** | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **4** | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **5** | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **7** | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **9** | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **10** | РАДОВИ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **11** | СИСТЕМ СА БОЦАМА – ОПЕРМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| **11.1** | Боце за ТНГ | Ком | 7 |  |  |  |  |
| **11.2** | Колектор Ø33,7x2,9 | m¹ | 10,00 |  |  |  |  |
| **11.3** | Озрачне муљне цеви | m¹ | 6,00 |  |  |  |  |
| **11.4** | Манометарски склоп 0-25bar | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **11.5** | Холендер спој ½`` | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **11.6** | Флексибилно црево R1/2`` l=0.3m | Ком | 7 |  |  |  |  |
| **11.7** | Бутански вентил са холендером DN15 PN40 | Ком | 7 |  |  |  |  |
| **11.8** | Кугласта славина прирубничка DN25 PN25 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| **11.9** | Вентил сигурости за гас DN25 PN25 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| **11.10** | Прирубница са грлом DN15 PN25 | Kom | 4 |  |  |  |  |
| **11.11** | „Т“ комад Ø33,7/33,7/33,7 | Kom | 1 |  |  |  |  |
| **11.12** | Хамбуршки лук од 90°; R = 1,5 D, Ø33,7x2,9 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| **11.13** | Анкер са обујмицом | Ком | 7 |  |  |  |  |
| **11.14** | Заштитна цев Ø60,3x2,9 | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | ИСПАРИВАЧКО-РЕДУКЦИОНА СТАНИЦА(ИРС) – ОПРЕМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| **12.1** | Електрични испаривач: Капацитет 60kg/h са комплетном сигурносном, мерном и осталом опремом. Производње “Lifam“ – Стара Пазова | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| **12.2** | Кугласта славина за гас – навојна R 1/2" PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.3** | Кугласта славина прирубничка постојећа |  |  |  |  |  |  |
| **а** | DN25 PN25 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **б** | DN40 PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.4** | Хватач нечистоће постојећи DN25 PN25 | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **12.5** | Регулатор притиска за ТНГ – постојећи pul = 1 – 16,7 bar; pizl = 50 mbar; DN20 PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.6** | Сигурносно испусни вентил тип: постојећи R 1/2" / R 3/4" | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.7** | Бутански вентил W24,1x14 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **12.8** | Флексибилно црево R1/2” l=1,0 m | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **12.9** | Боца за кондензат 5kg | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **12.10** | Манометар са растеретним вентилом тип: 372/40 R 1/2" PN40, Производње "Gasteh" – Инђија |  |  |  |  |  |  |
| **а** | манометар 0-25 bar, R 1/2" | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **б** | манометар 0-100 m bar, R 1/2" | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.11** | Термометар -20ºC ¸ +60ºC | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **12.12** | Челична бешавна цев према стандарду SRPS EN 10220 од P235TR |  |  |  |  |  |  |
| **а** | ø 48,3 x 2,9 | m¹ | 2,00 |  |  |  |  |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 | m¹ | 1,00 |  |  |  |  |
| **в** | ø 26,9 x 2,6 | m¹ | 2,00 |  |  |  |  |
| **г** | ø 21,3 x 2,6 | m¹ | 2,00 |  |  |  |  |
| **12.13** | Хамбуршки лук од 90º; R = 1,5 D, према стандарду SRPS C.B6.821 од P235TR |  |  |  |  |  |  |
| **а** | ø 48,3 x 2,9 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **в** | ø 26,9 x 2,6 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **г** | ø 21,3 x 2,6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.14** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 од P235TR |  |  |  |  |  |  |
| **а** | Ø 33,77 / 33,7 / 33,7 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **б** | Ø 48,3 / 48,3 / 48,3 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **12.15** | Прирубница са грлом према стандарду SRPS EN 1092-1 od S235 JRG 2 |  |  |  |  |  |  |
| **а** | DN25 PN25 | Ком | 8 |  |  |  |  |
| **б** | DN40 PN16 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **12.16** | Прирубнички комплет према стандарду SRPS EN 1092-1 (завртњи, навртке, заптивач од клингерита, звездасте послошке) |  |  |  |  |  |  |
| **а** | DN25 PN25 | Ком | 12 |  |  |  |  |
| **б** | DN40 PN16 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **12.17** | Концентрична редукција према стандарду SRPS EN 3419 od P235TR |  |  |  |  |  |  |
| **а** | Ø 48,3 / 26,9 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **б** | Ø 33,7 / 26,9 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.18** | Заварни комад- велдолет од Č.0361 R1/2“ | Kom | 4 |  |  |  |  |
| **12.19** | Заварни комад- тредолет од Č.0361 R1/2“ | Kom | 4 |  |  |  |  |
| **12.20** | Холендер спој |  |  |  |  |  |  |
| **а** | R3/4“ | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **б** | R1/2“ | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **12.21** | Конзолна носећа станица | Паушал |  |  |  |  |  |
| **12.22** | Фабричка израда, монтажа и испитивање IRS | Паушал |  |  |  |  |  |
| **12.23** | Ситни и потношни материјал ( брусне и резне плоче, електроде) | Паушал |  |  |  |  |  |
|  | **Напомена – комплетна опрема из постојеће станице се узима и прилагођава новом објекту** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | РАЗВОДНИ ГАСОВОД НИСКОГ ПРИТИСКА |  |  |  |  |  |  |
| **13.1** | Челични гасовод од бешавних цеви P235ТR по SRPS EN 10220. Надземни гасовод, спољни се термоизолује, а унутрашњи антикорозивно штити са два премаза основне и једним премазом завршне уљане жуте боје. Термоизолација обухвата слој стаклене вуне у опшивци од Ал лима. Цена обухвата набавку потребног материјала, уградњу, испитивање на чврстоћу, непропусност и функционалност. |  |  |  |  |  |  |
| **а** | ø 60,3 x 2,9 термоизилован-надземни | m¹ | 125,00 |  |  |  |  |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 обојен-надземни | m¹ | 39,00 |  |  |  |  |
| **в** | ø 26,9 x 2,6 подземни-изолован | m¹ | 157,00 |  |  |  |  |
| **13.2** | Челична прирубница са грлом SRPS EN 1092-1, DN50 PN25 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **13.3** | Изолациона прирубница DN50 PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.4** | Прирубнички спојеви(завртњи, навртке, заптивач) DN50 PN25 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **13.5** | Хамбуршки лук, 90º; R = 1,5 D према SRPS M.B6.821, ø60,3 x 2,9 | Ком | 20 |  |  |  |  |
| **13.6** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 od DX55D, Ø60,3 /60,3 /60,3 | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **13.7** | Концентрична редукција према стандарду SRPS EN 3419 од P235TR, Ø 48,3 /60,3 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.8** | Кугласта славина за гас тип: KPN "Polix"- DN50 PN25 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **13.9** | Кугласта славина за гас-навојна R 1/2" PN25 | Ком | 9 |  |  |  |  |
| **13.10** | Боца за пропан бутан гас 35kg | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.11** | Бутански вентил W24,1x14 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.12** | Флексибилно црево R1/2” l=1,0 m | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.13** | Вентил сигурности 1/2“ R 1/2" / R 3/4" | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **13.14** | Материјал за термоизолацију(минерална вуна и Аl лим) | m² | 16,00 |  |  |  |  |
| **13.15** | Материјал за антикорозивну заштиту | m² | 14,00 |  |  |  |  |
| **13.16** | Конзолни носачи L60x60 | kg | 100,00 |  |  |  |  |
| **13.17** | Конзолни носачи L60x60 | kg | 35,00 |  |  |  |  |
| **13.18** | Остали ситни и потрошни материјал и радови | Паушал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | ИНСТАЛАЦИЈА РЕЗЕРНИХ ПРОПАН-БУТАН БОЦА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| **14.1** | Челични гасовод од бешавних цеви P235ТR по SRPS EN 10220. Наџемни гасовод, спољни се термоизолује, а унутрашњи антикорозивно штити са два премаза основне и једним премазом завршне уљане жуте боје. Термоизолација обухвата слој стаклене вуне у опшивци од Ал лима. Цена обухвата набавку потребног материјала, уградњу, испитивање на чврстоћу, непропусност и фунционалност |  |  |  |  |  |  |
| **а** | ø 21,3 x 2,9 | m¹ | 3,00 |  |  |  |  |
| **б** | ø 33,7 x 2,9 | m¹ | 12,00 |  |  |  |  |
| **14.2** | Челична прирубница са грлом SRPS EN 1092-1 |  |  |  |  |  |  |
| **а** | DN50 PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **б** | DN25 PN25 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **14.3** | Прирубнички спојеви(завртњи, навртке, заптивач) |  |  |  |  |  |  |
| **а** | DN50 PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **б** | DN25 PN25 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **14.4** | Хамбуршки лук, 90º; R = 1,5 D према SRPS M.B6.821, ø33,7x 2,9 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.5** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 od DX55D, Ø60,3 /60,3 /60,3 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.6** | Концентрична редукција према стандарду SRPS EN 3419 од P235TR, Ø 33,7 /60,3 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.7** | Кугласта славина за гас тип: KPN "Polix" |  |  |  |  |  |  |
| **а** | DN50 PN25 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **б** | DN25 PN25 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.8** | Боца за пропан бутан гас 35kg | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.9** | Бутански вентил W24,1x14 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.10** | Флексибилно црево R1/2” l=1,0 m | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.11** | Регулатор притиска гаса 3/4"-PN25 GOK | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **14.12** | Вентил сигурности 1/2“ R 1/2" / R 3/4" | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **14.13** | Материјал за термоизолацију(минерална вуна и Аl лим) | m² | 16,00 |  |  |  |  |
| **14.14** | Материјал за антикорозивну заштиту | m² | 6,00 |  |  |  |  |
| **14.15** | Остали ситни и потрошни материјал и радови | Паушал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОВОДНОГ ГРЕЈАЊА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| **15.1** | Челичне бешавне цеви према SRPS EN 10220. Надземни цевовод, спољни се термоизолује, а унутрашњи антикорозивно штити са два премаза основне и једним премазом завршне уљане завршне боје. Термоизолација обухвата слој стаклене вуне d=5cm, у опшивци од Al лима d=1mm. Цена обухвата набавку потребног материјала, уградњу, испитивање на чврстоћу, непропусност и функционалност. Ø26,9x2,9мм | m¹ | 8,00 |  |  |  |  |
| **15.2** | Израда, испорука и монтажа цевног региста израђеног од челичних бешавних цеви у комплету Ø60,3x2,9 | m¹ | 22,00 |  |  |  |  |
| **15.3** | Хамбуршки лук, 90º R=1,5D према SRPS M.B6.821, ø60,3x2,9 | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **15.4** | „Т“ комад према стандарду SRPS EN 3419 od DX55D, Ø60,3 /60,3 /60,3 | Ком | 14 |  |  |  |  |
| **15.5** | Радијаторски вентил-HERTZ DN15 PN25 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **15.6** | Радијаторски навијак-HERTZ DN15 PN25 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **15.7** | Радијаторски озрачен вентил DN15 PN25 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **15.8** | Материјал за антикорозивну заштизу | m² | 2 |  |  |  |  |
| **15.9** | Отали ситни и потрошни материјал и радови | паушал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | ТРАНСПОРТ, МОНТАЖА И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ, ЦЕВОВОДА И АРМАТУРЕ |  |  |  |  |  |  |
| **16.1** | Набавка испорука и монтажа топловодне инсталације од места прикључења регистра dim. 2000X1114mm израђеног од цеви Ø60,3x2,9mm са уграђеним радијаторским вентилом (Ø3/4") и навијком са двоструком регулацијом (Ø3/4"). Позицијом обухватити и хладну и топлу пробу предметне инсталаицје. Топловодну инсталацију извести од челичних бешавних цеви DN25, уз уградну ословаца за ношење цевне инсталације и опреме за фиксирање. | паушал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| **11** | СИСТЕМ СА БОЦАМА – ОПЕРМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| **12** | ИСПАРИВАЧКО-РЕДУКЦИОНА СТАНИЦА(ИРС) – ОПРЕМА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| **13** | РАЗВОДНИ ГАСОВОД НИСКОГ ПРИТИСКА |  |  |  |  |  |  |
| **14** | ИНСТАЛАЦИЈА РЕЗЕРНИХ ПРОПАН-БУТАН БОЦА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| **15** | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОВОДНОГ ГРЕЈАЊА – НОВА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **16** | РАЗВОДНИ ОРМАН:  Испорука и уградња ормана RO-IRC израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 mm (или од армираног полестера). Орман је за спољну монтажу, у заштити IP-65. Орман се монтира на постоље, ван зоне опасности (доња ивица на висини 1m). Предвиђени орман је са дуплим вратима а изнад ормана је потребно поставити окапницу. |  |  |  |  |  |  |
|  | У орману се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |  |  |
| **а** | Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **б** | Компактни прекидач 1-0;40А,(Главни), са продуженим погоном и напонским прекидачем | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **в** | Прекидач 1-0;16А, (Расвета) | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **г** | Прекидач 1-0-2;16А, (Избор испаривача) | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **д** | Сигналне сијалице (уградња на врата ормана) | Ком | 13 |  |  |  |  |
| **ђ** | Аутоматски осигурач 2А „C“, 1P | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **е** | Аутоматски осигурач 4А „C“, 1P | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **ж** | Аутоматски осигурач 6А „C“, 1P | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **з** | Аутоматски осигурач 10А „B“, 1P | Ком | 5 |  |  |  |  |
| **и** | Аутоматски осигурач 10А „B“, 3P | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **ј** | Температурни претварач типа TURCK IM34-12ExRi или одговарајуће | Ком | 6 |  |  |  |  |
| **к** | Испаривач 24VDC, 2,5A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **л** | Контактор 16А, са једним радним контактом | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **љ** | Индустриски реле, 230V, 2R+2M | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **м** | PLC Zelio 240V, 4I, 4O | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **н** | Натписне плочице, уводнице, редне стезаљке, ПОК каналице и остали везни и ситни материјал | сет | 1 |  |  |  |  |
|  | КОМПЛЕТ – РАЗВОДНИ ОРМАН RO-IRS  Напомена. Цену дати само за комплет разводни орман | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **17.1** | Набавка, постављање и повезивање напојног енергетског кабла делом у већ припремљен канал, а делом кроз објекат на већ постављеним носачима каблова (50%/50%). У свему према слици из графичке документације: |  |  |  |  |  |  |
|  | PPOO-Y 5 x 6 mm2 | m¹ | 130 |  |  |  |  |
| **17.2** | Набавка, постављање енергетских каблова кроз инсталационе цеви и директно у земљу од RO-IRC до објекта (70%) и полагање по зидовима објекта, на одстојним обујмицама (30%) и повезивање према графичкој документацији: |  |  |  |  |  |  |
| **а** | PPOO-Y 5 x 6 mm2 | m¹ | 40 |  |  |  |  |
| **б** | PPOO-Y 3 x 1,5 mm2 | m¹ | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |  |  |
| **18.1** | Набавка и постављање светиљке у потивексплозивној заштити Ex d ll А Т1, са две флуоресцентне цеви Т26 36W/830(или одговарајућа LED) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **18.2** | Набавка и постављање светиљке у потивексплозивној заштити Ex d ll А Т1, са једном инкадесцентном сијалицом 100W(или одговарајућа LED) | Ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |
| **19.1** | Набавка и постављање тастера за хитно искључење у противексплозивној заштити Ex d ll А Т1. Тастери се постављају поред улазних врата у IRC. | ком | 2 |  |  |  |  |
| **19.2** | Уградња у постојећи разводни орман и повезивање постоља за ножасте осигураче комплет са NV патронама. | ком | 3 |  |  |  |  |
| **19.3** | Ситан неспецифицирани материјал (обујмице, шрафови, типлови, изолир трака, итд.) | паушал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАН |  |  |  |  |  |  |
| **20.1** | Набавка и полагање у ископани ров Fe/Zn траке 25x4 mm (уземљивач), Трака се поставља у темељу објекта за израду уземљивача и за повезивање металних стубова ограде. | m¹ | 150 |  |  |  |  |
| **20.2** | Набавка и постављање траке Fe/Zn траке 25x4mm по зиду објекта, на зидним носачима, на висини 0,5m од пода, комплет. | m¹ | 20 |  |  |  |  |
| **20.3** | Набавка и полагање прихватног вода траком Fe/Zn 20x3mm комплет са потпорама (бетонски носачи) | m¹ | 15 |  |  |  |  |
| **20.4** | Набавка и полагање спусних водова траком Fe/Zn траке 20x3 на зидним носачима, комплет | m¹ | 10 |  |  |  |  |
| **20.5** | Набавка и постављање укрсног комада типа SRPS N.B4.936 за спој траке са траком | Ком | 25 |  |  |  |  |
| **20.6** | Набавка и постављање стезника за олук | ком | 4 |  |  |  |  |
| **20.7** | Набавка и постављање обујмица за олук | ком | 4 |  |  |  |  |
| **20.8** | Набавка и постављање механичке заштите за земне уводнике | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **20.9** | Набавка и постављање кутије испитног споја | Ком | 4 |  |  |  |  |
| **20.10** | Набавка и постављање сабирнице за изједначавање потенцијала (са 10прикључних места), за монтажу за зид, комплет | Ком | 1 |  |  |  |  |
| **20.11** | Премошћење врата IRC, опреме, и ограде бакарним плетеницма CU 16 mm2 на чијим крајевима су постављене CU папучице или плочице | Ком | 30 |  |  |  |  |
| **20.12** | Превезивање (изједначавање потенцијала) свих цеви, прирубница и осталих металних маса у IRC. Позиција обухвата израду спојева завртњима, варењем као и њихову заштиту | паушал |  |  |  |  |  |
| **20.13** | Испитивање комплетне инсталације и система уземљења са мерењем отпора уземљења, контролом функционалности и издавањем одговарајућих атеста за сва испитивања и мерења. | паушал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕКЕТРО РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| **16** | РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |  |  |  |  |
| **17** | КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
| **18** | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |  |  |
| **19** | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |
| **20** | УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАН |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | материјал и роба | |
| добра | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| међузбир материјала и робе | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| услуге | |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| осигурање | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| монтажа и демонтажа | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| мађузбир услуга | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Укупно | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је цена из колоне:јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 5 једнак износу колоне 7, односно износ у колони 6 једнак износу колоне 8.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ ЈН бр.3000/1762/2017 (1222/2017) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Органак ТЕНТ Обреновац-Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

**И З Ј А В У**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ у отвореном поступкујавне набавке ЈН бр.3000/1762/2017 (1222/2017) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:** Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ  Дин |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност**  **Изведених радова без**  **ПДВ**  **Дин** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац предметних радова:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извео:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ  Дин |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац радова: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности испоручених добара) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.

ОБРАЗАЦ 7.

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

за јавну набавку радова: „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“

ЈН бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења за озбиљност понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОГ 2

\*менице за озбиљност понуде

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (број ЈН), сa рoкoм вaжења минимално \_\_\_\_\_ (уписати број дана,мин.30 (тридесест дана)дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сeoдричe прaвa нa пoвлaчeњeoвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницaje вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицaoвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтaoд стрaнe дужникa. Meницaje пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнoje у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
* фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
* фотокопија ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

**Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.**

8.МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

**Уговорне стране:**

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, заступа финансијски директор Огранка ТЕНТ, Жељко Вујиновић (у даљем тексту: Наручилац)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_ Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_ Банка\_\_\_\_\_\_\_\_,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_ Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_ Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_ Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_ Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су следећи уговор:

**УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 1.

На основу члaна 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке за набавку радова бр. 3000/1762/2017 (1222/2017)– „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“.

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа од \_\_\_\_\_\_. године, Понуђач је доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда).

Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_ године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за извођење радова из става првог овог члана (уписује Наручилац).

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Предмет овог Уговора је набавка радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ (даље:радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваћене техничке спецификације и понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (КД и Понуда као Прилози 1 и 2), саставни су део овог Уговора.

Наручилац уговара радове предвиђене техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације као Прилога 1, овом Уговору.

Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив Подизвођача из АПР) и то: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (опис радова), са процентом учешћа у понуди од \_\_\_\_\_\_\_\_ (бројчано исказани проценат).

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

**Члан 3.**

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

**ЦЕНА**

**Члан 4.**

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А.

**Члан 5.**

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 6.**

Цену из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 10 (десет) дана од дана достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са припадајућим ПДВ-ом као и банкарске гаранције за добро извршење посла, са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.
2. остатак плаћања по испостављеним привременим месечним ситуацијама/окончаној ситуацији испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је извођачу исплаћен аванс). Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу Бланко (сопствена) соло меница., као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је Извођачу радова исплаћен аванс).

Предрачун, привремене и окончана ситуација морају да гласе на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Предрачун, привремене и окончана ситуација морају бити достављени на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,Богољуба Урошевића Црног 44 – 11 500 Обреновац, , са обавезним прилозима-Записник о квалитативноми квантитативном пријему изведених радова, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца.

У испостављеним привременим ситуацијама/окончана ситуација, Извођач радова је дужан да наведе број уговора, и да се позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Привремене ситуацијаме/окончана ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Извођач радова је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записника о изведним радовима, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 7.**

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова је обавезан да у тренутку потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из става 1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора, те да овај Уговор неће производити правно дејство.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.

Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

1. Банкарска гаранција за повраћај аванса (за Извођаче радова који траже аванс)

Извођач радова је обавезан да у тренутку потписивања уговора достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издаје се у висини уговореног аванса са ПДВ и траје најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од уговореног рока завршетка радова.

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

1. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издата у висини од 5% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у року из става 1. овог члана, Наручилац има право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.

**РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА**

**Члан 8.**

Рок за извођење радова је \_\_\_\_\_ календарских дана од увођења Извођача радова у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључења уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeстити Извођача радова 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће сенакнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

**Члан 9.**

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:

1. у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.
2. у року од 3 дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова
3. а именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду
4. Преда Извођачу радова локацију, у складу са Законом Закон о планирању и изградњи
5. достави Извођачу радова техничку документацију по којој ће се изводити уговорени радови
6. Након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова и опреме
7. са Извођачем радова усагласи и одобри динамички план извођења радова, у року од 14 (четрнаест) дана од потписивања овог Уговора
8. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**Члан 10.**

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

1. радове изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији , техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора,
2. у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,
3. одреди одговорне извођаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и изградњи, у року од 3 (три) дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,
4. писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока из члана 8. овог Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог Уговора,
5. одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта уз сагласност Наручиоца
6. уради и достави Наручиоцу план превентивних мера
7. усклади динамику извођења својих радова са динамиком извођења радова I фазе , обзиром на то да ће се истовремено изводити
8. изради елаборат обезбеђења градилишта и све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика за та радна места
9. за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеди књигу инспекције,
10. пре почетка извођења радова прегледа комплетну пројектну документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију
11. за опрему, рад и материјал, Наручиоцу без одлагања достави потпуну атестну документацију
12. уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај, за све време трајања Уговора
13. по завршетку уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије,
14. изради елаборат о свим насталим изменама у току извођења радова у односу на пројектну документацију, као подлогу за израду грађевинског пројекта изведеног објекта и достави Наручиоцу, 4 (четири) примерка, у штампаној форми и у електронској форми у dwg формату,
15. најкасније у року од 3 (три) дана по завршетку радова писаним путем, преко надзорног органа, обавести Наручиоца о тој околоности,
16. Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за интерни технички преглед и Комисије за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова и објекта и коначни обрачун
17. присуствује интерном техничком прегледу на објекту као и раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун,
18. Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених радова отклони без новчане надокнаде
19. Осигура објекат у изградњи, радове и запослене, као и да осигура од одговорности из делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог Уговора.

**Члан 11.**

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

**УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)**

**Члан 12.**

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извођачу радова по ситуацији/рачуну пребијањем  доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.

**КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

**Члан 13.**

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених изведених радова, најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова.

**Члан 14.**

Квантитативни и квалитативни пријем Уговорених радова из члана 2. овог Уговора, као и коначни обрачун извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова.

Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење коначног обрачуна.

**Члан 15.**

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун и то у две фазе:

- I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације сходно Закону о планирању и изградњи. У току примопредаје Комисија саставља Записник о примопредаји изведених радова, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

- II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у примопредају изведених радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у накнадно остављеном року који не може бити дужи од 7 дана.

**Члан 16.**

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим захтевима те Комисије.

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.

Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова Наручилац и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача радова.

Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених радова и опреме.

**Члан 17.**

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора.

**Члан 18.**

Ако није могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем предмета Уговора из било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што Извођач радова није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац ће оставити накнадни рок за извршење истог.

Ако ни у накнадном року Који не може бити дужи од 7 дана не буде извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговор и активирање банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 10% од Уговорене цене из члана 4. овог Уговора.

**Члан 19.**

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 (четрдесет осам)часа од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

Уколико Извођач радова није у могућности да у наведеном року отклони квар обавезан је да предметну опрему замени опремом једнаких или бољих техничких карактеристика до поправке.

Ако опрема из става 1. овог члана не може да се поправи у року од 20 (двадесет) радних дана, Извођач радова се обавезује да у наведеном року Наручиоцу испоручи нову опрему најмање једнаких техничких карактеристика.

**ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ**

**Члан 20.**

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим лицима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, Извођач радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете на начин и условима плаћања сходно члану 6. овог Уговора.

**Члан 21.**

Извођач радова је посебно обавезан:

1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89) ,
2. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са личним и колективним заштитним средствима,
3. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа,
4. да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани.

**Члан 22.**

Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из члана 9. овог Уговора и јављањебез одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 23.**

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

**ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

**Члан 24.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца.

Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.

Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест процената (15%) вредности уговорених радова.

У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

**Члан 25**.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају смрти услед несрећног случаја и повреде на раду (100% инвалидитет).

Извођач радова је у обавези да осигура радове и запослене као и да, по основу опште одговорности из обављања делатности, изврши осигурање према трећим лицима за причињену штету у току радова који су предмет овог уговора.

**Члан 26.**

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.

**ВИША СИЛА**

**Члан 27.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА**

**Члан 28.**

Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (попуњава Наручилац) за лице задужено за праћење реализације Уговора.

Именовани је дужан да врши следеће послове:

1. праћење степена и динамике реализације Уговора;
2. праћење датума истека Уговора;
3. праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

Извођач радова именује \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Именована лица задужена за реализацију уговора се у случају боловања и годишњих одмора истих могу мењати одлуком  (решењем) представника уговорних страна, без обавезе анексирања уговора.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 29.**

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без сагласности Наручиоца;
2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.
3. У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радовау свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете

**РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

**Члан 30.**

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Београду.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 31.**

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна.

Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора.

**Члан 32.**

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

**Члан 33.**

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени представници Уговорних страна. Уговор ступа на снагу након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна и достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Овај Уговор важи 12 месеци од дана ступања на снагу, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 34.**

Саставни део овог Уговора чине Прилози:

1. Конкурсна документације (Уговорне стране констатују да су обезбедили целокупну званичну конкурсну документацију преко портала Наручиоца;)
2. Понуда Извођача радова, број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, која је код Наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године. (не попуњава понуђач)
3. Техничка спецификација
4. Прилог о безбедности и здрављу на раду
5. Споразум о заједничком наступању

**Члан 35.**

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других прописа Републике Србије.

**Члан 36.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (три) идентична примерка.

**За НАРУЧИОЦА За ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд Назив**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

Финансијски директор Oгранка ТЕНТ, име и презиме,функција

Жељко Вујиновић

**НАПОМЕНА: Све опционе одредбе из овог модела уговора ће се по избору конкретне Понуде, пречистити и прилагодити изабраној Понуди.**



**Огранак ТЕНТ**

**Сектор за управљање ризицима**

**Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРАВИЛА**

**БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ**

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

**I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1. Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР
2. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:
   * Елаборат о уређењу градилишта,
   * оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,
   * списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)
   * доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,
   * oсигуравајућу полису за запослене,
   * списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,
   * доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),
   * доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),
   * име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

1. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другоји/или трећој смени, празником и сл.).
2. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).
3. За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.
4. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43приказан у прилогу 2).
5. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.
6. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.
7. Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истогна обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.
8. Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 –Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.
9. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите,апосебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).
10. Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).
11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.
12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.
13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.
14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.
15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.
16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.
17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.
18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.
19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.
20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.
21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.
22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.
23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).
24. Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.
25. Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.
26. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.
27. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.
28. Монтажни материјал прописно складишти.
29. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.
30. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).
31. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.
32. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.
33. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.
34. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.
35. Обавеже својезапослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.
36. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
37. На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.
38. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.
39. Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.
40. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.
41. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.
42. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

**II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ**

**ПО „НОРМА ЧАС“**

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

1. Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.
2. На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП, достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.
3. За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,
4. За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.
5. Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.
6. Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.
7. Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ
8. По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).
9. Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.
10. О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.
11. Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.
12. Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.
13. Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

**III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“**

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

1. На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).
2. Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
3. У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.
4. Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

**IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА**

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

**V САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ**

Првом састанку за безбедност присуствују:

* + лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,
  + инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.
  + надзорни орган,
  + одговорно лице извођача радова на градилишту и
  + одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

* + Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);
  + Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају***;***
  + Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);
  + Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;
  + Лична и колективна заштитна опрема;
  + Правила саобраћаја;
  + Одржавање и чишћење радног простора;
  + Именовање одговорних лица;
  + Поступак у случају повреде на раду;
  + Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и
  + План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

* + Стање радног и складишног простора;
  + Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);
  + Коришћење личне и колективне заштитне опреме;
  + Поштовање правила саобраћаја;
  + Процене ризика од повреда и
  + Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

**ПРИЛОГ бр.3**

**ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА**

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив правног лица) (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса правног лица) (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уговорена вредност (без ПДВ-а):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Плаћено по уговору (без ПДВ-а):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Преостало за плаћање по уговору (без ПДВ-а):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број налога за набавку (НЗН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место извођења радова/ Место трошка 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Објекат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А**) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ-а)

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о изведеним радовима  Предмет уговора (радови) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА  □ НЕ |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА  □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друге напомене (достављени докази о квалитету–безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Да су радови изведени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: НАРУЧИЛАЦ: ОВЕРА НАДЗОРНОГОРГАНА 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме) (Име и презиме) Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се радови односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката