НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : “XRF уређај за одређивање хемијског састава материјала ТЕНТ А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0336/2017(851/2017)

(број 105-E.03.01-253950/10-2017. године)

*Обреновац, Септембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0336/2017(851/2017) “ XRF уређај за одређивање хемијског састава материјала ТЕНТ А“

1.

Тачка 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у делу Потребне карактеристике предмета набавке конкурсне документације, где стоји наведено да је потребно доставити геометријски оптимизован SDD (Silicon Drift Detector) – GOLDD технологија,

*мења се и сада гласи*:

Потребне карактеристике предмета набавке конкурсне документације, у тачки 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, потребно је доставити **Тип детектора: Large–Area SDD (Large–Area Silicon Drift Detector)**“.

2.

Тачка 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, став 3.1. Врста и количина добара , тражи се: - Сертификовани референтни материјал за метале ,

*мења се и сада гласи*:

**-Сертификовани референтни материјали са садржајем елемената: Cr, Mo, Mn, V, W, Ti, Nb, Si, Cu, Al, Fe, Sn, S, P, Mg, Sb, Pb, Zn, Ni и Co, у количинама изнад прагова детекције за понуђени уређај**“.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви