ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-21315/3-2018

*15.01.2018*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0959/2017 (871/2017), 3000/0952/2017 (872/2017), 3000/0330/2017 (1104/2017), 3000/0311/2017 (1221/2017), 3000/0325/2017 (1292/2017), 3000/0300/2017 (1330/2017), за набавку Алати, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПАРТИЈА 1**

**ПИТАЊЕ 1**:

**Позиција 1** - Молимо Вас да нам дозволите да вам понудимо клешта комбинована 200мм са двокомпонентном ручком намењена за индустријску употребу, резне ивице индуктивно каљене на 58-62ХРЦ, тело индуктивно каљено на 44-50ХРЦ, израђене у складу са стандардом ДИН5746,од најквалитетнијег хром-ванадијум челика, у квалитету ЦрВ55.

**ОДГОВОР 1:**

За позицију 1 потребно је понудити клешта за техничким карактеристикама захтеваним у Конкурсној документацији, Наручилац остаје при датим .захтевима

**ПИТАЊЕ 2**:

**Позиција 17** -  Молимо Вас да нам дозволите да вам понудимо клешта папагај 240мм израђене у складу са ДИН ИСО 8976 од хром-ванадијум челика, коване, уљано каљене, подешавање у више од 5 позиција, маx распон чељусти 50мм, са трокомпонентном ручком, дупло озубљене чељусти, зуби додатно индуктивно каљени.

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац остаје при захтевима датим у Техничкој спецификацији Конкурсне документације

**ПИТАЊЕ 3**:

**Потиција 18** - Да ли случајно дошло до грешке у куцању дужине клешта? Траж се клешта 180мм а њихова је дужина 190мм. Да ли прихватате да се понуде и клешта дужине 190мм у потпуности одговарајућа траженим карактеристикама?

ОДГОВОР 3:

Није дошло до грешке у кућању дужине клешта, наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације

**ПИТАЊЕ 4**:

**Позиција 44 -**Молимо Вас да нам дозволите да вам понудимо маказе за лим пеликан, 350мм, коване, уљано каљене, резне ивице индуктивно окаљене на цца 59ХРЦ, ручке изоловане пластичном масом, дужина резних ивица 60мм, капацитет сечења грађевинских челика (600Н/мм2) - 1,2мм.

**ОДГОВОР 4:**

Наручилац остаје при захтевима датим у Техничкој спецификацији Конкурсне документације

**ПАРТИЈА 6**

**ПИТАЊЕ 5**:

**Позиција 159** - Молим Вас да дефинишете ову позицију. О каквом носачу се ради, за коју димензију ножа се користи, име произвођача, ДИН или ИСО стандард?

**ОДГОВОР 5:**

Наручилац је у техничкој спецификацији дефинисао техничке захтеве за позицију 159 и остаје при њима.

*.*

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)