НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА : Земљани, бетонски, армирачки, зидарски, тесарски, подополагачки, стаклорезачки, водоинсталатерски и други грађевинско-занатски радови у 2018г, ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА JН/3000/1745/2017 (1612/2017)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Oбреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку JН/3000/1745/2017 (1612/2017)

1.

Мења се Образац структуре цене табела 1 додавањем изостављених количина и јединица мере за следеће ставке :

65. Поправка постојећих металних прозора : исправно заптивање,замена дотрајалих шарки, поправка механизма за затварање : 1200НЧ

66. Поправка постојећих металних врата са прописним заптивањем,замена дотрајалих шарки, поправка механизма за затварање, замена дотрајалих механизама за аутоматско затварање : 700НЧ

67. Набавка,транспорт и монтажа нових металних прозора од кутијастих профила са свим елементима за качење и затварање : 20m²

68. Набавка,транспорт и монтажа нових металних врата од чел. лима 1мм и потребном конструкцијом са свим елементима за качење и затварање : 8m²

69. Демонтажа старе алуминијумске браварије (врата,прозора,преграда) на објектима ТЕНТ А : 60m²

и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог :

* Важећи образац структуре цене

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Врста радова | Јед.мере | Обим (количина) | Јед.цена без ПДВдин.  | Јед.цена са ПДВдин.  | Укупна цена без ПДВдин.  | Укупна цена са ПДВдин.  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | Земљани радови |
| 1. | Ручни ископ земље III категорије. | м3 | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Ручно затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са набијањем. | м3 | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ земље III категорије за ровове или у широком откопу (на месту квара,повремено засићене водом). | м3 | 120 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско затрпавање материјалом из ископа. | м3 | 120 |  |  |  |  |
| 5. | Утовар и одвоз вишка земљаног материјала и разног грађевинског срушеног и отпадног материјала до 1км. | м3 | 120 |  |  |  |  |
| 6. | Израда тампонског слоја од шљунка и пескаса потребним набијањем,или насипање песка око цеви. | м3 | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Насипање и набијање туцаника гранул. 0/32 и 32/64. | м3 | 50 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Бетонски радови |
| 8. | Ручно справљање бетона MB20 мешалицом за бетон и уградња у конструкције. | м3 | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња у конструкције готовог бетона MB25 справљеног у фабрици бетона,са вибрирањем первибратором. | м3 | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и уградња у конструкције готовог бетона MB35 справљеног у фабрици бетона,са вибрирањем первибратором. | м3 | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Израда цементног естриха-равњајућег слоја дебљине d=3-5 cm,размере 1:2 справљеног у мешалици за бетон. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Израда једностране дрвене оплате | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Израда двостране дрвене оплате | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 14. | Израда бетонских МБ25 поклопних плоча и монтажа на канале (са оплатом,арматуром,припремом и равњањем жлебова канала по висини и хоризонтали). | м3 | 20 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Армирачки радови |
| 15. | Обрада,савијање и уградња арматуре од глатког челика GA 240/360 разних пречника. | кг | 1000 |  |  |  |  |
| 16. | Обрада,савијање и уградња арматуре од ребрастог RА 400/500 разних пречника. | кг | 5000 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка и монтажа мрежасте Q и R арматуре. | кг | 10000 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Зидарски радови |
| 18. | Зидање преградних и носећих зидова гитер опеком у продужном малтеру. | м3 | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Израда новог суво-монтажног зида од ватроотпорних гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d=50mm,систем Кнауф или слично.Укупна дебљина зида 100 mm.Ватроотпоран зид ГКФ 2x12,5mm + 50mm + ГКФ 1x12,5mm + ГК 1x12,5 mm,са подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 20. | Израда новог суво-монтажног зида од водоотпорних гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d=50mm,систем Кнауф или слично.Гипс картонске плоче импрегниране додацима против упијања влаге.Укупна дебљина зида 100 mm.Водоотпоран зид ГКФИ 2x12,5mm + 50mm + ГКФИ 1x12,5mm + ГК 1x12,5 mm,са подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Израда новог суво-монтажног зида од грађевинских гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d=50mm,систем Кнауф или слично.Укупна дебљина зида 100 mm, ГК 2x12,5mm + 50mm + ГК 2x12,5 mm,са подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 60 |  |  |  |  |
| 22. | Израда спуштеног плафона са подконструкцијом од минералних "Армстронг" плоча,димензија и типа по избору наручиоца. | м2 | 70 |  |  |  |  |
| 23. | Израда спуштеног плафона са подконструкцијом од грађевинских гипс-картонских плоча 1 x 12,5mm. | м2 | 60 |  |  |  |  |
| 24. | Израда спуштеног плафона типа "Хантер Даглас" или еквивалентно,са потребном подконструкцијом по договору са наручиоцем. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 25. | Малтерисање зидова и плафона продужним малтером 1:3:9 у слоју дебљине d= 2 cm. | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 26. | Малтерисање зидова и плафона цементним малтером 1:3 у слоју дебљине d= 2 cm. | м2 | 40 |  |  |  |  |
| 27. | Бојење зидова и плафона дисперзионом бојом са свим предрадњама (стругање и глетовање). | м2 | 100 |  |  |  |  |
| 28. | Израда холкера од цементног малтера 1:2 са рабиц плетивом и глетовањем до црног сјаја. | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 29. | Зазиђивање пробијених отвора у бетонској конструкцији гитер опеком. | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 30. | Зидање зидова гас-бетонским блоковима. | м3 | 5 |  |  |  |  |
| 31. | Рад радника. | нч | 100 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Радови са полимерним и угљоводоничним материјалима |
| 32. | Набавка и уградња репаратурног малтера за репарацију и санацију вертикалних површина (шпахтлом),гранулације 0-4 или 0-8 mm типа реомал или еквивалентно,уз претходну припрему подлоге и наношење одговарајућег прајмера за везу стари-нови бетон. | кг | 20000 |  |  |  |  |
| 33. | Набавка и уградња епоксидног заштитног премаза типа епосан е или еквивалентно за заштиту вертикалних површина бетона од механичких и хемијских утицаја уз претходну припрему подлоге и наношење одговарајућег прајмера. | кг | 1500 |  |  |  |  |
| 34. | Набавка и уградња епоксидног заштитног саморазливајућег пода типа еполит с или еквивалентно за заштиту хоризонталних површина бетона од механичких и хемијских утицаја уз претходну припрему подлоге и наношење одговарајућег прајмера. | кг | 2100 |  |  |  |  |
| 35. | Набавка и уградња епоксидног малтера типа еполит м или еквивалентно за санацију и као равњајући слој хоризонталних површина бетона пре наношења заштитних епоксидних система уз претходну припрему подлоге и наношење одговарајућег прајмера. | кг | 4000 |  |  |  |  |
| 36. | Санација пукотина у бетону или камену ињектирањем епоксидних смола типа епоксин или еквивалентно са свим припремним радњама (шлицање и заптивање пукотина,постављање "пакера" и ињекционих црева) | кг | 50 |  |  |  |  |
| 37. | Набавка и уградња водонепропусног саморазливајућег малтера високе чврстоће типа реомал или еквивалентно за израду подливки,ослонаца,плоча и слично,уз претходну припрему подлоге и наношење одговарајућег прајмера за везу стари-нови бетон. | кг | 800 |  |  |  |  |
| 38. | Заптивање трајноеластичним китом. | кг | 20 |  |  |  |  |
| 39. | Израда водонепропусне заштите од полимер-цемента или еквивалентно уз претходну припрему подлоге. | кг | 1600 |  |  |  |  |
| 40. | Пескарење бетонских или металних елемената по налогу наручиоца кварцним песком гранулације 0,5-2 mm до степена чистоће по стандарду Sa 2.5 (ISO 8501) .При посматрању голим оком површина треба да је очишћена од уља,прљавштине,љуспица,рђе,боје и страних честица. | м2 | 200 |  |  |  |  |
| 41. | Уградња асфалта на коловозу AB8 дебљине 4-8 цм са припремом (набијање и ваљање). | м3 | 10 |  |  |  |  |
| 42. | Рад радника. | нч | 100 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Радови на пробијању,рушењу и демонтажи грађевинских конструкција |
| 43. | Ручно рушење зидова и плоча од бетона пнеуматским пикхамером са компресором јачине 12 бара,свих дебљина,са одвозом срушеног материјала на место које одреди инвеститор у кругу од 1км. | м3 | 20 |  |  |  |  |
| 44. | Машинско разбијање бетона багером или комбинованом машином са чекићем,са одвозом разбијеног материјала на место које одреди инвеститор у кругу од 1км. | м3 | 20 |  |  |  |  |
| 45. | Рушење зидова или плоча од опеке или гитер блока (комплетно или само пробијање) свих дебљина са одвозом срушеног материјала на место које одреди инвеститор у кругу од 1км. | м3 | 10 |  |  |  |  |
| Бушење рупа у бетонским конструкцијама или конструкцијама од опекарских производа различитих дебљина.Рупе се обрачунавају по комаду и то за пречнике: |
| 46. | Ø6 - Ø20мм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 47. | Ø20 - Ø50мм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 48. | Ø50 - Ø100мм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 49. | Ø100 - Ø250мм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 50. | Ручно или машинско обијање дотрајалог малтера са припремном радовима за наношење новог слоја малтера. | м2 | 150 |  |  |  |  |
| 51. | Демонтажа оштећених кровних и зидних "дурисол" плоча и монтажа нових,дебљине d=10цм и дужине L=2-3м,са свим елементима (плоче наручиоца) | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 52. | Машинско сечење бетонских плоча,греда и слично тестером за сечење бетона. | м' | 50 |  |  |  |  |
| 53. | Рад радника. | нч | 100 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Керамичарски,подополагачки,кровопокривачки и фасадерски радови |
| 54. | Разбијање оштећених зидних и подних керамичких плочица и припрема подлоге за постављање нових. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 55. | Уклањање старих оштећених подова (виназ плоче и сл.) и припрема подлоге за постављање новог пода. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 56. | Набавка и облагање зидова новим керамичким зидним плочицама на лепку димензија и у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 57. | Набавка и полагање нових подних керамичких плочица у цементном малтеру 1:2,у нијанси и димензијама по избору наручиоца. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 58. | Израда новог ламинатног пода класе 30,d=12mm дупли клик систем са одговарајућим угаоним и алуминијумским лајснама и свим елементима за монтажу,у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 100 |  |  |  |  |
| 59. | Израда новог ламинатног пода класе 30,d=10mm дупли клик систем са одговарајућим угаоним и алуминијумским лајснама и свим елементима за монтажу,у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 100 |  |  |  |  |
| 60. | Полагање нове подне облоге типа "виназ","винфлекс" и сл. ,на лепку у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 61. | Демонтажа оштећених "салонит" плоча и осталих сличних кровних покривача. | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 62. | Набавка и монтажа нових "салонит" или сличних кровних плоча уз претходну поправку кровне конструкције на месту постављања. | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 63. | Набавка и монтажа фасадних дурисол плоча дебљине d=10 cm,ширине 50 cm (дужина по потреби). | м2 | 6 |  |  |  |  |
| 64. | Рад радника | нч | 150 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Браварски радови |
| 65. | Поправка постојећих металних прозора:исправно заптивање,замена дотрајалих шарки,поправка механизма за затварање | нч | 1200 |  |  |  |  |
| 66. | Поправка постојећих металних врата са прописним заптивањем,замена дотрајалих шарки,поправка механизма за затварање,замена дотрајалих механизама за аутоматско затварање | нч | 700 |  |  |  |  |
| 67. | Набавка,транспорт и монтажа нових металних прозора од кутијастих профила са свим елементима за качење и затварање | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 68. | Набавка,транспорт и монтажа нових металних врата од чел. лима 1мм и потребном конструкцијом са свим елементима за качење и затварање | м2 | 8 |  |  |  |  |
| 69. | Демонтажа старе алуминијумске браварије (врата,прозора,преграда) на објектима ТЕНТ А. | м2 | 60 |  |  |  |  |
| Израда и монтажа нове покретне алум. елоксиране браварије (врата,прозора).Нова браварија мора да буде са такозваним Еуро-жлебом,грчког "Алумила" или еквивалентна (комплет са свим механизмима),са термопрекидом Е45,заобљеним ивицама,термоизолационим стаклом и троструком заптивном гумом: |
| 70. | отварање на страну (по једној оси): | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 71. | отварање прозора на две осе (окретно/нагибни): | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 72. | Израда и монтажа нове непокретне алумин. Елоксиране браварије-преграде на објектима ТЕНТ А.Нова браварија мора бити са такозваним Еуро-жлебом,грчког "Алумила" или еквивалентно,са термопрекидом Е45 и термоизолационим стаклом. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| Поправка,допуна и замена делова постојеће алуминијумске браварије (на вратима,прозорима и преградама) мањег обима од демонтираних делова са евентуалном уградњом новог везног материјала,са ампасовањем: |
| 73. | Поправка ручице прозора | ком | 20 |  |  |  |  |
| 74. | Подешавање затварања | ком | 20 |  |  |  |  |
| 75. | Промена шарки | ком | 20 |  |  |  |  |
| 76. | Поправка лимене траке (прозорске окапнице,траке крила,рама и сл.) | м' | 50 |  |  |  |  |
| 77. | Замена заптивне гуме | м' | 50 |  |  |  |  |
| 78. | Набавка нових и замена старих шарки новим (на алуминијумским вратима,прозорима и сл.) | ком | 30 |  |  |  |  |
| 79. | Поправка постојеће ал. браварије (врата,прозора,преграде) средњег обима (поправка,исправљање,постављање:оквира,крила,анкерисање,анпасовање и сл.) | м2 | 20 |  |  |  |  |
| Набавка и монтажа недостајуће: |
| 80. | браве | ком | 10 |  |  |  |  |
| 81. | цилиндра са 3 кључа | ком | 10 |  |  |  |  |
| 82. | катанца средње величине | ком | 10 |  |  |  |  |
| 83. | аутомат за затварање врата тзв. "4" | ком | 10 |  |  |  |  |
| 84. | аутомат за ПП | ком | 10 |  |  |  |  |
| 85. | аутомат за затварање врата тзв. "5" | ком | 10 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Радови на одржавању санитарних уређаја и мреже пијаће воде |
| 86. | Демонтажа дотрајалих ЕК-вентила и монтажа нових | ком | 10 |  |  |  |  |
| 87. | Демонтажа дотрајале арматуре у водокотлићима и монтажа нове | ком | 10 |  |  |  |  |
| 88. | Демонтажа дотрајалих водокотлића са арматуром и испирном цеви,набавка и монтажа нових водокотлића са арматуром и испирном цеви | ком | 15 |  |  |  |  |
| 89. | Демонтажа дотрајалих сифона на писоарима,набавка и монтажа нових сифона | ком | 15 |  |  |  |  |
| 90. | Демонтажа дотрајалих писоара са комплетном арматуром,набавка и монтажа нових писоара са комплетном арматуром. | ком | 15 |  |  |  |  |
| 91. | Демонтажа дотрајалих вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду,набавка и монтажа нових вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду | ком | 25 |  |  |  |  |
| 92. | Демонтажа дотрајалих славина за хладну воду,набавка и монтажа нових батерија за хладну воду. | ком | 20 |  |  |  |  |
| Демонтажа дотрајалих батерија т/x,набавка и монтажа нових батерија т/x: |
| 93. | једноручних | ком | 10 |  |  |  |  |
| 94. | дворучних | ком | 10 |  |  |  |  |
| 95. | Демонтажа дотрајалих батерија за проточни бојлер,набавка и монтажа нових батерија за проточни бојлер | ком | 20 |  |  |  |  |
| 96. | Демонтажа дотрајалих сифона на лавабоима,набавка и монтажа нових сифона. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 97. | Демонтажа дотрајалих лавабоа,набавка и монтажа нових лавабоа за системом за качење. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 98. | Демонтажа дотрајалих проточних бојлера од 10л,набавка и монтажа нових проточних бојлера од 10л са флексибилним везама. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 99. | Демонтажа дотрајалих проточних бојлера од 80л,набавка и монтажа нових проточних бојлера од 80л са флексибилним везама. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 100. | Рад радника | нч | 4100 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Инсталатерски радови |
| 101. | Снижавање нивоа подземних вода за обезбеђење радова у сувом-црпљење пумпом. | h | 20 |  |  |  |  |
| 102. | Демонтажа оштећених цевовода и замена новим са потребним фазонским комадима |   |   |  |  |  |  |
| 103. | Поцинковане водоводне цеви различитих пречника | кг | 180 |  |  |  |  |
| 104. | Пластичне водоводне цеви Ø16-Ø40 | кг | 100 |  |  |  |  |
| Демонтажа оштећених канализационих цевовода (азбест - цементних,керамичких,пвц и др.,пречника од Ø110-Ø300мм) и набавка и монтажа нових ПВЦ цеви |
| 105. | Ø110 | м' | 40 |  |  |  |  |
| 106. | Ø125 | м' | 40 |  |  |  |  |
| 107. | Ø160 | м' | 40 |  |  |  |  |
| 108. | Ø315 | м' | 40 |  |  |  |  |
| Набавка и монтажа нових ЛГ цеви,рачви,ревизија: |
| 109. | Ø50 | кг | 30 |  |  |  |  |
| 110. | Ø110 | кг | 30 |  |  |  |  |
| 111. | Ø125 | кг | 30 |  |  |  |  |
| Монтажа нових ПЕ цеви за пијаћу воду,са свим везама и прикључцима,спојницама,од месинга: |
| 112. | Ø1/2'' | м' | 50 |  |  |  |  |
| 113. | Ø3/4'' | м' | 50 |  |  |  |  |
| 114. | Ø1'' | м' | 40 |  |  |  |  |
| 115. | Ø6/4'' | м' | 40 |  |  |  |  |
| 116. | Ø2'' | м' | 40 |  |  |  |  |
| 117. | Рад радника | нч | 30 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Радови на одржавању спољне хидрантске мреже |
| Набавка материјала и замена дела цевовода од полиетилена који је оштећен са заваривањем: |
| 118. | Ø90 | м' | 100 |  |  |  |  |
| 119. | Ø125 | м' | 100 |  |  |  |  |
| 120. | Ø140 | м' | 100 |  |  |  |  |
| 121. | Ø180 | м' | 100 |  |  |  |  |
| 122. | Заваривање оштећене челичне цеви,различитих пречника,са изоловањем. | ком | 50 |  |  |  |  |
| 123. | Замена челичних цеви (цеви наручиоца) различитих пречника и дужина,са свим заваривањима и изоловањем битулитом+битуменском траком кондор 3 или еквивал. | м | 100 |  |  |  |  |
| Замена или монтажа новог затварача (набавља наручилац) на цевоводу са монтажом прирубница: |
| 124. | Ø200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 125. | Ø150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 126. | Ø100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 127. | Ø75-50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 128. | Поправка и замена хидраната и затварача (материјал набавља наручилац) | ком | 10 |  |  |  |  |
| 129. | Рад радника | нч | 100 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Електро радови |
| 130. | Набавка и монтажа сијалица 26W/840 lumilux Cool White G24d-3 "Osram dulux D" или еквивалентно. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 131. | Galaxis Round 2x26W или еквивалентно. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 132. | Basic 104 4x18W или еквивалентно. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 133. | Флуо цев T8 18W/765 или еквивалентно. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 134. | Стартер ST 4-24W или еквивалентно. | ком | 20 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Стаклорезачки радови |
| Демонтажа постојећек стакла,припремни радови и постављање новог стакла у киту (силиконски или минијум) или заптивној гуменој траци: |
| 135. | равног стакла 4мм | м2 | 120 |  |  |  |  |
| 136. | равног стакла 6мм | м2 | 100 |  |  |  |  |
| 137. | армираног стакла 6/7мм | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 138. | профилит једноструког стакла | м2 | 220 |  |  |  |  |
| 139. | профилит двоструког стакла | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 140. | термоизолационог (вакуминизир.) 2x4мм | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 141. | Заптивање силиконским и стакларским китом постојеће застакљене браварије. | м' | 200 |  |  |  |  |
| 142. | Рад радника | нч | 250 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |
| Столарски радови |
| 143. | Измена дотрајалих,набавка и монтажа нових шарки на вратима. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 144. | Запуњавање пукотина у вратима столарским китом.Обрачун по комаду врата. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 145. | Демонтажа старих и монтажа нових брава и окова на вратима. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 146. | Набавка и монтажа цилиндара са три кључа. | ком  | 30 |  |  |  |  |
| 147. | Нарезивање кључева | ком | 30 |  |  |  |  |
| 148. | Набавка и постављање катанаца средње величине елзет или еквивал. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 149. | Поправка дрвених прозора:Измена дотрајалих и монтажних нових шарки,затварање оштећења столарским китом,демонтажа дотрајалих и монтажа нових система за затварање.Обрачун по комаду прозора. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 150. | Демонтажа дотрајалих,набавка и монтажа нових фурнираних врата у нијанси по избору наручиоца. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 151. | Демонтажа дотрајалих,набавка и монтажа нових дрвених прозора у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 6 |  |  |  |  |
| 152. | Демонтажа старих,набавка и монтажа нових тракастих завеса са механизмом. | м2 | 60 |  |  |  |  |
| 153. | Израда сандука за транспорт машинских елемената од даске 1'' и градица 5x5 ili 5x8 cm .Разних димензија и облика.Обрачунава се и плаћа по м3 утрошеног дрвеног материјала. | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 154. | Рад радника. | нч | 400 |  |  |  |  |
| Међузбир : |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара(збир колоне бр. 7) |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ(ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.