ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-11778/5-2019

29.01.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број  **1843/2018 ( 3000/0099/2018)**, за набавку замена дотрајалих прозора, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1**: У делу конкурсне документације Технички капацитет као доказ за цевасту или лаке фасадне скеле се захтева достављање стручног налаза о исправности издати од стране акредитоване куће.

У складу са чланом 3 Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл гласник РС“ бр. 94/2006, 108/2006. – испр., 114/2014 и 102/2015 тачка 1., опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама, цеваста фасадна скела не подлеже испитивању пре монтаже.У складу са чланом 5.3 Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл гласник РС“ бр. 94/2006, 108/2006. – испр., 114/2014 и 102/2015), посебне одредбе у вези са коришћењем скела, ради се пројекат монтаже, коришћења и демонтаже скеле.Тек након монтаже скеле на одређеном градилишту врши се испитивање од стране стручних лица,јер скела подлеже контролним прегледима приликом сваког премештања.

 Молим Вас да извршите измену конкурсне докуметације у овом делу у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.

**Питање 2:** Да ли поседујете шеме столарије или типских елемената који би се уграђивали, обзиром да у опису није наведено којих димензија су прозори, да ли су једнокрилни, двокрилни..., да ли има фиксних делова и сл. Било би нам од користи ако би могли да нам појасните део Техничке спецификације.

**ОДГОВОР 1:**

Обзиром да се очекује израда великог броја радних скела током реализације уговора, нисмо у могућности да сваки пут обуставимо радове чекајући стручна лица акредитоване куће који би вршили проверу скеле због израде извештаја о њеној исправности, већ једноставно вршимо пријем скеле од стране лица за БЗР ТЕНТ-а и лица за БЗР Извођача радова на лицу места.

Како у складу са чланом 3 Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл гласник РС“ бр. 94/2006, 108/2006. – испр., 114/2014 и 102/2015 тачка 1., цеваста фасадна скела не подлеже обавезном испитивању пре монтаже, Нарућилац ће изменити конкурсну документацији и омогућити да се уместо стручног налаза достави атест за елементе скеле.

**ОДГОВОР 2:**

Шему столариј не поседујемо и све димензије се узимеју на лицу места.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 Комисија:

---------------------------

---------------------------

---------------------------