ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6145/2-2019 od 08.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0410/2018(2135/2018)за набавку добара „Кабловски прибор - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр.7**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0410/2018 (2135/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет стр

**ПИТАЊЕ 1. Тент А**: позиција број 35. *УКРСНИ КОМАД 60X60*

Поштовани, молимо Вас да наведену позицију допуните да ли је укрсни комад са међуплочом или је без ње. Дефинисана је његова димензија 60x60 али није тип дефинисан да ли је за међусобно повезивање трака за уземљење, трака за уземљење са округлим проводницима уземљивача или међусобно повезивање округлих проводника уземљивача.

**ОДГОВОР 1**: Укрсни комад је са међуплочом и служи за међусобно повезивање трака за уземљење.

**ПИТАЊЕ 2. ТЕ МОРАВА СВИЛАЈНАЦ** број 84. *УКРСНИ КОМАДИ са међуплочом 60*

Поштовани, молимо Вас да наведену позицију допуните са следећим. Дефинисана је његова прва димензија 60, доставите комплетну димензију. Такође није тип дефинисан да ли је за међусобно повезивање трака за уземљење, трака за уземљење са округлим проводницима уземљивача или међусобно повезивање округлих проводника уземљивача.

ОДГОВОР 2: Димензија је 60x60mm а тип је MGK46 и служе за међусобно повезивање трака за уземљење.

**ПИТАЊЕ 3. ТЕ МОРАВА СВИЛАЈНАЦ** број 85. УКРСНИ КОМАДИ са међуплочом 80

Поштовани, молимо Вас да наведену позицију допуните са следећим. Дефинисана је његова прва димензија 80, доставите комплетну димензију. Такође није тип дефинисан да ли је за међусобно повезивање трака за уземљење, трака за уземљење са округлим проводницима уземљивача или међусобно повезивање округлих проводника уземљивача.

**ОДГОВОР 3:** Димензија је 80x80mm а тип је MGK46 и служе за међусобно повезивање трака за уземљење.

**ПИТАЊЕ 4. ТЕ МОРАВА СВИЛАЈНАЦ.** 93. Алуминијумски рам са ваљцима за размотавање кабловских бубњева до 200кг.тежине у додатним информацијама број 1. од 17.12.2018. год. На питање потенцијалног понуђача одговорили сте да је произвођач алуминијумског рама GREENLEE. Контактирали смо дистрибутера опреме GREENLEE, коме је захтев нејасан и понудио нам два производа која одговарају захтеву под каталошком шифром 52055383 (мањи тип) и 52055384 (већи тип). Молимо Вас да допуните конкурсну документацију одговарајућим каталошким бројем произвођача GREENLEE

**ОДГОВОР 4:** Ширина ваљка до 670mm носивости до 250кг(димензије ваљка 670x605x95mm)као GREENLEE каталошки бр. 52055383

**ПИТАЊЕ 5.; ТЕ Колубара**. поз. 34. Кабловске уводнице са комплет навртком PG 21

Конкурсном документацијом није дефинисано да ли је кабловска уводница метална или пластична. Молимо Вас да прецизирате и у складу са тиме ускладите конкурсну документацију?

**ОДГОВОР 5:** Кабловска уводница је пластична.

**ПИТАЊЕ 6. ;ТЕ Морава Свилајнац:** поз. 90. Бланко цеваста ознака за обележавање каблова на котуру HSID-R-2X-4.8-WHT 4.8mm 100m/roll 2/1 R тип Бела (кинеска.) Молимо Вас да додатно појасните позицију, претрагом на интернет претраживачима ознака је непозната те Вас молимо да наведете ко је произвођач бланко цевасте ознаке, доставите каталошки извод?

**ОДГОВОР 6:** Произвођач је DECORE и на њиховом сајту се може све пронаћи.

**ПИТАЊЕ 7:**  ТЕ Морава Свилајнац, поз. 94, 95,96, 97, 98, 99 и 100.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **94** | *Проводник P/F 6mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 100 |
| **95** | *Проводник P/F 10mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 50 |
| **96** | *Проводник P/F 16 mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 50 |
| **97** | *Проводник P/F 25 mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 100 |
| **98** | *Проводник P/F 35 mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 50 |
| **99** | *Проводник P/F 50 mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 50 |
| **100** | *Проводник P/F 75 mm2 (црни ) у једном котoру* | метар | 50 |

Није дефинисан номинални напонски ниво, молимо Вас да допуните конкурсну документацију траженим параметром?

**ОДГОВОР 7:** Називни напон је 450/750W

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

................................