ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6145/

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0410/2018(2135/2018)за набавку добара „Кабловски прибор - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр.10**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0410/2018 (2135/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет стрaни:

**ПИТАЊЕ 1**.ТЕНТ А, позиција под редним бројем 14 "ТЕРМОСКУПЉАЈУЋА КАБЛОВСКА СПОЈНИЦА KSTS 10/3-150 6kV АТЕСТИРАНА" - Да ли можете да дате информацију за који кабел је предвиђена ова спојница, као и да прецизније кажете који је номинални, а који максимални напон?

**ОДГОВОР 1**: Називни напон мреже је 6,3kV, а тражимо спојницу за напон 10kV, пресек проводника од 95 до 150mm2, што је и дефинисано у називу KSTS 10/3-150.

**ПИТАЊЕ 2**. Везано за ТЕНТ А, позиција под редним бројем 15 "КАБЛОВСКА СПОЈНИЦА KSTS 10/3-300 10kV АТЕСТИРАНА" - Да ли можете да дате информацију за који кабел је предвиђена ова спојница?

**ОДГОВОР 2:** Напонски ниво 10kV, пресек проводника од 185 до 300mm2, што је и дефинисано у називу

**ПИТАЊЕ 3.** Везано за ТЕНТ Б, позиција под редним бројем 40 "Кабловска завршница 10kV 185mm²" - Да ли можете да дате информацију за који кабел је предвиђена ова завршница?

**ОДГОВОР 3:** Кабловска завршница 10kV 185mm² за трожилни кабл**.**

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................