ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-21280/1-2019 од 15.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2598/2018 (3000/0397/2018)**, за набавку добара - ини и разни хемијски производи (лепак, спреј, тефлон, силикон) и спрејеви - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: Партија 1, Ставка 22. Да ли прихватате конац од 100 % чистог  P.T.F.E. тефлона за индустријске цевне системе односно навоје са великим кораком, димензија 0,28mm x 3mm x 100 m, који издржава притисак од 210 бара, температурног опсега од  -200 °C  до +280 °C,  pH 0-14 који је отпоран на све хемијске производе и раствараче, изузев алкалних материјала под посебним условима (као у  DU PONT литератури). Отпоран је на: ваздух, воду, гас, пару, кисеоник, хемикалије.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац не може прихватити конац наведених карактеристика, јер се разликује од тражених димензија (0,2mm X 2mm X 150m) конкурсном документацијом за позицију 22 – Партија 1.

**ПИТАЊЕ 2**: Партија 1, Ставка 23. Да ли прихватате траку од 100 % чистог  P.T.F.E. тефлона, димензија 0,1mm x 12mm x 12 m, која издржава притисак од 210 бара, температурног опсега од  -200 °C  до +280 °C,  pH 0-14 која је отпорна на све хемијске производе и раствараче, изузев алкалних материјала под посебним условима (као у  DU PONT литератури). Обезбеђује да дуготрајно пријања на било који пречник било ког типа навоја.Не стврдњава се тако да се неће слепити са везама и завртњима.Отпорна на воду, ваздух, угљоводонике.

**ОДГОВОР 2:** Можете понудити конац наведених карактеристика за позицију 23 – Партија 1.