ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/12 -2019

Обреновац, 08.02.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:6**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 23: Молимо за дефиницију димензије захтеване траке.

**ОДГОВОР 1:**

Стандардна самолепљива електроизолациона трака дужине 20m (18-20)mm.

**ПИТАЊЕ 2**:

 Позиција 24: О којој позор траци је реч, црвена или жута?

**ОДГОВОР 2:**

Црвена позор трака за енергетске каблове.

**ПИТАЊЕ 3**:

Позиције 26-29: Да ли је реч о силиконском бужиру?

**ОДГОВОР 3:**

Није тражен силиконски бужир.

**ПИТАЊЕ 4**:

Позиције 131-133: Да ли је дозвољено одступање у димензији везица, да се понуди нешто већа димензија, на пример да се уместо 200 x 4 понуди 200 x 4,8

**ОДГОВОР 4:**

Дозвољено је одступање у димензији везица од 10%.

**ПИТАЊЕ 5**:

Позиција 170: Димензије траке?

**ОДГОВОР 5:**

Стандардна самолепљива електроизолациона трака димензија 10mx(18-20)mm

**ПИТАЊЕ 6**:

Позиција 220: Шта значи у опису производа ISO 9002-тај стандард је одавно укинут, и такође шта значи атест, да ли се доставља при испоруци, ако је тако, молимо да то нагласите.

**ОДГОВОР 6:**

Атест садржи основне карактеристике: материјал, називни изолациони напон, лепљивост, отпорност на истезање, доставља се при испоруци. У обзир долази стандард који се данас користи.

**ПИТАЊЕ 7**:

Позиција 221: Да ли је грешка трака W963 се израђује у ширини 38, а не 36mm.

**ОДГОВОР 7:**

Ширина траке од 38mm је прихватљива.

**ПИТАЊЕ 8**:

Позиција 287: Конкурсном документацијом није дефинисано да ли је дршка пиштољска или ручна пур пена, молимо допуну или измену.

**ОДГОВОР 8:**

Пиштољска пур пена.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.