НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

„Уградња механизма за дихтовање рециканала блока А5 ТЕНТ-А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 2036/2018 (3000/1707/2018)

(број 105-E.03.01-27974/6-2019. oд 14.02.2019. године)

 Обреновац, фебруар 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГ*У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара „Уградња механизма за дихтовање рециканала блока А5 ТЕНТ-А“

1.

**Тачка 4.2**. конкурсне документације – **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** на страни 12 од 67, - **кадровски капацитет**,

***мења се и сада гласи*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:****Кадровски капацитет**Понуђач располаже довољним минималним кадровским капацитетом ако има запослене извршиоце, односно, има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду) и то најмање:**1)** два (2) лица са VII степеном стручне спреме (дипломирани инжењер машинства);**2)** једног (1) ангажованог међународног инжењера за заваривање (IWE) или једног (1) европског инжењера за заваривање (EWE);**3)** једно (1) ангажовано лице са лиценцом 430 за одговорног извођача радова;**4)** петнаест (15) бравара са најмање III степеном стручне спреме;**5)** пет (5) заваривача са важећим атестом за заваривање поступком 135 **или** 136, са најмање III степеном стручне спреме;**6)** три (3) заваривача са важећим атестом за заваривање поступком 111, са најмање III степеном стручне спреме;**7)** два (2) ангажована лица обучена за руковање средствима за дизање и преношење терета (дизалице, виљушкар...).**Доказ:**- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу или фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)- фотокопија уверења или дипломе о захтеваној стручној спреми за све захтеване запослене- фотокопија уверења IWE или EWE - фотокопије важећих атеста заваривача за заваривање поступцима 111 и 135 **или** 136- фотокопије важећих Сертификата особља за руковање средствима за дизање и преношење терета- фотокопија лиценце одговорног извођача радова број 430 са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте.**Напомена:**Да би се извршила услуга уградње предметних добара, неопходно је да изабрани понуђач има ангажоване браваре који ће да врше припрему, демонтажу старих и монтажу нових делова, завариваче који ће да изврше сва неопходна заваривања, лица обучена за руковање средствима за дизање терета, IWE или EWE инжењера за заваривање, који ће прописати одговарајућу технологију заваривања и испратити комплетан поступак заваривања, дипломиране машинске инжењере и лице са лиценцом за одговорног извођача радова која ће да организују и испрате комплетан посао и да решавају све потенцијалне проблеме који се појаве у току реализације.* У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_