ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:...105-Е.03.02-13302/9-2019

Датум: ...13.02.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2280/2018 (3000/0561/2018), за набавку добара: Лежајеви за пумпе, крацере... ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Молимо Наручиоца за додатне информације и појашњења у вези са набавком број ЈН 2280/2018 (3000/0561/2018), по следећем питању:

На стр. 3 Прве измене КД, одн. стр. 4 оригиналне КД, у поглављу 3. Техничка спецификација, тачки 3.1. Врста и количина добара, као и у Обрасцу структуре цене, у табели на поз. 9, Наручилац је захтевао “*Кућиште лежаја СН 513 (са комплетом припадајућих заптивки, затворено са једне стране)*”.

У истом поглављу, у тачки 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), Наручилац је навео: “*Кућиште СН513 испоручити са филцаним или гуменим заптивкама. У њега се уграђује лежај 22220К са одговарајућом хилзном, пречник вратила је 90 мм*“.

Ова два захтева су међусобно контрадикторна јер лежај 22220К (спољни пречник Д=180 мм) и вратило д=90 мм не могу да се уграде у кућиште СН 513. Наиме, према димензијама, у кућиште СН 513 се уграђује искључиво лежај спољног пречника Д=120 мм, док је отвор за заптивку у кућишту пречника Ø77, тако да се не може уградити на вратило пречника Ø90.

У складу са наведеним, молимо Наручиоца да једнозначно дефинише кућиште које треба да се понуди на поз.9, као и лежај и пречник вратила на месту уградње кућишта, због дефинисања одговарајуће заптивке коју је неопходно укључити у понуду кућишта, тј. да јасно и прецизно дефинише Техничку спецификацију, у складу са чл. 70 ЗЈН, како би Понуђачи могли да доставе прихватљиве понуде у складу са чл. 61 ЗЈН.

**ОДГОВОР 1:** Потребно је да стоји Кућиште SN 520 уместо кућиште SN 513.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

*Комисија:*