ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-31151/6-2019 од 07.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2588/2018 (3000/0468/2018), за набавку добара – Подводне бунарске пумпе на депонији пепела и ХПВ бунари, дренажне пумпе багер станица, пумпе за хемикалије и друге пумпе - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: Партија 1, позиције 12, 13, 14 и 15 – циркуалционе пумпе са сувим ротором.

Наиме, у техничком задатку се траже пумпе са сувим ротором и заштита  IP 44. Међутим, ова заштита подразумева пумпе са влажним ротором (GH пумпе).

Наше питање је које пумпе треба нудити – са сувим ротором или са влажним.

**ОДГОВОР 1:** Тражене су пумпе са сувим ротором и њих треба понудити, са заштитом минимално IP 44 (што значи да заштита може бити и IP 54 или друга већа, само не може мања од IP 44.).

**ПИТАЊЕ 2:** Партија 1, поз. 11 – једностепена хоризотнална спирална пумпа.

Техничким захтевом се каже да је радни флуид вода, температуре 20о C, а тражи се пумпа од материјала Č 4574.

За ради флуид воду, материјал израде је сиви лив (стандардно извођење).

Материјално извођење од Č 4574 (тз. киселоотпорно извођење) тражи неки други радни медијум и увећава цену коштања пумпног агрегата.

Да ли је неопходно нудити пумпу од Č 4574 или може стандардно извођење од сивог лива, предвиђено за радни медијум – вода, темп. 20о C.

**ОДГОВОР 2:** Партија 1, поз.11 – Захтева се да једностепена хоризонтална спирална пумпа буде од Č 4574, а не од сивог лива.