ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-55486/17-2019

26.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2462/2018 (3000/0511/2018)**, за набавку: Алати, апарати и прибор (ручни, резни, за електро радове, за заваривање, бушилице, брусилице и друго) – ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 11.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питања на која Наручилац није дао одговор кроз појашњења број 8 које је објављено на Порталу УЈН дана 24.02.2019.г**

**ПИТАЊЕ 2**, за Партију 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Питање** |
| **11** | 2 | Молим наведите материјал кључева, као и садржај гарнитуре. |
| 11 | 9 | Може бити грешка у куцању али наведена ознака не постоји код наведеног произвођача. Молимо техичке карактеристике потребне лампе. |
| 11 | 10 | С обзиром да је код наведеног производа кеса опциони додатак, а не знамо да ли ћете машину користити и за усисавање, молимо информацију да ли је потребно понудити и кесу. |
| 11 | 12 | Молимо техничке карактеристике за наглавну лампу |
| 11 | 13 | Која је дужина глинерице, 140 или 180 мм? |
| 11 | 23 | Да ли се појам "минимум" односи и на то да је прихватљив термометар ако има опсег преко 500 степени, што је стандардно код професионалних произвођача? |
| 11 | 24 | Наведени мултиметар налази се само на сајтовима онлајн продавница за физичка лица и није добављив у Србији. Молим да карактеристикама дефинишете одговарајући уређај који је могуће обезбедити и испоручити. |
| 11 | 41 | Наведена лемна станица налази се само на сајтовима онлајн продавница за физичка лица и није добављив у Србији. Молим да карактеристикама дефинишете одговарајући уређај који је могуће обезбедити и испоручити. |
| 11 | 42 | Претрагом на интернету није било могуће наћи да је добављив уређај тражених карактеристика. Уколико мислите да постоји, љубазно молимо да наведете еквивалентног произвођача и ознаку. |
| 11 | 43 | Претрагом на интернету није било могуће наћи да је добављив уређај тражених карактеристика. Уколико мислите да постоји, љубазно молимо да наведете еквивалентног произвођача и ознаку. |

**ОДГОВОР 2:**

**-за позицију број 2 партија 11:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | GARNITURA TORX KLJUČEVA SA RUPICOM, Unior 220/7TXPH ili odgovarajući | gar | 5 |

**-за позицију број 9 партија 11:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | LAMPA"LED"SA PUNJACEM Unior 2091 LED svetiljka 1515N ili odgovarajuća | kom | 20 |

**-за позицију број 12 партија 11:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Baterijska Cree Led Lampa Borit 1 x XML-T6 +2 x Q5 ili odgovarajućaVeoma jaka lampa sa jednom XML-T6 +2 XPE diodама koje mogu da rade sve tri istovremeno ili samo velika lampa(XML-T6) ili samo sateliti(2x XPE).Kućiste lampe napravljeno od aluminijuma, vodootporno. Prosečan vek trajanja led diode 50000 sati. Poseduje aluminijumski ogledalo koje ne rasipa svetlost. Napajanje preko dve Litijumske baterije tipa 18650.Tri režima rada : \*XML-T6 \*2xQ5 \*sve tri zajedno \*strob mod Paket sadрži : \*Cree Led Lampa \*Podesiva elastična traka za glavu \*Bateije 18650 -2kom \*Punjač 220V \*Punjac 12v \*originalno pakovanje | kom | 8 |

**-за позицију број 13 партија 11:дужина глинерице је** 180 mm

**-за позицију број 23 партија 11:** прихватљиво је ако има опсег и преко + 500 ⁰C с тим да мора мерити од -40⁰C

**-за позицију број 24 партија 11: Наручилац ће одустати од набавке мултиметра.**

**-за позицију број 41 партија 11:** Наведена лемна станица је Шпанског произвођача и има заступника у Србији.

**-за позицију број 42 и 43 партија 11: истраживањем тржишта установљено је да се захтевана добра могу набавити у Србији.**

**ПИТАЊЕ 4, за Партију 19:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Питање** |
| 19 | 12 | Захтевана је машина која је за хоби-кућну употребу и као такву је није могуће продати правном лицу и на то издати гаранцију. Молим да дефинишете комплет карактеристике брусилице из области професионалних алата. |
| 19 | 15 | С обзиром да овлашћени увозник ХИЛТИ бренда у Србији продаје робу искључиво крајњим потрошачима, није могуће понудути тражени уређај а не постоји тачан еквивалент. Молимо да наведете прихватљиве карактеристике уређаја других произвођача који су добављиви на тржишту Србије. |
| 19 | 16 | С обзиром да овлашћени увозник ХИЛТИ бренда у Србији продаје робу искључиво крајњим потрошачима, није могуће понудути тражени уређај а не постоји тачан еквивалент. Молимо да наведете прихватљиве карактеристике уређаја других произвођача који су добављиви у слободној продаји на тржишту Србије: BOSCH, MAKITA... |

**ОДГОВОР 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| позиција | појашњење |
| 12 | Akumulatorska ugaona brusilica* 4-polni motor
* mala težina (samo 2,3 kg) za udoban rad naročito na uskim mestima i iznad glave
* Litijum jonski akumulator sa zaštitom od preopterećenja i dubokog pražnjenja
* Glava prenosnika pokretljiva u koracima po 90 stepeni
* Drška može da se koristi levo i desno
* Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja – podešava se brzo i jednostavno, štiti pouzdano
* Indikator napunjenosti
 |
| 15 | Kombinovani laser za merenje* Radni domet vidljivih linija lasera 20m (50m sa prijemnikom)
* Radni domet tačaka 10m (vrh i dno)
* Preciznost laserskih linija 0.3 mm/m
* Preciznost tačaka 0.7 mm/m
* Samoravnajući opseg 4
* Zaštita od prašine i prskanja IP54
* Tronožac
* Tip baterije 12V Li-ion (2.0 Ah); 4xAA +AA1 adapter baterije
* Radna temperatura: -10 – 50 °C
* Klasa i tip lasera Klasa 2
* Obim isporuke : GCL 2-50C+RM 2+torba+AA1 adapter baterije+alkalne baterije+uložak+BT150+kutija
 |
| 16 |  Laserski daljinomer domet 120 m * Digitalna ciljna optika sa funkcijom zumiranja omogućava preciznost na velikim rastojanjima, na otvorenom i u složenim okruženjima
* IPS displej u boji sa velikim kontrastom pruža optimalnu čitljivost
* Daljinsko upravljanje za brza merenja i Measuring Master aplikacija za jednostavnu dokumentaciju sa rezultatima
* Dioda lasera 635 nm, < 1 mW
* Merno područje 0,08 – 120 m
* Klasa lasera 2
* Memorija 700 slika; zadnjih 50 slika dostupne za pregledanje uključujući relevantne liste vrednosti merenja
* Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm
* Područje merenja nagiba 0-360° (4 x 90°)
* Tačnost merenja (tipična) +/- 0,2°
* Vreme merenja, tip. < 0,5 s
* Vreme merenja, maks. 4 s
* Napajanje strujom Integrisana 3,6V litijum-jonski akumulator (3120 mAh)
* Automatsko isključenje 5 min.
* Masa, cca. 0,21 kg
* Visina 142mm / 176mm sa izvučenim pinom za merenje iz uglova
* Širina 64mm
* Debljina 28mm
* Merne jedinice m/cm, ft/inch
* Broj vrednosti u memoriji 50
* Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54
* Navoj stativa 1/4"
* Prenos podataka Bluetooth© Smart technology
* Podržani Android uređaji Pametni telefon od Android 4.3.x, Tablet od Android 4.3.x
* Podržani iOS uređaji iPhone (od iPhone 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.)
 |

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)