ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-55486/14-2019

25.02.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2462/2018 (3000/0511/2018)**, за набавку: Алати, апарати и прибор (ручни, резни, за електро радове, за заваривање, бушилице, брусилице и друго) – ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 8.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1, за Партију 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Питање** |
| **6** | 24 | Ручни палетари израђуу се са стандардним пречником предњих-окретних точкова пречника 180 мм. Да ли је прихватљив производ потуно истих карактеристика које су захтеване, а са точковима пречника 180 мм? |
| 6 | 25 | Да ли су прихватљива клешта која секу и жицу преко 2,5 мм? |
| 6 | 31 | Не постоји тражени адаптер израђен од легуре Cr-Mo, већ од Cr-V. Молимо појашњење. |

**ОДГОВОР 1:**

-За Партију 6, за позицију 24 прихватљиво је понудити производ потпуно истих карактеристика које су захтеване, а са точковима пречника 180мм.

-За Партију 6, за позицију 25, прихватљива су кљешта која секу и жицу до 3,0 мм.

-За Партију 6, за позицију 31, прихватљиво је понудити адаптер израђен од легуре Cr-V.

**ПИТАЊЕ 2**, за Партију 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Питање** |
| **11** | 2 | Молим наведите материјал кључева, као и садржај гарнитуре. |
| 11 | 9 | Може бити грешка у куцању али наведена ознака не постоји код наведеног произвођача. Молимо техичке карактеристике потребне лампе. |
| 11 | 10 | С обзиром да је код наведеног производа кеса опциони додатак, а не знамо да ли ћете машину користити и за усисавање, молимо информацију да ли је потребно понудити и кесу. |
| 11 | 12 | Молимо техничке карактеристике за наглавну лампу |
| 11 | 13 | Која је дужина глинерице, 140 или 180 мм? |
| 11 | 23 | Да ли се појам "минимум" односи и на то да је прихватљив термометар ако има опсег преко 500 степени, што је стандардно код професионалних произвођача? |
| 11 | 24 | Наведени мултиметар налази се само на сајтовима онлајн продавница за физичка лица и није добављив у Србији. Молим да карактеристикама дефинишете одговарајући уређај који је могуће обезбедити и испоручити. |
| 11 | 41 | Наведена лемна станица налази се само на сајтовима онлајн продавница за физичка лица и није добављив у Србији. Молим да карактеристикама дефинишете одговарајући уређај који је могуће обезбедити и испоручити. |
| 11 | 42 | Претрагом на интернету није било могуће наћи да је добављив уређај тражених карактеристика. Уколико мислите да постоји, љубазно молимо да наведете еквивалентног произвођача и ознаку. |
| 11 | 43 | Претрагом на интернету није било могуће наћи да је добављив уређај тражених карактеристика. Уколико мислите да постоји, љубазно молимо да наведете еквивалентног произвођача и ознаку. |

**ОДГОВОР 2: Наручиоциу је потребно додатно време да сачини одговоре на питања за партију 11**

**ПИТАЊЕ 3**, за Партију 15.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Питање** |
| **15** | 11.3 | Молимо, наведите стандарде и димензије за захтевани прибор |
| 15 | 18 | Ако се захтева кретање на два точка, онда не могу бити у питању колица за алат. Да ли је у питању неки кофер или касета за алат с обзиром да наводите телескопску ручку? Молимо и за комплет димензије производа уз дозвољену толеранцију димензија. Такође и носивост фиока. |
| 15 | 19 | Молимо и за комплет димензије производа уз дозвољену толеранцију димензија. Такође и носивост фиока. |
| 15 | 26.1 | Колико нам је познато, не пстоји дужина од 180 мм, него 175 мм. Молимо појашњење. |
| 15 | 29.1 | Који је облик полуге, прав или савијен под извесним углом? |

**ОДГОВОР 3:**

-За ставку 11.3, за Партију 15, наручилац је навео у Техничкој документаци захтеве (технички опис) које је потребно испунити у целости,

-Позиција 18. Колица (троллеy (енг) – колица) на два точка, кофер који се може демонтирати и носити независно од колица. Други део од три фиоке на вођицама. Димензије и носивост фиока за Наручиоца нису од пресудне важности. Наручилац је у техничком опису позиције навео шта сматра битним и довољно је то испунити.

-Позиција 19. Да би избегао дозвољене толеранције за било коју одредницу производа, Наручилац је у техничком опису позиције навео шта сматра битним и довољно је то испунити.

-Позиција 26.1 Наручиоц је све прецизно навео у Конкурсној документацију у делу Техничка спецификација. Остаје при захтеву из техничког описа позиције и нема додатне захтеве.

-Позиција 29.1 Наручилац је у техничком опису позиције навео шта сматра битним и довољно је то испунити.

**ПИТАЊЕ 4, за Партију 19:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Питање** |
| **19** | 1.7 | Молиимо наведите тачан садржај гарнитуре, димензије делова, као и стандарде по којима су израђени. |
| 19 | 1.8 | Молиимо наведите тачан садржај гарнитуре, димензије делова, као и стандарде по којима су израђени. |
| 19 | 1.9 | Молиимо наведите тачан садржај гарнитуре, димензије делова, као и стандарде по којима су израђени. |
| 19 | 1.10 | Колики је захтевани минимални број зуба механизма ручке? |
| 19 | 8.1 | Претпостављамо да сте навели укупне дужине одвијча. Молим информацију о дужини радног дела. |
| 19 | 8.2 | Претпостављамо да сте навели укупне дужине одвијча. Молим информацију о дужини радног дела. |
| 19 | 8.3 | Претпостављамо да сте навели укупне дужине одвијча. Молим информацију о дужини радног дела. |
| 19 | 8.4 | Претпостављамо да сте навели укупне дужине одвијча. Молим информацију о дужини радног дела. |
| 19 | 9.1 | У циљу израде адекватне понуде, наведите радну и укупну дужину јер у димензији фи 8 не постоји укупна дужина 100 мм. |
| 19 | 9.2 | У циљу израде адекватне понуде, наведите радну и укупну дужину јер у димензији фи 10 не постоји укупна дужина 100 мм. |
| 19 | 9.3 | У циљу израде адекватне понуде, наведите радну и укупну дужину јер у димензији фи 10 постоји и укупна и радна дужина 200 мм. |
| 19 | 9.4 | У циљу израде адекватне понуде, наведите радну и укупну дужину јер у димензији фи 12 не постоји укупна дужина 100 мм. |
| 19 | 9.5 | У циљу израде адекватне понуде, наведите радну и укупну дужину јер у димензији фи 12 не постоји укупна дужина 200 мм. |
| 19 | 12 | Захтевана је машина која је за хоби-кућну употребу и као такву је није могуће продати правном лицу и на то издати гаранцију. Молим да дефинишете комплет карактеристике брусилице из области професионалних алата. |
| 19 | 15 | С обзиром да овлашћени увозник ХИЛТИ бренда у Србији продаје робу искључиво крајњим потрошачима, није могуће понудути тражени уређај а не постоји тачан еквивалент. Молимо да наведете прихватљиве карактеристике уређаја других произвођача који су добављиви на тржишту Србије. |
| 19 | 16 | С обзиром да овлашћени увозник ХИЛТИ бренда у Србији продаје робу искључиво крајњим потрошачима, није могуће понудути тражени уређај а не постоји тачан еквивалент. Молимо да наведете прихватљиве карактеристике уређаја других произвођача који су добављиви у слободној продаји на тржишту Србије: BOSCH, MAKITA... |

**ОДГОВОР 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| позиција | појашњење |
| 1.7 | од 4 – 14 mm (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) прихват ¼“, насадни кључеви дуги (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) прихват ¼“, са пратећим прибором (ручка – чегртаљка израђена од материјала CrMo440 са минимум 72 зуба “ ¼, Т- ручица, продужетак дужи и краћи, зглоб – кардан ¼“, наставак са одвијач дршком ¼“, савитљиви наставак ¼“, , свака алатка има дефинисано своје лежиште у пластичној или металној кутији(гарнитура)),по стандарду DIN3121. |
| 1.8 | од 8 ÷ 32 mm (8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) прихват ½“, насадни кључеви дуги (14, 15, 17, 19) прихват ½“, са пратећим прибором (ручка – чегртаљка израђена од материјала CrMo440 са минимум 72 зуба ½“, Т- ручица, продужетак дужи и краћи, зглоб – кардан ½“, наставак са одвијач дршком ½“, савитљиви наставак½ “ свака алатка има дефинисано своје лежиште у пластичној или металној кутији(гарнитура)),по стандарду DIN3121. |
| 1.9 | од 22 ÷ 50 mm ( 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50), прихват 3/4“, са пратећим прибором (ручка – чегртаљка израђена од материјала CrMo440 са минимум 72 зуба 3/4“ , Т рачва, продужетак дужи и краћи, зглоб - кардан), у пластичној или металној кутији(гарнитура)),по стандарду DIN 3121. |
| 1.10 | Минимални број зуба механизма ручке је 72. |
| 8.1 | Дужина радног дела је 60mm |
| 8.2 | Дужина радног дела је 80mm |
| 8.3 | Дужина радног дела је 100mm |
| 8.4 | Дужина радног дела је 150mm |
| 9.1 | Ø8x100x160 |
| 9.2 | Ø10x100x160 |
| 9.3 | Ø10x200x260 |
| 9.4 | Ø12x100x165 |
| 9.5 | Ø12x200x340 |
| 12 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |

**Наручиову је потребно додатно време да сачини одговоре за ставке 12, 15 и 16**

За питања за која нису дати одговори Наручилац ће их сачини у што краћем року

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)