ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44

Број:105-E.03.01-181950/7-2016

02.08.2016.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0232/2016 (78/2016) за набавку делова за сепарацију уља, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,**следеће информације, односно појашњења:

***У тач.1 - Карактеристике сепаратора уља тип ПСМ1-3000 (ЗАХТЕВАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ) наводите следеће:***

***«За сепаратор уља тип ПСМ1-3000 је уз понуду потребно доставити и оверену изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу од произвођача/добављача и понуђача опреме да понуђени делови одговарају траженим по свим техничким карактеристикама за сепаратор уља тип ПСМ1-3000 сходно изведби. Након пријема робе извршиће се строго контролисан пријем робе. Уколико роба не одговара, биће враћена испоручиоцу на располагање као неодговарајућа.»***

***У циљу испуњавања вашег захтева да «понуђени делови одговарају траженим по свим техничким карактеристикама за сепаратор уља тип ПСМ1-3000 сходно изведби», а како се ради о старом моделу сепаратора уља тип ПСМ1-3000 (1968 год.) који је претрпео модификације, молимо да:***

**Питање 1:**

**Питање 1:**

За поз 1.1. (Вакуум пумпа сепаратора уља, поз. 26 на слици 2) наведете тачан тип пумпе или ознаку са плочице

**Одговор1:**



Фотографија вакуум пумпе на блоку А1




Натписна плочица вакуум пумпе на блоку А1

**Питање 2:**

За поз 1.2. (Зупчасте пумпе сепаратора уља, поз. 27 и 31 на црт 2, комплет са кућиштем) наведете тачан тип пумпе или ознаку са плочице

**Одговор 2:**

Ова пумпе се налазе у једном кућишту – фотографија испод и не поседују натписну плочицу.



Зупчасте пумпе у кућишту

Позиција ових пумпи у шеми рада сепаратора је дата у техничкој спецификацији на слици 2 (позиције 27 и 31). Назив ових позиција на руском језику је: **насос шестеренчатый.**

**Питање 3:**

Ако за поз.1.2. истичете захтев «...са кућиштем» одговорите да ли тај захтев важи и за поз.1.1.

**Одговор 3:**


Позиција 1.1 – Вакуум пумпа се тражи комплет са кућиштем

**Питање 4:**


За поз.1.3. (Пужни точак (пужно коло) сепаратора уља, ознака ПСМ1-01-118СБ) одговорите да ли тражите «Колесо винтовое ПСМ1-01-118А» или неку другу модификацију

**Одговор 4:**

За ову позицију се тражи: Пужни точак (пужно коло – пужни преносник) сепаратора уља, доступна каталошка ознака је ПСМ1-01-118 сб. Назив на руском језику за ову позицију је: **шестерня червячная** под овом каталошком ознаком – слика са спецификацијом резервних делова испод – позиција 1.



Ова позиција је дата на следећој слици испод – позиција 3 – **колесо** **червячное.**




**Питање 5:**


За поз.1.4. (Зупчасто вратило сепаратора уља, ознака ПСМ1-01-150А) објавите копију цртежа или списка са наведеном ознаком ПСМ1-01-150А

**Одговор 5:**

За ову позицију се тражи: Зупчасто вратило сепаратора уља, ознака, доступна каталошка ознака је ПСМ1-01-150 А. Назив на руском језику за ову позицију је: **вал червячный** под овом каталошком ознаком – слика са спецификацијом резервних делова испод – позиција 2.



Ова позиција је дата на следећој слици испод – позиција 16 – **вал червячный.**



**Питање 6:**


За поз.1.5. ~~(Зупчасто вратило сепаратора уља, ознака ПСМ1-01-150~~ Фрикциона кочна облога сепаратора уља, ознака ПСМ1-01-262) објавите копију цртежа или списка са наведеном ознаком ПСМ1-01-262

**Питање 7:**

За поз.1.6. (Кочна трака сепаратора уља, ознака НЦМ-3, дет.63) објавите копију цртежа са наведеним детаљем


**Одговори за питања 6 и 7:**

Ознаке ових ставки у спецификацији су дате на слици испод – позиције 8 (са ставку у спецификацији 1.5) и 9 (за ставку у спецификацији 1.6):



**Фрикциона кочна облога сепаратора уља, ознака ПСМ1-01-262** и **Кочна трака сепаратора уља, ознака НЦМ-3, дет.63** су део склопа фрикционе спојнице - позиција 14 на доступној слици испод.

Ове ставке у спецификацији се односе на исти део, тј. кочна трака се монтира на део кочне облоге. У овој набавци се траже и траке 16 комада али и комплетне кочне облоге (које на себи имају и кочне траке), такође 16 комада.



|  |
| --- |
| КОМИСИЈА  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |