НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* „Набавка делoва цевног система ПР 3 (140 т,15Мо3,13CrMo4 4 ) , ПР 2 ( 15 т, 10CrMo9 10), МП2(80т), ПР 1, кота 47м до 60м.(55т,16МО3), продора у зонама ПР1 где се не мењају грејне површине (ПР4, ПР6 и ПР2) за бл. 4.“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0887/2016 (1649/2016)

(број 105-E.03.01-16087/2-2017 од 11.01.2017 године)

*Обреновац, јануар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Набавка делoва цевног система ПР 3 (140 т,15Мо3,13CrMo4 4 ) , ПР 2 ( 15 т, 10CrMo9 10), МП2(80т), ПР 1, кота 47м до 60м.(55т,16МО3), продора у зонама ПР1 где се не мењају грејне површине (ПР4, ПР6 и ПР2) за бл. 4.“

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 6. неопходни пословни капацитет и 7. неопходни кадровски капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**  Технички капацитет  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује:  за послове савијања цевних лукова:   * у власништву или под закупом или под лизингом, минимално 4 (четири) атестиране машине за савијање цеви пречника од ø32mm до ø51mm, од којих најмање једна мора бити CNC машина   за послове заваривања цевних панела прегрејача 1:   * у власништву или под закупом или под лизингом, минимално 1 (једну) машину за континуално заваривање цевних панела под прашком, за истовремено заваривање најмање 5 цеви   за послове заваривања ручним поступцима:   * у власништву или под закупом или под лизингом, минимално 5 (пет) уређаја за заваривање поступком 111 * у власништву или под закупом или под лизингом, минимално 5 (пет) уређаја за заваривање поступком 141   **Доказ:**   * Извод из пописне листе основних средстава, потписан од стране одговорног лица Понуђача и оверен печатом фирме, из ког се јасно види да су тражене машине у власништву Понуђача или * Уговори о закупу тражених машина који морају да трају најмање до завршетка гарантног рока или * Уговор о лизингу тражених машина * Потврде у виду уплатница или сличног доказа да је понуђач измирио обавезе по основу закупа или лизинга, до датума подношења понуда * Фотокопије важећих потврда о извршеним периодичним прегледима и исправности машина и уређаја наведених у условима за доказивање техничког капацитета.   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача у складу са чланом 81 став 2. ЗЈН–а, сваки члан групе понуђача мора испунити захтевани услов за део посла који ће му бити поверен. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. став 7 ЗЈН–а, ове доказе доставити и за подизвођача, за део посла који ће му бити поверен и на који се наведени услов односи. |
| 7. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има следеће извршиоце (запослене или ангажованепо основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду):   1. минимум 3 (три) дипломирана машинска инжењера, од којих најмање једног са личном лиценцом 330 – Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са најмање 5 година искуства на пословима пројектовања опреме под притиском – делова цевног система котла, котловских комора и паровода, за термоенергетске објекте електричне снаге 200MW и више. 2. минимум 1 (једног) инжењера за заваривање са важећим IWE или EWE сертификатом. 3. минимум 5 (пет) заваривача са важећим атестима за поступак заваривања 111. 4. минимум 5 (пет) заваривача са важећим атестима за поступак заваривања 141. 5. минимум двадесет бравара.   **Доказ:**   * Изјава Понуђача о довољном кадровском капацитету, потписана од стране одговорног лица Понуђача и оверена печатом фирме. Изјава се даје у слободној форми и у њој се обавезно наводе извршиоци и основ ангажовања, * За лица запослена код Понуђача – фотокопије пријава–одјава на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), којима се потврђује да су извршиоци запослени код Понуђача, * За лица ангажована по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду – фотокопије важећих уговора о ангажовању. * Фотокопија лиценце 330 – Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са фотокопијом потврде о продужењу важности за текући период, издатим од стране Инжењерске коморе Србије * CV инжењера са личном лиценцом 330 * Фотокопија важећег IWE или EWE сертификата * Фотокопије важећих атеста заваривача из тачака 3) и 4) услова за доказивање кадровског капацитета   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов – овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви