НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

*ПРВА***ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*: 6 Кв каблови електромотора напојних пумпи,конденз пумпи и ВСВ-а бл.4 ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА:3000/0243/2017(550/2017)

(број 105-E.03.01-217799/11 од 13.06.2017 године)

*Обреновац, 13.06.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: 6 Кв каблови електромотора напојних пумпи,конденз пумпи и ВСВ-а бл.4 ТЕНТ-А

1.

Kонкурснa документације мења се у делу 3.Техничка спецификација, тако што се у табелу техничке спецификације (стр.4/49) додаје ставка бр.12 која гласи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Одређивање кабловских траса,полагање кабловских регала и цеви са свим неопходним браварско-грађевинским радовима. | m | 400 |  |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог: важећа Техничка спецификација

Доставити:

- Архиви

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара**

Specifikacija nabavke dobara i usluga po NN 550/2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena | Iznos |
| 1. | Kabl XHE 49 (N2XS(F)2Y 1x240 mm2 12/20 kV | m | 3500 |  |  |
| 2. | Kabl XHE 49 (N2XS(F)2Y 3x120 mm2 12/20 kV | m | 500 |  |  |
| 3. | Završnica kablovska termoskupljajuća za unutrašnju montažu za jednožilne kablove za kabl XHE 49 (N2XS(F)2Y 1x240 mm2 12/20 kV | kom | 40 |  |  |
| 4. | Završnica kablovska termoskupljajuća za unutrašnju montažu za trožilne kablove za kabl XHE 49 (N2XS(F)2Y 3x120 mm2 12/20 kV | kom | 10 |  |  |
| 5. | Papučica kablovska cevasta za gnječenje Cu 240/12 mm2 | kom | 100 |  |  |
| 6. | Papučica kablovska cevasta za gnječenje Cu 120/10 mm2 | kom | 100 |  |  |
| 7. | Čaura spojna za gnječenje Cu 240 mm2 | kom | 20 |  |  |
| 8. | Čaura spojna za gnječenje Cu 120 mm2 | kom | 50 |  |  |
| 9. | Kablovski regali 300 x 100 OBO Bettermann ili slično | m | 400 |  |  |
| 10. | Ispitivanje postojećih kablova | kom | 51 |  |  |
| 11. | Demontaža postojećih kablova | m | 1500 |  |  |
| 12. | Određivanje kablovskih trasa,polagenje kablovskih regala i cevi sa svim neophodnim bravarsko-građevinskim radovima | m | 400 |  |  |
| 13. | Polaganje novih kablova 240 mm2 | m | 2700 |  |  |
| 14. | Polaganje novih kablova 120 mm2 | m | 300 |  |  |
| 15. | Montaža kablovskih završnica za kabl XHE 49 (N2XS(F)2Y 1x240 mm2 12/20 kV | kom | 36 |  |  |
| 16. | Montaža kablovskih završnica za kabl XHE 49 (N2XS(F)2Y 3x120 mm2 12/20 kV | kom | 6 |  |  |
| 17. | Ispitivanje novih kablova i njihovo povezivanje | kom | 51 |  |  |
| 18. | Sitan nespecificirani materijal (uvodnice, vezice, obujmice,nosači...) | kpl | 1 |  |  |
| 19. | Izrada dokumentacije u obimu obavljenih radova | kpl | 1 |  |  |

Uz ponudu dostaviti tipske ateste proizvođača za kablove, kablovske regale i kablovski pribor prema IEC (EN) standardima.

**3.2Опште напомене**

Предмет јавног огласа је набавка добара: 6 Кв каблови електромотора напојних пумпи,конденз пумпи и ВСВ-а бл.4 ТЕНТ-А

у Термоелектрани „Никола Тесла“ - ТЕНТ А у Обреновцу.

**3.3 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана ступања Уговора на снагу.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке Место испоруке је локација ТЕНТ А, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

Паритет испоруке: : FCA (магацин Наручиоца) – ТЕНТ А, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Према техничкој спецификацији.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је 12 месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.