ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е-03.01-228275/9-2017

09.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0342/2017 (634/2017, 133/2017, 555/2017)**

, за набавку Транспортне траке ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У Партији 1 за позиције бр. 6.,7. и 8. у тендерској документацији поред ознака гумених трака не стоји ознака за потребну тврдоћу као у претходним позицијама за исту партију.

Наше питање је, која је потребна тврдоћа за гумене траке у позицијама бр. 6.,7.и 8. ?

**ОДГОВОР 1:**

У Прилогу бр.3 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА су наведени технички захтеви за позиције 6, 7 и 8 а такође и тврдоћа:

„Техничке карактеристике гуме за позиције 6 до 8 из обрасца Структура цене за партију 1:

• тврдоћа: 60±5 СхА

• прекидна јачина: мин 15 МПа

• прекидно истезање: мин 400%

• абразија: 150 мм3

• површина: глатка са обе стране

Трака гумена без платна К: ≠15 x 330 мм; ≠15 x 300мм; ≠15 x 250мм, намотана на калем по 20 метара“

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана