НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Плетенице и манлох трака ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0221/2017 (600/2017,628/2017)

(број 105.E.03.01-295242/142017 од 31.08.2017. године)

*Обреновац, 31.08.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0221/2017 (600/2017,628/2017)

1.

Конкурсна документациј мења се у делу:

**- Техничка спецификација и то у табели техничких карактеристика за позицију 27 гласи:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Плетеница од тефлонских влакана беле боје са угловима од арамидних влакана жуте боје. 16x16 mmТ=-100÷280°C; Рmax =250bar;pH:2÷12;vmax=10m/s; | kg. | 30 |

**- У Обрасцу 2, Образац структуре цене менја се опис за ставке 27 и 28 и гласи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Плетеница од тефлонских влакана беле боје са угловима од арамидних влакана жуте боје. 16x16 mmТ=-100÷280°C; Рmax =250bar;pH:2÷12;vmax=10m/s; | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | MANLOH TRAKA 40x50x9000mmТврдо ткана, без језгра, попречног пресека у облику „штрудле“, израђена роловањем од стакленог платна које је претходно графитизирано, неармирана.Намена:за заптивање врата млина за угаљРадна температура: Тmax = 500ºС;Дужина:9000mm (9m) | кг | 2200 |  |  |  |  |  |

-Тачке 6.17.1. и 6.17.2. допуњују се и гласе:

**6.17.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде**

Рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде).

Износ средства обезбеђења за озбиљност понуде је 2% вредности понуде без ПДВ.

Основи за наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде су:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Као средство обезбеђења за озбиљност понуде за предметну јавну набавку одређује се одређује се Банкарска гаранција које мора да садржи клаузуле „неопозива“, „безусловна“, „платива на први позив“, и „без права на приговор“, као и основе за наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде **ИЛИ Бланко (сопствена) соло меница**

**6.17.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла**

Рок важења средства обезбеђења за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора.

Износ средства обезбеђења за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна не испуни било коју уговорну обавезу.

Као средство обезбеђења за добро извршење посла за предметну јавну набавку одређује се Банкарска гаранција које мора да садржи клаузуле „неопозива“, „безусловна“, „платива на први позив“, и „без права на приговор“, као и основе за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

**У понуди:**

**Банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

* понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или
* понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или
* понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

**ИЛИ**

**Меница за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

* издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
* евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
* Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 2 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
* овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

3) фотокопију ОП обрасца.

4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Пружаоцу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

**Уз потписан уговор**

**Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2. , 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац **и доставља се уз потписан уговор, лично или на одговарајући безбедан начин поштом на адресу:**

**Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац**

са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.** **3000/0701/2016 (3000/0221/2017 (600/2017,628/2017)**

Понуђач је одговоран за прописан и безбедан начин достављања СФО Наручиоцу.

3.

**Прилог број 3. додаје се и гласи као прилогу**

**4.**

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

Доставити:

- Архиви

Прилог: -важећа Техничка спецификација

 -важећи Образац Структуре цене

 -прилог број 3

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1.Врста и количина добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Предмет набавке** | **Јед.****мере** | **Кол.** |
| 1 | MANLOH TRAKA 70 x 20 x 12250 | кг | 1500 |
| 2 | PLETENICA BA TEFLONSKA 12X12 MM 5 KG | кг | 20 |
| 3 | PLETENICA BA TEFLONSKA 14X14 MM 5 KG | кг | 15 |
| 4 | PLETENICA PAMUČNO LOJANA 12X12 MM PLP 5 KG | кг | 15 |
| 5 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 4X4 MM 5 KG | кг | 50 |
| 6 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 6X6 MM 5 KG | кг | 250 |
| 7 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 8X8 MM 5 KG | кг | 400 |
| 8 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 10X10 MM 5 KG | кг | 250 |
| 9 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 12X12 MM 5 KG | кг | 250 |
| 10 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 14X14 MM 5 KG | кг | 150 |
| 11 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 16X16 MM 10 KG | кг | 150 |
| 12 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 18X18 MM 10 KG | кг | 100 |
| 13 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 20X20 MM 20 KG | кг | 200 |
| 14 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 24X24 MM 20 KG | кг | 100 |
| 15 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 25X25 MM 20 KG | кг | 200 |
| 16 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 30X30 MM 25 KG | кг | 200 |
| 17 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 35X35 MM 25 KG | кг | 200 |
| 18 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 40X40 MM 25 KG | кг | 350 |
| 19 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 50X50 MM 25 KG | кг | 300 |
| 20 | PLATNO STAKLENO ≠3MMX1000X10000 | кг | 150 |

**За позицију 1.** **из Обрасца Структура цене**

ТВРДО ТКАНА, БЕЗ ЈЕЗГРА, ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА У ОБЛИКУ "ШТРУДЛЕ",

ИЗРАЂЕНА РОЛОВАЊЕМ ОД СТАКЛЕНОГ ПЛАТНА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДХОДНО ГРАФИТИЗИРАНО,

РАДНИ МЕДИЈУМ: ДИМНИ ГАС

Т РАДНА - DO 500C

ДУЖИНА - 12,250 M

**За позиције 2 и 3. из Обрасца Структура цене**

ИЗРАЂЕНА ОД ЧВРСТИХ ПТФЕ (ТЕФЛОНСКИХ ВЛАКАНА) ИМПРЕГНИРАНА СА СРЕДСТВОМ ЗА ТРАНСФЕР ПРЕНОС ТОПЛОТЕ

ЗАХТЕВАНИ РАДНИ УСЛОВИ СЕ ОДНОСЕ НА ЦЕНТРИФУГАЛНЕ ПУМПЕ

Т РАДНА - 100C

П РАДНИ - 15 BAR

В РАДНА - 8M/S ОБИМНА БРЗИНА

**За позицију 4. из Обрасца Структура цене**

ПАМУЧНА ПЛЕТЕНИЦА ЧИЈЕ ЈЕ СВАКО ВЛАКНО ИНПРЕГНИРАНО

ИНПРЕГНАТОМ НА БАЗИ ИНДУСТРИЈСКОГ ЛОЈА (ЗА ЗАПТИВАЊЕ ВЕНТИЛА И РОТАЦИОНИХ ПУМПИ)

РАДНИ МЕДИЈУМ: ВОДА

Т РАДНА MAX - 100C

П РАДНИ - 20 BAR

TЕЖИНА: 5 KG

**За позиције од 5 до 19. из Обрасца Структура цене**

ИЗРАЂЕНА ОД БЕЗАЛКАЛНИХ СТАКЛЕНИХ ВЛАКАНА

Т РАДНА MAX - 500C

**За позиције од 21 до 29 из Обрасца Структура цене**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Предмет набавке** | **Јед.****мере** | **Кол.** |
| 21. | БА сува бела плетеница од стаклених влакана 6 x 6 mm Tmax = 300°C;  | kg. | 20 |
| 22. | БА графитизирана плетеница од арамидних влакана имрегнирана под вакумом са колоидним чистим графитом и инхибитором корозије 6 х 6 mm, Tmax=300°C, Рmax = 200bar, Vmaх=20 m/sec(Sealtek Style 1043 или одговарајућа); | kg. | 20 |
| 23. | БА графитизирана плетеница oд арамидних влакана импрег-нирана под вакумом са коло-идним чистим графитом и инхибитором корозије 8 х 8 mm, Tmax=300°C,Рmax = 200 bar, Vmaх=20 m/sec(Sealtek Style 1043 или одговарајућа); | kg. | 30 |
| 24. | БА графитизирана плетеница oд арамидних влакана импрег-нирана под вакумом са коло-идним чистим графитом и инхибитором корозије 10 х 10 mm, Tmax=300°C,Рmax=200bar, Vmaх=20 m/sec(Sealtek Style 1043 или одговарајућа) | kg. | 40 |
| 25. | БА графитизирана плетеница од арамидних влакана импрег-нирана под вакумом са коло-идним чистим графитом и инхибитором корозије 12 х 12 mm, Tmax=300°C, Рmax = 200bar, Vmaх=20m/sec(Sealtek Style 1043 или одговарајућа) | kg. | 40 |
| 26. | БА графитизирана плетеница од арамидних влакана импрег-нирана под вакумом са коло-идним чистим графитом и инхибитором корозије 20 х 20 mm, Tmax=300°C, Рmax = 200bar, Vmaх=20m/sec(Sealtek Style 1043 или одговарајућа) | kg. | 30 |
| 27. | Плетеница од тефлонских влакана беле боје са угловима од арамидних влакана жуте боје. 16x16 mmТ=-100÷280°C; Рmax =250bar;pH:2÷12;vmax=10m/s; | kg. | 30 |
| 28. | **MANLOH TRAKA 40x50x9000mm****Тврдо ткана, без језгра, попречног пресека у облику „штрудле“, израђена роловањем од стакленог платна које је претходно графитизирано, неармирана.****Намена:за заптивање врата млина за угаљ****Радна температура: Тmax = 500ºС;****Дужина:9000mm (9m)** | kg. | 2200 |
| 29. | БА графитизирана плетеница од арамидних влакана импрег-нирана под вакумом са коло-идним чистим графитом и инхибитором корозије 14 х 14 mm, Tmax=300°C, Рmax = 200bar, Vmaх=20m/sec(Sealtek Style 1043 или одговарајућа) | kg. | 30 |

**-**Плетеница под редним бројем 27 је специјална плетеница намењена за заптивања у најтежим условима рада у присуству абразивних медија (за заптивање багер пумпи) ;

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације). Дате у 3.1**

**3.2.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде**, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

 **ЗА СВЕ СТАВКЕ ИЗ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ:**

* За СВЕ позиције доставитикаталог произвођача или произвођачки технички лист (потписан и оверен печатом од стране Произвођача на странама на којима се налазе понуђени производи ) из којих се мора видети да понуђена добра испуњавају тражене техничке захтеве .

**3.2.2 Техничка документација која се доставља приликом испоруке**:

**-Приликом испоруке робе, Понуђач је дужан да достави за све позиције сертификате и оргиналну атестну документацију Произвођача која ће се упоредити са достављеном документацијом уз понуду . ТЕНТ задржава право РЕАТЕСТАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊА, у случају било каквог неслагања и неподударности, сва испоручена роба ће комплетно бити враћена испоручиоцу, а према испоручиоцу биће предузете мере сходно одредбама из уговора.**

**3.2.3 Посебни захтеви који се односе на паковање, обележавање и други захтеви**

Роба се испоручује у оргиналном паковању Произвођача.

**3.3 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши

у року који не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења Уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке : место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене

-ставка од 1 до 20 из обрасца Структура цене локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

-ставке од 21 до 29 из обрасца Структура цене, локација ТЕМ Свилајнац Кнеза Милоша 89

Понуда се даје на паритету:

 FCO (магацин Наручиоца, локације А и ТЕМ са урачунатим зависним трошковима

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у захтеваном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Наручилац може вршити квалитативни пријем робе најкасније у року од 8 дана од дана квантитативног пријема. У случају да испоручена роба не одговара уговореном квалитету или не поседује одговарајући сертификат и атест, роба се ставља на располагање Понуђачу.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђаћач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке.

.

**3.7. Плаћање**

Плаћање извршених услуга се врши у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре са уговореним прилозима (отпремница и пратећа документација).

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****Мере****метар** | **количина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  | **Назив****произвођача****добара,модел, ознака добра** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| NN |  600/2017  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MANLOH TRAKA 70 x 20 x 12250 | кг | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | PLETENICA BA TEFLONSKA 12X12 MM 5 KG | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLETENICA BA TEFLONSKA 14X14 MM 5 KG | кг | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | PLETENICA PAMUČNO LOJANA 12X12 MM PLP 5 KG | кг | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 4X4 MM 5 KG | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 6X6 MM 5 KG | кг | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 8X8 MM 5 KG | кг | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 10X10 MM 5 KG | кг | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 12X12 MM 5 KG | кг | 250 |  |  |  |  |  |
| 10 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 14X14 MM 5 KG | кг | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 16X16 MM 10 KG | кг | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 18X18 MM 10 KG | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 20X20 MM 20 KG | кг | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 24X24 MM 20 KG | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 25X25 MM 20 KG | кг | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 30X30 MM 25 KG | кг | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 35X35 MM 25 KG | кг | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 40X40 MM 25 KG | кг | 350 |  |  |  |  |  |
| 19 | PLETENICA BA STAKLENA SUVA 50X50 MM 25 KG | кг | 300 |  |  |  |  |  |
| 20 | PLATNO STAKLENO ≠3MMX1000X10000 | кг | 150 |  |  |  |  |  |
| Medjuzbir: |  |  |  |  |  |  |  |
| NN | 628/2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BA suva bela pletenica od staklenih vlakana 6 x 6 mm Tmax = 300°C; | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | BA grafitizirana pletenica od aramidnih vlakana imregnirana pod vakumom sa koloidnim čistim grafitom i inhibitorom korozije 6 h 6 mm, Tmax=300°C, Rmax = 200bar, Vmah=20 m/sec(Sealtek Style 1043 ili odgovarajuća); | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | BA grafitizirana pletenica od aramidnih vlakana impregnirana pod vakumom sa koloidnim čistim grafitom i inhibitorom korozije ,8 h 8 mm, Tmax=300°C,Rmax = 200 bar, Vmah=20 m/sec(Sealtek Style 1043 ili odgovarajuća); | кг | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | BA grafitizirana pletenica od aramidnih vlakana impregnirana pod vakumom sa koloidnim čistim grafitom i inhibitorom korozije 10 h 10 mm, Tmax=300°C,Rmax=200bar, Vmah=20 m/sec(Sealtek Style 1043 ili odgovarajuća) | кг | 40 |  |  |  |  |  |
| 25 | BA grafitizirana pletenica od aramidnih vlakana impregnirana pod vakumom sa koloidnim čistim grafitom i inhibitorom korozije 12 h 12 mm, Tmax=300°C, Rmax = 200bar, Vmah=20m/sec(Sealtek Style 1043 ili odgovarajuća) | кг | 40 |  |  |  |  |  |
| 26 | BA grafitizirana pletenica od aramidnih vlakana impregnirana pod vakumom sa koloidnim ~istim grafitom i inhibitorom korozije 20 h 20 mm, Tmax=300°C, Rmax = 200bar, Vmah=20m/sec(Sealtek Style 1043 ili odgovarajuća) | кг | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | Pletenica od teflonskih vlakana bele boje sa uglovima od aramidnih vlakana žute boje;16x16 mmT=-100÷280°C, Rmax = 250barpH:2÷12;vmax=10m/s; | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | MANLOH TRAKA 40 x 50 x9000, tvrdo tkana, bez jezgra, poprečnog preseka u obliku “štrudle” izrađena rolovanjem od staklenog platna koje je prethodno grafitizirano, nearmirano.Namena: za zaptivanje vrata mlina za ugalj;Radna temper. Tmax = 500°C; Dužina 9000mm(9m) | кг | 2200 |  |  |  |  |  |
| 29 | BA grafitizirana pletenica od aramidnih vlakana impregnirana pod vakumom sa koloidnim čistim grafitom i inhibitorom korozije 14 h 14 mm, Tmax=500°C, Rmax = 200bar, Vmah=20m/sec(Sealtek Style 1043 ili odgovarajuća) |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **Međuzbir:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/** EUR**(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/** EUR |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара/**EUR |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене

ПРИЛОГ бр.3

\*менице за озбиљност понуде

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке услуга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(предмет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_(бројЈН),сa рoкoм вaжења минимално\_\_\_\_(уписати број дана,мин.30 дана)дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницaje вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтaoд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнoje у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Датум: |  |  Понуђач: |
|  |  М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
* фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
* фотокопија ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

**Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.**