ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-250497/11-2017

29.08.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1352/2017(896/2017), за набавку Набавка материјала и опреме за припрему локације за предмонтажу ТЕНТ А- Партија 1: Трафостаница, напојни каблови и опрема; Партија 2: Фекална црпна станица; Партија 3: телекомуникационе инсталације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Kao poslovni kapacitet za partiju 1 trazite:

Пословни капацитет

Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако је у претходој 2015. и 2016.години реализовао један или више уговора  и то:

ПАРТИЈА 1:

·          Испoрукa 6кV и 0.4кV кaблoвa сa мoнтaжним прибoрoм

·         Испoрукa трaфoстaницa MBTS  6/0.4 кV мин 1000 кVA

·         Испoрукa 0.4 кV рaзвoдних и упрaвљaчких oрмaнa сa oпрeмoм

укупне вредности 6.500.000,00 динара без ПДВ-а

Да ли под овим условом

               ·         Испoрукa трaфoстaницa MBTS  6/0.4 кV мин 1000 кVA

**Да ли су прихватљиве  оверене референце за испоруку трафо станица MBTS већег напонског нивоа типа 10/0.4kV  20/0.4 kV**?

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљиве су. оверене референце за испоруку трафо станица MBTS већег напонског нивоа типа 10/0.4kV 20/0.4 kV мин 1000 кVA.

**ПИТAЊE 2:**

На страни 57/129 под тачком 5 тражите

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Испорука и монтажа разводне табле ниског напона са прикључним пољем са  склопком и пољем извода са 10 извода са осигурач-склопка раставаљачима, укупних димензија орјентационо1630x500x1800mm. Таблу израдити од пресованих профила и два пута декапираног лима са заштитном пречагом. Табла садржи следећу опрему, према једнополној шеми:**Прикључно поље (PP)** |   |   |   |   |   |   |

нигде нисте навели јединицу мере ни количину?

**ОДГОВОР 2:**

Позиција 5 обухвата  PP, PI и спојни материјал и опрему. На 59. страни, на крају позиције 5, а пре позиције 6,  у називу је наведено  „Укупно за материјал и транспорт и монтажу  комплетне NN разводне табле у трафостаници“, комада 1.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.