ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-342303/12-2017

29.09.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1897/2017 (1143/2017 ), за набавку: Лежајеви за ВСВ-ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо Наручиоца за додатне информације и појашњења у вези са набавком број Н3000/1897/2017 (1143/2017) - Лежајеви за ВСВ, по следећим питањима:

1. Наручилац је у оквиру конкурсне документације на стр.4 у делу тачка 3.1 – Врста и количина добара тражио на поз.3 у колони „Предмет набавке“ следеће: „Лежај 23220 EA1-XL-K-M“. Идентична ознака је наведена на поз.3 и на стр.29 КД у Обрасцу 2 у табели „Образац структуре цена“.

Наручилац је у Додатним информацијама и појашњењима (заводни број Наручиоца 536-Е.03.02-342303/9-2017 од 18.09.2017.) у одговору на питање бр.1 између осталог навео:“...понуђени лежајеви било ког произвођача ***морају испунити услове дефинисане основним и додатним ознакама наведених лежајева***“.

На стр.4 у оквиру КД у тачки 3.3 Каталози наведено је да је уз понуду обавезно доставити каталоге или изводе из каталога произвођача ***понуђених лежајева на основу којих се може утврдити да каратеристике понуђених производа у потпуности одговарају каратеристикама које је Наручилац захтевао.***

Обзиром да у тачки 3.3 Наручилац није јасно и прецизно дефинисао минимлане техничке захтева које понуђена добра морају да испуне тј није дефинисао које су то техничке каратеристике као ни њихове минималне вредности, затим да је у одговору од 18.09.2017. (заводни број Наручиоца 536-Е.03.02-342303/9-2017) навео да се морају испунити услови дефинисани основним и допунским ознакама као и да допунска ознака на поз.3 23220 ***EA1-XL-K-M*** (тачно тако наведена) није ознака ни једног нама познатог произвођача предметних добара молимо Наручиоца да:

* 1. Јасно и прецизно дефинише значење суфикса на поз.3 „Лежај 23220 ***EA1-XL-K-M***“.
	2. Јасно и прецизно дефинише које су то минимални технички захтеви које понуђена добра морају да испуне како би их Наручилац сматрао одговарајућим (потребно је јасно и прецизно дефинисати које су то техничке каратеристике које ће се упоређивати као и њихове минимлане вредности које понуђена добра морају да испуне).
	3. Јасно и прецизно дефинише термин „Извод из каталога“ обзиром да је тај термин наведен у тачки 3.3 Каталози као један од могућих техничких докумената којим се доказује усаглашеност понуђених артикала са захтевима у погледу техничке спецификације.

Напомињемо Наручиоцу да је дужан да КД формира у складу са ЗЈН чл. 61, 70, 71 и 72 тј да:

* јасно и прецизно дефинише тражена добра у складу са својим објективним потребама

- јасно И прецизно дефинише минималне техничке захтеве које понуђена добра морају да испуне

- омогући понуђачима достављање прихватљивих понуда

На основу свега горе наведеног молимо Наручиоца да у складу са ЗЈН благовремено одговори на постављена питања, изврши одговарајуће измене КД, по потреби продужи рок за достављање понуда, благовремено све објави на портал УЈН И на тај начин омогући понуђачима достављање прихватљивих понуда..

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац је приликом састављања техничке спецификације погрешио и на позицији 3 из техничке спецификације је тражио лежај 23220 ***EA1-XL-K-M***, а требало је да тражи лежај 23220 ***E1A-XL-K-M,*** изменом конкурсне документације ће бити исправљена наведена грешка.

Значење суфикса:

Е1А – лежај са повећаном носивошћу и промењеном унутрашњом конструкцијом

XL – лежај са продуженим радним веком

К – лежај са конусним провртом 1:12

М – лежај са месинганим кавезом

Минимални технички услови које понуђена добра за позицију 3 треба да испуне су:

- Понуђени лежај мора бити са конусним провртом 1:12.

- Понуђени лежај мора бити са месинганим кавезом.

- Минимална динамичка носивост понуђеног лежаја: 560kN

- Минимална статичка носивост понуђеног лежаја: 660kN

.

Под изводом каталога подразумева се део каталога који се односи на понуђени лежај.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наручилац ће сагласано учињеним појашњењима изменити конкурсну документацију.

КОМИСИЈА