НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Гума у табли, тип топ лепак, лајсне (ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **ЈН/3000/0842/2017(1582/2017)**

(број 5364-E.03.02.-39579/4-2018 од 24.01.2018.године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГУ*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Гума у табли, тип топ лепак, **(ТЕНТ Б)**

1.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.1 ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА, мења се ставка број 1, као и у обрасцу понуде, тако да уместо:

1) Гумено црево за воду Ø19x5 SRPS EN ISO 2398, радни притисак 20 бара

треба да гласи:

1) Гумено црево Ø19x5 SRPS EN ISO 2398, радни притисак 20 бара

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

-Важећа Техничка спецификација

-Важећи Образац структуре цене

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумено црево Ø19x5 SRPS EN ISO 2398, радни притисак 20 бара | м | 300 |
| 2. | Витонски профил Ø3мм, материјал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 50 |
| 3. | Витонски профил Ø4мм, материал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 50 |
| 4. | Витонски профил Ø5мм, материал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 40 |
| 5. | Витонски профил Ø7мм, материал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 50 |
| 6. | Армирано PVC црево за воду 1 /2 провидно | м | 300 |
| 7. | Армирано PVC црево за воду 3 /4 провидно | м | 300 |
| 8. | Армирано PVC црево за воду 6/4 провидно, отпорно на уље | м | 100 |
| 9 | Кудеља паковање по 250 гр. | кг | 5 |
| 10. | Гумено црево армирано Ø6 мм унутрашње отпорно на бензин и хемикалије | м | 50 |
| 11. | Гумено црево армирано Ø8 мм унутрашње отпорно на бензин и хемикалије | м | 50 |
| 12. | Гумено црево армирано Ø10 мм унутрашње отпорно на бензин и хемикалије | м | 50 |
| 13. | Гума отпорна на уље, масти и бензин у ролни: ≠2мм x1200 x10000 | кг | 180 |
| 14. | Гума отпорна на уље, масти и бензин у ролни: ≠3мм x1200 x10000 | кг | 325 |
| 15. | Гума отпорна на уље, масти и бензин у ролни: ≠5мм x1200 x10000 | кг | 180 |
| 16. | Армирана гума у ролни ≠3мм | кг | 165 |
| 17. | Армирана гума у ролни ≠5мм | кг | 180 |

**Техничке карактеристике за позиције из структуре цене:**

13.Тврдоћа 65 ± 3 SCH израђена од вакумиране гуме и НБР каучукаЈУС Г. А1.10000

14. Тврдоћа 65 ± 3 SCH израђена од вакумиране гуме и НБР каучука ЈУС Г. А1.1000

15. Тврдоћа 65 ± 3 SCH израђена од вакумиране гуме и НБР каучука ЈУС Г. А1.10000

16. Армирана гума у ролни ≠3мм х 1200 х 10000, тврдоће 60 ±3 SCH

17. Армирана гума у ролни ≠5мм х 1200 х 10000, тврдоће 60 ±3 SCH

**3.2. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

**3.3. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.4. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.5. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је произвођачки, минимум 12 месеци од дана испоруке

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

| Рбр. | Назив траженог добра | Јед.  мере | Количина | Јед.цена без ПДВ дин. | Јед.цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Произвођач/  Oзнака/тип/  Земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1. | Гумено црево Ø19x5 SRPS EN ISO 2398, радни притисак 20 бара | м | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Витонски профил Ø3мм, материјал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Витонски профил Ø4мм, материал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Витонски профил Ø5мм, материал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Витонски профил Ø7мм, материал гума SMHGP 80070, тврдоћа 70° shA | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Армирано PVC црево за воду 1 /2 провидно | м | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Армирано PVC црево за воду 3 /4 провидно | м | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Армирано PVC црево за воду 6/4 провидно, отпорно на уље | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кудеља паковање по 250 гр. | кг | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Гумено црево армирано Ø6 мм унутрашње отпорно на бензин и хемикалије | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Гумено црево армирано Ø8 мм унутрашње отпорно на бензин и хемикалије | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Гумено црево армирано Ø10 мм унутрашње отпорно на бензин и хемикалије | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. | Гума отпорна на уље, масти и бензин у ролни: ≠2мм x1200 x10000 | кг | 180 |  |  |  |  |  |
| 14. | Гума отпорна на уље, масти и бензин у ролни: ≠3мм x1200 x10000 | кг | 325 |  |  |  |  |  |
| 15. | Гума отпорна на уље, масти и бензин у ролни: ≠5мм x1200 x10000 | кг | 180 |  |  |  |  |  |
| 16. | Армирана гума у ролни ≠3мм | кг | 165 |  |  |  |  |  |
| 17. | Армирана гума у ролни ≠5мм | кг | 180 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9. уписати за понуђена добра: назив произвођача /ознаку/тип/земља порекла

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.