НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА : Ремонт роста А1 до А6 у 2018.год, ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА JН/3000/0986/2017(1981/2017)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Обреновац, 2018.године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Ремонт роста А1 до А6 у 2018.год, ТЕНТ-А

1.

*Мења се тачка 3.1 – Врста и обим услуга, Одељка 3 конкурсне документације – Техничка спецификаација, додавањем табеле под називом : Рост блока А4-ремонт 2018*

***Рост блока А4***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Опис предвиђених услуга** | **Предвиђена количина** |
|  | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2 роста |
|  | Контрола и санација заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача | 2 роста |
|  | Прочишћавање цевовода за спирање сливних када | 2 роста |
|  | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима | 2 роста |
|  | Демонтажа и монтажа редуктора са заменом варијатора , спојнице и центрирање редуктора | 1 ком. |
|  | Замена повратних шина роста | 1 рост |
|  | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 200 ком. |
|  | Замена оштећених носача росница  | 100 ком. |
|  | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 40 ком. |
|  | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 96 ком. |
|  | Замена оштећених димних завеса роста | 50 ком. |
|  | Санација оштећених димних завеса роста(одсецање,припрема и заваривање) | 20 ком. |
|  | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни са заменом оштећених завртњева поклопаца уколико је потребно. | 16 ком. |
|  | Санација спирних када и левкова | 10м2 |
|  | Отварање, прање, преглед, подмазивање и монтажа клизних лежајева Роста | 8 лежаја |
|  | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 30 м2 |
|  | Ремонт расхладног уређаја и замена припадајућег цевовода и заменом заптивних плетеница. | 4 ком |
|  | Санација дизни за потапање шљаке | 4 ком. |
|  | Дихтовање хаубе роста | 16 м |
|  | Санација дизни за одувавање наслага на росту | 4 ком |
|  | Услуге које ће се признавати по НЧ | 500 НЧ |

2.

Мења се Образац структуре цене (Образац 2.) конкурсне документације и гласи као у прилогу.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог : важећи образац структуре цене

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.****мере** | **Обим (количина)** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **Рост блока А1** |
| **1.** | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **2.** | Контрола заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача  | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **3.** | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима затим монтажа и затезање ланца | 2 | КОМ. |  |  |  |  |
| **4.** | Отваранје прање преглед подмазивање и монтажа клизних лежајева роста  | 8  | КОМ. |  |  |  |  |
| **5.** | Замена повратних шина роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **6.** | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 200  | КОМ. |  |  |  |  |
| **7.** | Замена оштећених носача росница  | 200  | КОМ. |  |  |  |  |
| **8.** | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 48  | КОМ. |  |  |  |  |
| **9.** | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 96  | КОМ. |  |  |  |  |
| **10.** | Замена оштећених димних завеса роста | 15  | КОМ. |  |  |  |  |
| **11.** | Замена носача повратних шина | 3  | КОМ. |  |  |  |  |
| **12.** | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни | 16  | КОМ. |  |  |  |  |
| **13.** | Замена расхладне главе | 4 | КОМ. |  |  |  |  |
| **14.** | Скраћење ланца роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **15.** | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 20 | м2 |  |  |  |  |
| **16.** | Санација и чишћење цевовода заптивних када | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **17.** | Санација самара Роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **18.** | Дихтовање хаубе роста | 16  | m |  |  |  |  |
| **19.** | Препакивање заптивних биксни на систему за хлађење погонских и затезних осовина | 4 | КОМ. |  |  |  |  |
| **20.** | Замена цевовода расхладе роста | 10 | m |  |  |  |  |
| **21.** | Санација канала за ваздух(у хоризонтали) | 30 | м2 |  |  |  |  |
| **22.** | Услуге које ће се признавати по НЧ | 300  | НЧ |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :**  |  |  |
| **Рост блока А2** |
| **23.** | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **24.** | Контрола заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **25.** | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима затим монтажа и затезање ланца | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **26.** | Отварање прање преглед подмазивање и монтажа клизних лежајева роста  | 8 | КОМ. |  |  |  |  |
| **27.** | Замена повратних шина роста | 1 | КОМ. |  |  |  |  |
| **28.** | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 200  | КОМ. |  |  |  |  |
| **29.** | Замена оштећених носача росница  | 100  | КОМ. |  |  |  |  |
| **30.** | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 48  | КОМ. |  |  |  |  |
| **31.** | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 96  | КОМ. |  |  |  |  |
| **32.** | Замена оштећених димних завеса роста | 20  | КОМ. |  |  |  |  |
| **33.** | Замена носача повратних шина | 6  | КОМ. |  |  |  |  |
| **34.** | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни са заменом оштећених завртњева поклопаца уколико је потребно | 16  | КОМ. |  |  |  |  |
| **35.** | Замена траке роста 21 | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **36.** | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 10  | м2 |  |  |  |  |
| **37.** | Санација и чишћење цевовода заптивне каде | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **38.** | Санација самара Роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **39.** | Замена расхладне главе | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **40.** | Дихтовање хаубе роста | 16  | м |  |  |  |  |
| **41.** | Затезање траке роста | 1 КОМ | КОМ. |  |  |  |  |
| **42.** | Препакивање заптивних биксни на систему за хлађење погонских и затезних осовина | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **43.** | Замена цевовода расхладе роста | 40 | м |  |  |  |  |
| **44.** | Санација канала за ваздух(у хоризонтали) | 10 | м2 |  |  |  |  |
| **45.** | Услуге које ће се признавати по НЧ | 300 | НЧ |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** |  |  |
| **Рост блока А3** |
| **46.** | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **47.** | Контрола заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **48.** | Замена расхладне главе Роста | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **49.** | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **50.** | Замена траке роста | 1 | КОМ. |  |  |  |  |
| **51.** | Демонтажа и монтажа редуктора са заменом варијатора , спојнице и центрирање редуктора | 1 | КОМ. |  |  |  |  |
| **52.** | Замена повратних шина роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **53.** | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 700  | КОМ. |  |  |  |  |
| **54.** | Замена оштећених носача росница  | 100  | КОМ. |  |  |  |  |
| **55.** | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 40  | КОМ. |  |  |  |  |
| **56.** | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 88  | КОМ. |  |  |  |  |
| **57.** | Замена оштећених димних завеса роста | 50  | КОМ. |  |  |  |  |
| **58.** | Санација оштећених димних завеса роста(одсецање,припрема и заваривање) | 50  | КОМ. |  |  |  |  |
| **59.** | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни са заменом оштећених завртњева поклопаца уколико је потребно | 16  | КОМ. |  |  |  |  |
| **60.** | Санација спирних када и левкова | 10 | м2 |  |  |  |  |
| **61.** | Отварање, прање, преглед, подмазивање и монтажа клизних лежајева роста | 8  | КОМ. |  |  |  |  |
| **62.** | Скраћење ланца роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **63.** | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 30 | м2 |  |  |  |  |
| **64.** | Ремонт расхладног уређаја и замена припадајућег цевовода | 4 | КОМ. |  |  |  |  |
| **65.** | Санација дизни за потапање шљаке | 4 | КОМ.. |  |  |  |  |
| **66.** | Осигуравање анкера постављањем нових сигурносних навртки | 20  | КОМ.. |  |  |  |  |
| **67.** | Дихтовање хаубе роста | 16  | м |  |  |  |  |
| **68.** | Препакивање заптивних биксни на систему за хлађење погонских и затезних осовина | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **69.** | Санација дизни за одувавање наслага на росту | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **70.** | Услуге које ће се признавати по НЧ | 300 | НЧ |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** |  |  |
| **Рост** **блока А4** |
| **71.** | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2 | роста |  |  |  |  |
| **72.** | Контрола и санација заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача | 2 | роста |  |  |  |  |
| **73.** | Прочишћавање цевовода за спирање сливних када | 2 | роста |  |  |  |  |
| **74.** | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима | 2 | роста |  |  |  |  |
| **75.** | Демонтажа и монтажа редуктора са заменом варијатора , спојнице и центрирање редуктора | 1 | ком. |  |  |  |  |
| **76.** | Замена повратних шина роста | 1 | рост |  |  |  |  |
| **77.** | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 200 | ком. |  |  |  |  |
| **78.** | Замена оштећених носача росница  | 100 | ком. |  |  |  |  |
| **79.** | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 40 | ком. |  |  |  |  |
| **80.** | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 96 | ком. |  |  |  |  |
| **81.** | Замена оштећених димних завеса роста | 50 | ком. |  |  |  |  |
| **82.** | Санација оштећених димних завеса роста(одсецање,припрема и заваривање) | 20 | ком. |  |  |  |  |
| **83.** | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни са заменом оштећених завртњева поклопаца уколико је потребно. | 16 | ком. |  |  |  |  |
| **84.** | Санација спирних када и левкова | 10 | м2 |  |  |  |  |
| **85.** | Отварање, прање, преглед, подмазивање и монтажа клизних лежајева Роста | 8 | лежаја |  |  |  |  |
| **86.** | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 30 | м2 |  |  |  |  |
| **87.** | Ремонт расхладног уређаја и замена припадајућег цевовода и заменом заптивних плетеница. | 4 | ком |  |  |  |  |
| **88.** | Санација дизни за потапање шљаке | 4 | ком. |  |  |  |  |
| **89.** | Дихтовање хаубе роста | 16 | м |  |  |  |  |
| **90.** | Санација дизни за одувавање наслага на росту | 4 | ком. |  |  |  |  |
| **91.** | Услуге које нису обухваћене позицијама из техничке спецификације, а које су нужне за извршење услуге, признаће се преко цене НЧ. | 500 | НЧ |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** |  |  |
| **Рост блока А5** |
| **92.** | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **93.** | Контрола заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **94.** | Прочишћавање цевовода за спирање сливних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **95.** | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **96.** | Скраћење ланца роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **97.** | Демонтажа и монтажа редуктора са заменом варијатора , спојнице и центрирање редуктора | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **98.** | Замена повратних шина роста | 1 | КОМ. |  |  |  |  |
| **99.** | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 200  | КОМ. |  |  |  |  |
| **100.** | Замена оштећених носача росница  | 40  | КОМ. |  |  |  |  |
| **101.** | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 48  | КОМ. |  |  |  |  |
| **102.** | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 96  | КОМ. |  |  |  |  |
| **103.** | Замена оштећених димних завеса роста | 50  | КОМ. |  |  |  |  |
| **104.** | Санација оштећених димних завеса роста(одсецање,припрема и заваривање) | 50  | КОМ. |  |  |  |  |
| **105.** | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни са заменом оштећених завртњева поклопаца уколико је потребно | 16  | КОМ. |  |  |  |  |
| **106.** | Санација спирних када и левкова | 50 | м2 |  |  |  |  |
| **107.** | Отварање, прање, преглед, подмазивање и монтажа клизних лежајева Роста | 8  | КОМ. |  |  |  |  |
| **108.** | Затезање ланца роста | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **109.** | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 20  | м2 |  |  |  |  |
| **110.** | Ремонт расхладног уређаја и замена припадајућег цевовода | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **111.** | Санација дизни за потапање шљаке | 4 | КОМ. |  |  |  |  |
| **112.** | Осигуравање анкера постављањем нових сигурносних навртки | 20  | КОМ. |  |  |  |  |
| **113.** | Дихтовање хаубе роста | 16 | м |  |  |  |  |
| **114.** | Препакивање заптивних биксни на систему за хлађење погонских и затезних осовина | 4 | КОМ. |  |  |  |  |
| **115.** | Санација дизни за одувавање наслага на росту | 4  | КОМ. |  |  |  |  |
| **116.** | Услуге које ће се признавати по НЧ | 300 | НЧ |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** |  |  |
| **Рост блока А6** |
| **117.** | Монтажа и демонтажа заштитне скеле изнад роста са прањем спирних и заптивних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **118.** | Контрола заптивености врата роста дихтовање и затварање са постављањем равњача | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **119.** | Прочишћавање цевовода за спирање сливних када | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **120.** | Демонтажа по четири реда росница на оба роста ради прегледа затезног рама, покривних лимова и осовина са ланчаницима | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **121.** | Замна ланца роста | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **122.** | Контрола стања росница и замена оштећених и недостајућих  | 200  | КОМ. |  |  |  |  |
| **123.** | Замена оштећених носача росница  | 20  | КОМ. |  |  |  |  |
| **124.** | Замена дихт плоча роста са заменом Т –завртња и опруге | 40  | КОМ. |  |  |  |  |
| **125.** | Замена оштећених опруга на дихт плочама роста | 80  | КОМ. |  |  |  |  |
| **126.** | Замена оштећених димних завеса роста | 50  | КОМ. |  |  |  |  |
| **127.** | Санација оштећених димних завеса роста(одсецање,припрема и заваривање) | 50  | КОМ. |  |  |  |  |
| **128.** | Отварање и прање канала за довод топлог ваздуха и разрада клапни са заменом оштећених завртњева поклопаца уколико је потребно | 16  | КОМ. |  |  |  |  |
| **129.** | Отварање, прање, преглед, подмазивање и монтажа клизних лежајева Роста | 8  | КОМ. |  |  |  |  |
| **130.** | Замена дела канала ваздуха за рост | 1  | КОМ. |  |  |  |  |
| **131.** | Замена прохромских плоча за шамот са заваривањем анкера за држање шамота | 10  | м2 |  |  |  |  |
| **132.** | Ремонт расхладног уређаја и замена припадајућег цевовода | 2 | КОМ. |  |  |  |  |
| **133.** | Дихтовање хаубе роста | 16  | м |  |  |  |  |
| **134.** | Препакивање заптивних биксни на систему за хлађење погонских и затезних осовина | 2  | КОМ. |  |  |  |  |
| **135.** | Услуге које ће се признавати по НЧ | 300 | НЧ |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНA ПОНУЂЕНА УПОРЕДНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА УПОРЕДНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

Понуђач је обавезан да попуни све јединичне цене са ПДВ-ом и без ПДВ-а и укупне цене у делу образац струкутре цене.

Цена наведена у обрасцу структуре цене је укупна упоредна цена понуде и користиће се само за рангирање понуда, док ће се уговор закључити на процењену вредност ове јавне набавке. Обрачун извршене услуге извршиће се на основу стварног броја извршених услуга и јединичних цена из обрасца структуре цене до износа процењене вредности ове јавне набавке која ће бити саопштена након отварања понуда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7 )

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.