НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ШЕСТАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018)

(број 105-Е.03.01-173046/22-2018 од 11.06.2018. године)

*Обреновац, 2018.годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ШЕСТУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018)

1.

*Мења се поглавље 3 конкурсне документације додавањем описа у техничком захтеву (3.1) и уместо:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 98 | **Диспензер, аналогни са подесивом запремином до 25ml**  Опсег мерења 0,5- 25ml са подеоцима од 0,5ml  Тачност ≤ +/- 0,5; ≤125µl  Користи се за рад са агресивним реагенсима, укључујући киселине као  што je HCl (20%) , базе као што је NaOH , разне растворе соли.  Карактеристике:  -телескопска цев за пуњење  -рeциркулациони вентилом  -три адаптера за боце, PP (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32)  -радна температура (инструмента и реагенса) +15°C до + 40°C  -притисак испарења: до 500mbar  -вискозност до 500 mm2/s  -густина до 2,2g/cm3  -гарантни период: минимум 12 месеци од дана испоруке | |
| 134 | Бело женско радно одело за лабораторију. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 38** |
| 135 | Бело женско радно одело за лабораторију. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 40** |
| 136 | Бело женско радно одело за лабораторију. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 42** |
| 137 | Бело женско радно одело за лабораторију. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 44** |

|  |  |
| --- | --- |
| 138 | Бело женско радно одело за лабораторију. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 48** |

**Треба да стоји:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 98 | **Диспензер, аналогни са подесивом запремином до 25ml**  Опсег мерења 2,5- 25ml са подеоцима од 0,5ml  Тачност ≤ +/- 0,5; ≤125µl  Користи се за рад са агресивним реагенсима, укључујући киселине као  што je HCl (20%) , базе као што је NaOH , разне растворе соли.  Карактеристике:  -телескопска цев за пуњење  -рeциркулациони вентилом  -три адаптера за боце, PP (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32)  -радна температура (инструмента и реагенса) +15°C до + 40°C  -притисак испарења: до 500mbar  -вискозност до 500 mm2/s  -густина до 2,2g/cm3  -гарантни период: минимум 12 месеци од дана испоруке | |
| 134 | Бело женско радно одело за лабораторију – КРАТАК РУКАВ. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 38** |
| 135 | Бело женско радно одело за лабораторију – КРАТАК РУКАВ.. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 40** |
| 136 | Бело женско радно одело за лабораторију – КРАТАК РУКАВ.. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 42** |
| 137 | Бело женско радно одело за лабораторију – КРАТАК РУКАВ.. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 44** |

|  |  |
| --- | --- |
| 138 | Бело женско радно одело за лабораторију – КРАТАК РУКАВ.. Потребно је да радно одело чине струкирана радна блуза без ревера, са џеповима као и радне панталоне са ластишом.  **Напомена:** Могућност замене конфенцијског броја радног одела у случају неодговарајуће величине.  **величина 48** |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви