ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6135/ .15-2019 od 21.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0409/2018(2136/2018)за набавку „Каблови - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 5**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0409/2018 (2136/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: ТЕ МОРАВА Свилајнац позиција број 15. жица тинол ᴓ 2,5mm. Више дистрибутера тинол жице нам је сугерисало да се не производи у траженој димензији fi 2,5 тинол жица, увидом у више каталога произвођача, производи се у димензији fi 2 а наредна димензија је fi 3. Молимо Вас да проверите наводе и у складу са тиме ускладите конкурсну документацију.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац прихвата тинол жицу фи 3 и извршиће измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2:** ТЕ МОРАВА Свилајнац позиција број 20. изолациони лак Royal Diamond 129/30 (паковање од 1 l) Дисрибутер изолационог лака нам је сугерисао да захтев није потпун, није дефинисана класа (parametar thermal class). Молимо Вас да допуните конкурсну документацију наведеним параметром.

**ОДГОВОР 2:** Потребан нам је изолациони лак за заштиту и електри. изолацију калема у класи Ф топлотне изолације. (155°C) Густина на 20°C (г/ цм3) 0.90. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Нар*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................