|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

**Свим потенцијалним понуђачима**

**ПРЕДМЕТ : Појашњење по ЈН 1742/2013 – Уређај за мерење влаге у уљу**

**Питање потенцијалног понуђача:**

 1.Da li je sonda za merewe vlage prilikom merewa izloжена већем pritisku? I koliko velikom?

2. Da li potrebno da sonda za mereњe na sebi ima neki navoj (neku vrstu konekcije)?

Одговор Наручиоца:

1.Сонда није изложена великом притиску, максималан радни притисак је 1 бар надпритиска.

2. Сонда за мерење има конекцију само за кабал према портабл уређају и нема другу конекцију за везу на цевоводе.