|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |
|  |  |

ПОТЕЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ЈН 1245/2013 ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

**Дана 11.12.2013 год. наручилац је примио питање понуђача следеће садржине:**

„ У техничкој спецификацији партија 6 – уређај за извлачење дима и гасова из просторије, назначени капацитет је 21.000m3/h те вас молимо да проверите да није дошло до неке грешке. У спецификацији није написана јачина мотора у КС ни погон уређаја (бензински или електро), захтевано ребрасто црево које се повезује на уређај није могуће сместити у специјалну торбу за ношење из разлога јер је црево армирано ојачано, несавитљиво и потребно је да стоји у свом заштитном раму, нисте дефинисали пречник црева.“

**Одговор наручиоца на постављено питање:**

* Мотор је бензински, јачине 4КС
* Димензије пречника црева до 500mm
* Остале карактеристике су наведене у Техничкој спецификацији која је саставни део Конкурсне документације.

За Комисију за ЈН 1245/2013

Обреновац

12.12.2013