ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

*ОГРАНАК* TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица Богољуба Урошевића Црног број 44

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", брoj 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 101792/2015, за набавку " Хидраулички погони и агрегати (ТЕНТ Б)" партија 1- делови котловске хидраулике, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Грејачи за уље : да ли је прихватљива снага грејача од 2300W?

**ОДГОВОР 1:** Захтевана снага је2500 W ± 10 %.

**ПИТАЊЕ 2:** Позиција 4- Nivostat Buhler Nivotemp NT-M: да ли је тип контакта NO ili NC?

**ОДГОВОР 2:** Контакт је дефинисан као NO/NC тзв. прелазни контакт.

**ПИТАЊЕ 3:** Позиција 5- електромагнетни вентил са адаптером за Rexroth 4 WE 5 – да ли је тражени вентил Wandfluh BM3204b-G24 и уколико јесте да ли нам можете доставити технички цртеж плоче-адаптера или самог блока са димензијама, јер у техничкој документацији није могуће видети растојања на којима је потребно оставити приступ вијцима за притезање блока?

**ОДГОВОР 3:** Да, тражени разводник је Wandflug BM32040b-G24 или одговарајуће. У прилогу вам шаљемо изглед адаптера са габаритним мерама.

**ПИТАЊЕ 4:** Позиција 6- електромагнетни вентил no6 Rexroth 4 WE 6J-G24– који тип конектора на соленоид је потребно испоручити са вентилом (K4, C4, DL…)?

**ОДГОВОР 4:** Конектор на соленоиду је стандардни варијанта K4.

 КОМИСИЈА



