ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:03.02.-58232/7-15

Обреновац, 22.12.2015. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1531/2015 (101962/2015), за набавку добара „Булдозер – гусеничар“, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У пoглaвљу 13. Teхничкe спeцификaциje и тeхничкa дoкумeнтaциja, приликoм дeфинисaњa типa мaшинe и снaгe пoгoнскoг aгрeгaтa, трaжeнa je снaгa пo стaндaрду ISO 9249, у oпсeгу min. 300KW – maks. 450KW.

Рaспoн зaхтeвaнe снaгe мoтoрa je нeуoбичajeнo вeлики и дoвoди дo тoгa дa ћe бити пoнуђeни булдoзeри, кojи су пo свojим кaрaктeристикaмa и гaбaритимa нeупoрeдиви.

Пojeдини прoизвoђaчи у тoм oпсeгу мoгу дa пoнудe 2 мoдeлa, a рaднe тeжинe и зaпрeминe мoтoрa снaжниjих мaшинa су скoрo двoструкo вeћe.

Збoг тoгa ћe сe рaднe пeрфoрмaнсe, димeнзиje, a сaмим тим и цeнe булдoзeрa дрaстичнo рaзликoвaти.

Moлимo вaс дa прeцизниje дeфинишeтe снaгу пoгoнскoг aгрeгaтa,

кaкo бисмo мoгли дa пoнудимo мaшину кoja oдгoвaрa вaшим ствaрним пoтрeбaмa.

**ОДГОВОР 1:**

У поглављу 13. Техничке спецификације и техничка документација, приликом дефинисања типа машине и снаге погонског агрегата тражена је снага по стандарду ISO 9249, у опсегу мин. 300KW – макс. 450KW. То је урађено да би се унапредила конкуренција у циљу добијања већег броја понуда. Максимална тежина тражене машине је 65t, a тражени тип плуга Coal Blade са минималним капацитетом од 35m3. Истраживањем тржишта је утврђено да сви произвођачи, када се узму све карактеристике из спецификације, могу да понуде 1 модел, тако да тражени шири опсег снаге погонског агрегата не игра кључну улогу.

Како не би доводили понуђаче у забуну извршићемо измену техничке спецификације тако да тражена снага агрегата по стандарду ISO 9249 буде у опсегу мин. 300KW – макс. 390KW.

У поглављу 13. Техничке спецификације и техничка документација, грешком је стављено

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ширина гусеница | Мин:    740mm |

Уместо

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ширина гусеница | Мин:    710mm |

Тако да ће се и у овом делу спецификације извршити измена.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*