НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГA:* Сервис пнуматских регулационих јединица за вентиле сигурности

- У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 36. СТАВ 1. ТАЧКА  **2.** ЗЈН

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0955/2015 (100498/2015)**

(број 105.E.03.01.17918/5-2016 од 29.01.2016. године)

*Обреновац, јануар 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: Сервис пнуматских регулационих јединица за вентиле сигурности

1.

Поглавље 12 конкурсне документације  *мења се и гласи*:

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА

ПНЕУМАТСКИХ РЕГУЛАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ

**Предмет радова:** Сервисирање пнеуматских регулационих јединица вентила сигурности блока А3 и А5.

**Обим радова:** Инсталиране су две по блоку пнеуматске регулационе јединице вентила сигурности, произвођача „ LDM, spol. s r. o. “, и то:

1. Блок А3: Тип RP5340 - S/N: 223056/10, S/N: 223057/10
2. Блок А5: Тип RP5330 - S/N: 84318, S/N: 84397

**Опис радова:** Периодично сервисирање пнеуматских регулационих јединица вентила сигурности подразумева:

1. Замену мембрана, ваздушних филтера, заптивних елемената и пластичних црева.
2. Преглед, проверу и тестирање свих делова контролне јединице.
3. Замену оштећених делова.
4. Тестирање саме регулационе јединице и стављање у радни положај.
5. Давање гаранције функционисања за наредни период од 6 месеци.
6. Давање гаранције на резервне делове 12 месеци.

*Извођење радова:* Сервисирање пнеуматских регулационих јединица вентила сигурности изводи се у хладном стању, котао је заустављен. Подешавање параметара се изводи у кретању блока. Компримовани ваздух је доведен до пнеуматских регулационих јединица. Најава термина ревизије – 2 месеца раније. Прво се сервисирају пнеуматске регулационе јединице вентила сигурности блока А3 па потом блока А5.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА **3000/0955/2015 (100498/2015)**:

Доставити:

- Архиви