ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-31552/3-2016

10.02.2016.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/2037/2015 (102536/2015), за набавку: Лежајеви и кућишта лежајева за допрему угља и систем одшљакивања (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У тачки *3.9* *Остали захтеви наручиоца,* у Обрасцу понуде, у чл.9 Модела Уговора, као и у оквиру Техничке спецификације и техничке документације, Наручилац је захтевао да “*Гарантни период не може бити краћи од 24 месеци од датума уградње и 36 месеци од датума испоруке*”.

Осим тога, у Обрасцу понуде и Моделу Уговора захтева се да понуђачи унесу гарантни период у односу на датум испоруке независно од гарантног периода у односу на датум уградње, тј., да, у исто време, независно гарантују квалитет понуђених (по Уговору - испоручених) добара у односу на два временска периода, која се не морају поклопити.

На овај начин долази се до апсурдне ситуације да испоручени лежај може бити уграђен и након истека гарантног периода датог у односу на датум испоруке, а да му гаранција несметано важи још за период дат у односу на датум уградње, чиме се, практично, омогућава условно неограничено трајање гаранције у односу на датум испоруке, што је у супротности са условом из конкурсне документације, којим се гарантни период ограничава у односу на датум испоруке. Осим тога, на овакве услове гаранције неће пристати ниједан произвођач лежаја у свету.

У складу са горе наведеним, Молимо Наручиоца да усклади ова два захтева за гарантни период, на начин да:

* они буду ограничени датумом истека оног који се први оствари (“*Гарантни период не може бити краћи од 24 месеци од датума уградње ИЛИ 36 месеци од датума испоруке (рачуна се услов који се први оствари)*”),

**ИЛИ**

* да гарантни рок дефинише једнозначно - искључиво у односу на један временски период;

као и да, у складу са тим, прилагоди текст конкурсне документације у поменутим поглављима, и тиме омогући понуђачима да дају прихватљиве понуде.

**ОДГОВОР 1:** У вези наведеног Наручилац ће извршити измене конкурсне документације

**ПИТАЊЕ 2**: У члану 3 став 7 Модела Уговора наводи се: “*Обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у ГПП ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе*”.

С обзиром да су предмет набавке добра а не услуге, те да је захтевани рок испоруке 90 дана, а рок за плаћање до 45 дана, молимо Наручиоца да појасни значење овог става Уговора, те да га, уколико није сврсисходан у предметној набавци, изостави из Уговора.

**ОДГОВОР 2:** Предметна јавна набавка покренута је из плана набавки за 2015.год. при чему је реализација набавке предвиђена у 2016.год. и средства за ту набавку су опредељена у ГПП ЈП ЕПС за 2016.год. Годишњи план пословања ЈП ЕПС није усвојен у тренутку спровођења набавке. Наручилац очекује да ће средства у укупном процењеном износу бити одобрена, али у случају да не буду Наручилац ће преузети обавезе само до износа одобрених средстава.

**ПИТАЊЕ 3:** У оквиру Додатних информација или појашњења бр.1 (документ Наручиоца бр. 5364-Е.03.02-23544/2-2016), од 27.01.2016., Наручилац је, за позиције 15, 16 и 17 дефинисао типове лежаја и заптивки који се монтирају у захтевана кућишта, као и тип улежиштења (фиксно) у захтеваним кућиштима. У исто време Наручилац је захтевао да се кућишта на наведеним позицијама испоруче заједно са одговарајућим филцаним заптивкама и учврсним прстеновима.

С обзиром да дефинисани лежај и кућиште, за све наведене позиције, могу имати више од једне комбинације заједничке уградње, у зависности од пречника вратила, тј., чауре која се монтира између лежаја и вратила, те да се, у зависности од пречника вратила, разликује и одговарајућа величина заптивке, молимо Наручиоца да дефинише пречник вратила на месту монтаже захтеваних кућишта, на позицијама 15, 16 и 17 спецификације, како би понуђачи могли да дефинишу одговарајуће заптивке уз захтевана кућишта, те на тај начин припреме одговарајуће и прихватљиве понуде, у складу са ЗЈН.

**ОДГОВОР 3:** За позицију 15, кућиште лежаја SNL 528 – У кућиште се уграђује лежај 22228К, Чаура лежаја H3128, понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца, лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.

- За позицију 16, кућиште лежаја SNL 524 – У кућиште се уграђује лежај 22224К, Чаура лежаја H3124, понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца, лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.

- За позицију 17, кућиште лежаја SNL 522 – У кућиште се уграђује лежај 1319K, Чаура лежаја H319, понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца, лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.

**ПИТАЊЕ 4:** У оквиру Додатних информација или појашњења бр.1 (документ Наручиоца бр. 5364-Е.03.02-23544/2-2016), од 27.01.2016., Наручилац је, за позиције 15, 16 и 17, између осталог, дефинисао типове заптивки које треба понудити уз захтевана кућишта, и то филцане заптивке на све три наведене позиције.

С обзиром да су филцане заптивке све мање коришћене у пракси, те да, из тог разлога, многи произвођачи немају у производном асортиману овај тип заптивки, да ли је за Наручиоца прихватљиво да се на позицијама 15, 16 и 17, захтевана кућишта понуде са одговарајућим четвороусним или двоусним заптивкама од еластомера, или V-прстеном, или лавиринтским заптивкама?

Уколико горе предложено није прихватљиво, молимо Наручиоца за прецизно техничко образложење неприхватљивости.

**ОДГОВОР 4:** Наручилац је за позиције 15,16 и 17 из техничке спецификације (кућишта лежајева) између осталог дефинисао и типове заптивки за кућишта лежајева и то филцане заптивке. Наручилац има вишегодишње позитивно искуство са овим типом заптивке и не жели да га мења. Ово је стандардни тип заптивке кућишта лежајева који би у свом производном програму требало да имају сви произвођачи лежајева односно кућишта лежаја.

**ПИТАЊЕ 5:** На позицији 13. Спецификације, у Обрасцу понуде и у Обрасцу структуре понуђене цене, захтеван је “Лежај 22314C”.

S обзиром да нико од познатих произвођача лежаја нема само “C” у додатној ознаци лежаја, молимо Наручиоца да појасни значење додатне ознаке “C”, на позицији 13.

**ОДГОВОР 5:** На позицији 13 (Лежај 22314C) из техничке спецификације, мисли се на стандардни цилиндрични 22314, ваљкасто-дворедни лежај.

**ПИТАЊЕ 6:** На позицији 14. Спецификације, у Обрасцу понуде и у Обрасцу структуре понуђене цене, захтеван је “Лежај 22318C”.

С обзиром да нико од познатих произвођача лежаја нема само “C” у додатној ознаци лежаја, молимо Наручиоца да појасни значење додатне ознаке “C”, на позицији 14.

**ОДГОВОР 6:** На позицији 14 (Лежај 22318C) из техничке спецификације, мисли се на стандардни цилиндични 22318, ваљкасто-дворедни лежај

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.