ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1966/2015(102482/2015) , за набавку добара Канцеларијски намештај , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.**  ЈН/3000/1966/2015(102482/2015)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Da li se uzorci dezena univera dostavљaju kao sastavni deo ponude uz ponudu tj da li se pakuju zajedno sa ponudom ili ih je potrebno odvojeno doneti tek na otvaraњe?

**ОДГОВОР 1: Узорци су саставни део понуде тј.пакују се заједно са понудом и предају на архиву Наручиоца до истека времена за подношење понуда.**

**ПИТАЊЕ 2**: Koje dimenzije uzoraka se dostavљaju i da li ih treba kantovati?

**ОДГОВОР 2:** Пожељно је да димензије узорака буду 15x15 цм. Узорци треба да буду кантовани са свих страна.

**ПИТАЊЕ 3**: Nameшtaj tipa 1-Pozicija 11.Jednokrilni ormar za friжider - Da li ova pozicija podrazumeva i ugradњu friжidera dimenzija 60x60x86? Ako da, da li su ove dimenzije ugradnog friжidera okvirne?

**ОДГОВОР 3:** Једнокрилни ормар, намештај тип 1, редни број 11- је намењен за постојећи фрижидер димензија 60x60x86 цм.

 Стога је тражено да унутрашње димензије елемента буду 70x70x91 цм, са напоменом да елемент буде без леђа,како би се фрижидер могао вентилирати.

**ПИТАЊЕ 4**: Radni sto-Moжete li pojasniti presek kutijastog profila metalne noge stola-dimenzije, oblik? Da li stolovi imaju distancere kao na slici?

**ОДГОВОР 4:** Радни столови тип 3 и тип 4 имају металну потконструкцију коју чине ноге, траверзе и остали потребни конструктивни елементи.

 Ноге столова су металне- боје мат алуминијума, кутијастих профила "О" облика, правоугаоног пресека (апрокс. 50x30 мм) са нивелационим стопицама. На ногама су уграђени дистанцери који одвајају плочу стола од конструкције.

**ПИТАЊЕ 5**: Radni sto-Da li je metalni dodatak postavљena izmeђu nogu stola perforiran?

**ОДГОВОР 5:** Метални додатак столу - маска, је израђен од перфорираног металног лима у дезену ногу стола - мат алуминијум. Маска се дискретно фиксира на доњи део плоче стола помоћу носача. Висина маске не сме бити мања од 30 цм.

**ПИТАЊЕ 6**: . Radni sto-Da li je neophodno da kablovi prolaze kroz traverzu ili je moguћe kablovе fiksirati uz traverzu plastiчnim nosaчima kablova?

**ОДГОВОР 6:** Везач- траверза, поред конструктивне, мора имати и функцију провођења каблова испод стола.

 КОМИСИЈА,

 За Јн ЈН/3000/1966/2015(102482/2015)