НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Технички гасови (kисеоник,ацетилен,аргон,азот,водоник, угљен диоксид)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0123/2016 (451/2016, 458/2016, 455/2016, 133/2016)

(број 105-Е.03.01-127267/7-2016 од 11.05.2016. године)

Обреновац, мај 2016. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0123/2016 (451/2016, 458/2016, 455/2016, 133/2016)

1.

Конкурсне документације мења се у делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и у делу 7 ОБРАСЦИ мења се Образац 2. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) на следећи начин:

* У делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Конкурсне документације, тачка 3.1 Врста и количина добара и технички захтеви, мењају се количине за ставке од редног броја 13 до редног броја 18 и сада гласе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13.** | Кисеоник 2.5 | SRPS H.F1.010 | 4.250 |
| **14.** | ацетилен 2.0 | SRPS H.F1.020 | 1.260 |
| **15.** | Аргон 5.0 | SRPS H.F1.014 | 315 |
| **16.** | Азот 4.5 | SRPS H.F1.012 | 187 |
| **17.** | Водоник 3.0 | SRPS H.F1.018  | 483 |
| **18.** | Угљен диоксид 3.8 | SRPS H.F1.016 | 2.000 |

* **у делу 7 ОБРАСЦИ мења се Образац 2. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ)** **за ставке од редног броја 13 до редног броја 18 у колони која се односи на количине и сада гласи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | Кисеоник  | кг | 4.250 |  |  |  |  |  |
| **14.** | ацетилен  | кг | 1.260 |  |  |  |  |  |
| **15.** | Аргон  | кг | 315 |  |  |  |  |  |
| **16.** | азот | кг | 187 |  |  |  |  |  |
| **17.** | водоник | кг | 483 |  |  |  |  |  |
| **18.** | Угљен диоксид | кг | 2.000 |  |  |  |  |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

У прилогу:

-измењена техничка спецификација

-измењен оразац структуре цене

КОМИСИЈА

Драгица Рафаиловић-члан члана

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вишња Лечић,заменик члана

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Јелисава Стојилковић члана

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара и технички захтеви**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Предмет набавке | Технички захтеви/стандарди | Количина у кг. |
|  | 451/2016 локација А |  |  |
| **1.** | Кисеоник 2.5 | SRPS H.F1.010 | 17.000 |
| **2.** | ацетилен 2.0 | SRPS H.F1.020 | 6.200 |
| **3.** | Аргон 5.0 | SRPS H.F1.014 | 3.500 |
| **4.** | азот 4.5 | SRPS H.F1.012 | 700 |
| **5.** | Водоник 3.0 | SRPS H.F1.018 | 4.200 |
| **6.** | Угљен диоксид 3.8 | SRPS H.F1.016 | 14.500 |
|  | 458/2016 локација Б |  |  |
| **7.** | Водоник 3.0 | SRPS H.F1.018  | 755 |
| **8.** | Угљен диоксид 3.8 | SRPS H.F1.016 | 4.625 |
| **9.** | Азот 3.5 | SRPS H.F1.012 | 400 |
| **10.** | Кисеоник 2.5 | SRPS H.F1.010 | 16.000 |
| **11.** | ацетилен 2.0 | SRPS H.F1.020 | 4.000 |
| **12.** | Аргон 5.0 | SRPS H.F1.014 | 600 |
|  | 455/2016 локација ТЕК |  |  |
| **13.** | Кисеоник 2.5 | SRPS H.F1.010 | 4.250 |
| **14.** | ацетилен 2.0 | SRPS H.F1.020 | 1.260 |
| **15.** | Аргон 5.0 | SRPS H.F1.014 | 315 |
| **16.** | Азот 4.5 | SRPS H.F1.012 | 187 |
| **17.** | Водоник 3.0 | SRPS H.F1.018  | 483 |
| **18.** | Угљен диоксид 3.8 | SRPS H.F1.016 | 2.000 |
|  | 133/2016 локација ТЕМ |  |  |
| **19.** | Кисеоник 2.5 | SRPS H.F1.010 | 3.663,5 |
| **20.** | ацетилен 2.0 | SRPS H.F1.020 | 1.020 |
| **21.** | Аргон 5.0 | SRPS H.F1.014 | 525 |
| **22.** | Водоник 3.0 | SRPS H.F1.018  | 266,8 |
| **23.** | Угљен диоксид 3.8 | SRPS H.F1.016 | 7.000 |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

**Квалитет дат у тачки 3.1.**

3.2.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

 -технички лист (tehnical data sheet) преведен на српски језик и оверен, за сваку ставку из Обрасца структуре цене, којим се доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.

**3.2.2 Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара** Продавац се обавезује да уз испоруку техничких гасова достави атест произвођача о квалитету робе као и безбедносни лист (уверење о опасности материје).

**3.2.3 Посебни захтеви који се односе на паковање, обележавање и други захтеви** Испорука техничких гасова, осим водоника у батеријама и угљен диоксида, ће се вршити у амбалажи продавца која мора бити исправна и редовно одржавана о трошку продавца.

Продавац испоручује техничке гасове у од стране купца захтеваној амбалажи ( боце, палете...)

Водоник у батеријама се испоручује у амбалажи Купца а водоник у трајлеру се испоручује у амбалажи продавца

Сви трошкови техничке исправности амбалаже сем батерија водоника иду на терет продавца.

На свакој боци је обавезна налепница са врстом, количином (у кг) гаса и датумом пуњења.

Испорука се врши радним данима у радно време од 08:00 до 14:00часова а

на захтев Наручиоца, у случају ванредне потребе, више силе и ван радног времена, суботом, недељом, државним и верским празницима.

**3.3 Рок испоруке добара**

Испорука добара ће се вршити сукцесивно током периода трајања Уговора. Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од 24 сата од сата пријема наруџбенице коју Наручилац достављене у писаном облику путем е-maila.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке : место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене

Позиције од 1 до 6, локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

Позиције од 7 до 12, локација Б, Ушће

Позиције од 13 до 18, локација ТЕК Велики Црљени, 3. Октобра 146

Позиције од 19 до 23, локација ТЕМ Свилајнац Кнеза Милоша 89

Паритет испоруке ФЦО магацин Наручиоца, локације А, Б, ТЕК и ТЕМ са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

**Квантитативни пријем** констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Наручилац може вршити квалитативни пријем робе најкасније у року од 8 дана од дана квантитативног пријема. У случају да испоручена роба не одговара уговореном квалитету или не поседује одговарајући атест и безбедносни лист(уверење о опасности материје), роба се ставља на располагање Понуђачу.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђаћач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

**Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (дванаест) месеци од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.**

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **количина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин** | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  | **Назив****произвођача****добара** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **1.** | Кисеоник  | кг | 17.000 |  |  |  |  |  |
| **2.** | ацетилен  | кг | 6.200 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Аргон  | кг | 3.500 |  |  |  |  |  |
| **4.** | азот  | кг | 700 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Водоник | кг | 4.200 |  |  |  |  |  |
| **6** | Угљен диоксид  | кг | 14.500 |  |  |  |  |  |
| 458/2016 локација Б |
| **7.** | водоник | кг | 755 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Угњен диоксид | кг | 4.625 |  |  |  |  |  |
| **9.** | азот | кг | 400 |  |  |  |  |  |
| **10.** | Кисеоник  | кг | 16.000 |  |  |  |  |  |
| **11.** | ацетилен  | кг | 4.000 |  |  |  |  |  |
| **12.** | Аргон  | кг | 600 |  |  |  |  |  |
| 455/2016 локација ТЕК |
| **13.** | Кисеоник  | кг | 4.250 |  |  |  |  |  |
| **14.** | ацетилен  | кг | 1.260 |  |  |  |  |  |
| **15.** | Аргон  | кг | 315 |  |  |  |  |  |
| **16.** | азот | кг | 187 |  |  |  |  |  |
| **17.** | водоник | кг | 483 |  |  |  |  |  |
| **18.** | Угљен диоксид | кг | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 133/2016 локација ТЕМ |
| **19.** | Кисеоник  | кг | 3.663,5 |  |  |  |  |  |
| **20.** | ацетилен  | кг | 1.020 |  |  |  |  |  |
| **21.** | Аргон 5.0 | кг | 525 |  |  |  |  |  |
| **22.** | водоик | кг | 266,8 |  |  |  |  |  |
| **23.** | Угљен диоксид | кг | 7.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.