ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Велики Црљени,\_\_\_\_\_\_\_\_.2016 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1148/2016(289/2016)**за набавку **Масе за заптивање – ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ**:

За производ Loctite 454 који се тражи под редним бројем 4 у техничкој документацији навели сте температуру до 1000С.Овај производ на овој температури у року од 400 сати(око 17 дана)губи 50% од своје иницијалне снаге,а након 1000 сати(око 40 дана)губи 60%своје иницијалне снаге на собној температури.Производ на повишеним температурама(800С)задржава задовољавајући ниво снаге (више од 60% иницијалне снаге на собној температури).Из тог разлога желели би смо да препоручимо да производ буде декларисан и коришћен за температуре до којих он реално одржава задовољавајући ниво снаге тј. до 800С,односно да потврдите коришћење лепка Loctite 454 са температуром до 800С,који сте до сада користили.

**ОДГОВОР:**

Потврђујемо коришћење лепкаLoctite 454 са температуром до 800С.

 КОМИСИЈА