ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E 03.01-141449/7-2016

Датум:12.07.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0379/2016 (431/2016)**, за набавку Резервни делови багер пумпи, муљних пумпи и пумпи сирове воде - одливци, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

**ОДГОВОР 1:**

У Конкурсној документацији у тачки 4.2 Додатни услови за учешће у поступку Јавне набавке из члана 76. Закона на страни 24 од 73 у одељку 7 (технички капацитет) као доказ испуњењености услова захтева се да ливница мора бити опремљена са описаним простором од минимум 800 м2 и довољним техничким капацитетом које понуђач доказује списком опреме и алата оверен од стране подносиоца понуде.

Понуђач такође мора као доказ испуњености додатних услова (редни број 2.) да достави и

* уверења о еталонирању мерне опреме (помично мерило, микрометар, субитомер) због потребе да се провери димензиона контрола, тачност израђених позиција из налога за набавку,
* уверење о еталонирању апарата за мерење тврдоће (по Бринелу или Роквелу) због провере захтеване тврдоће на деловима на којим се ради термичка обрада,
* уверење о еталонирању апарата за испитивање затезне чврстоће да би се проверила механичка својства одливака,
* уверење о еталонирању апарата за испитивање ултразвуком да би се проверило да непостоје дефекти типа напрслина, микронапрслина, порозности,
* уверење о еталонирању идикатора темпертуре термичке пећи опсега до 1100 о C.

 КОМИСИЈА:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_