ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5635-E.03.4-192692/8-2016

Велики Црљени, 19.7.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0242/2016(988/2016)** за набавку **Мерни алат (ваљкасто помично мерило, микрометри, компаратери)**,-ТЕ Колубара, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

1. Na strani 41 Konkursne dokumentacije Naručilac zahteva sledeće, citat:  
„Продавац се обавезује да при испоруци мерна опрема мора бити  метролошки потврђена. Метролошко потврђивање врши произвођач или увозник мерне опреме. Као доказ о извршеном метролошком потврђивању мерне опреме испоручилац (произвођач или увозник) доставља Огранку ТЕНТ жигосану мерну опрему, копију Уверења о извршеној првој верификацији опреме (од стране акредитоване метролошке лабораторије) и копију потврде о испитивању.“  
 Žigosanje kao oblik dokazivanja ispravnosti proizvoda ne radi se u Republici Srbiji godinama – nije moguće izvršiti zahtev. Molimo objašnjenje i izmenu zahteva.  
b) U drugom delu citata zahtevate kopiju Uverenja o prvoj verifikaciji koja ne postoji godinama (otprilike 10 godina), bar kad je u pitanju ova vrsta mernih alata. Procedura dokazivanja ispravnosti merila jeste da se merila pre isporuke dostave akreditovanoj laboratoriji koja nakn izvršenog etaloniranja dostavlja Uverenje o etaloniranju, tj ispitivanju za svaki provereni komad. Molimo da iz Vašeg zahteva isključite nepostojeće procedure.  
c) Za stavke 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1 i 7.2 ne postoji etaloniranje. Molimo, isključite ga iz Vašeg zahteva.

**ОДГОВОР 1:**

Prilikom isporuke merila dovoljno je dostaviti Uverenje o verifikaciji merila (potvrda ispravnosti)i Karton merne opreme (slobodna forma akreditovane laboratorije ili forma TENT-a).

Za stavke 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1 i 7.2 nije potrebna verifikacija merila.

КОМИСИЈА

**3000/0242/2016(988/2016)**