НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*: Кабловски прибор

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0734/2016(473/2016;779/2016;580/2016;716/2016)**

*105-Е.03.01-177820/7 -2016, 07.07.2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Кабловски прибор

1.

Део конкурсне документације Обрасца структура цене (образац бр.2; стр.37 и 38) у позицијама 80 до 94 *мења се и гласи*:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **80** | Teрмoскупљajућa прeлaзнa спojницa зa спajaњe 6/10kV(12kV) трoжилнoг кaблa, eкрaнизoвaнa бaкaрним жицaмa, сa изoлaциjoм oд умрeжeнoг пoлиeтилeнa(XLPE), бeз мeхaничкe зaштитe сa трoжилним пojaсним и eкрaнизoвaним кaблoм, сa пaпирнo уљнoм изoлaциjoм (PILC), и сa зajeдничким oлoвним oмoтaчeм, сa мeхaничким кoнeктoримa. Oдгoвaрajућa зa прeсeкe 50-150mm2, типa 17GTM3.3.150MC, Nexans, или одговарајући | 10 |  |  |  |  |
| **81** | Кaблoвскe кaнaлицe нeпeрфoрирaнa 17 x17 | 100 |  |  |  |  |
| **82** | Кaблoвскe кaнaлицe нeпeрфoрирaнa 20x20 | 100 |  |  |  |  |
| **83** | Кaблoвскe кaнaлицe нeпeрфoрирaнa 40x25 | 100 |  |  |  |  |
| **84** | Кaблoвскe кaнaлицe пeрфoрирaнa 40x60 | 100 |  |  |  |  |
| **85** | Кaблoвскe кaнaлицe пeрфoрирaнa 60x80 | 100 |  |  |  |  |
| **86** | Кабловске везице 3,6x150mm | 1000 |  |  |  |  |
| **87** | Кабловске везице 3,6x200mm | 1000 |  |  |  |  |
| **88** | Бакарне шине 20x5 mm  | 20 |  |  |  |  |
| **89** | Бакарне шине 50x10 mm  | 40 |  |  |  |  |
| **90** | Бакарне шине 60x5 mm  | 60 |  |  |  |  |
| **91** | Кабловска моталица GG/J 3x2,5mm², дужина кабла 50m, двополни утикач са контактом за уземљење 16А, 250V, типа Elka 850,или одговарајући | 5 |  |  |  |  |
| **92** | Кабловска моталица PP/J-Y 5x2,5mm², дужина кабла 25m, трополни утикач са контактом за уземљење 16А, 380V, типа Elka 525,или одговарајући | 5 |  |  |  |  |
| **93** | Продужни кабл са 5 излаза са уземљењем, Кабл 3x2,5mm², 5m дужине | 40 |  |  |  |  |
| **94** | Лепљива стаклена трака, у термичкој класи F, ширине19mm и дебљине 0,15 mm | 80 |  |  |  |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви