НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Потрошни материјал за брушење и резање

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3000/0130/2016 (560/2016, 1115/2016, 684/2016, 138/2016)

(број 03.01-213172/7-2016 од 19.07.2016.)

*Обреновац, 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку потрошног материјала за брушење и резање

1.

Тачка 3.22. Докази и обрасци које понуђач мора да достави у понуди, у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду *мења се и гласи*:

3.22. ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

* Образац понуде - образац бр. 1.
* Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.
* Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) -образац бр. 4.
* Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) -образац бр. 5.
* Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају заједничке понуде
* За позиције 1 - 4 из обрасца понуде:

 - Сертификате који потврђују да исте испуњавају норме ЕН 12413,

 Толеранција рупе H-11.

 - документ којим се потврђује захтевана обимна брзина од 63 m/s (на свакој плочи мора да стоји за који режим рада је предвиђена тј. за коју обимну брзину) (Обзиром да се ови производи ротирају при екстремно великим брзинама, а да су огранци ТЕНТ у обавези да воде рачуна о безбедности радника).

* За позиције 11 – 18 из обрасца понуде:

 - Сертификате који потврђују да исте испуњавају норме ЕН 12413

 - документ којим се потврђује захтевана обимна брзина од 80 m/s

* За позиције 26-31 из обрасца понуде:

 - Сертификат који потврђује да исте испуњавају норму ЕН 13743

* За позиције 52 – 55 из обрасца понуде:

 -доказ да понуђени потрошни материјал испуњава тражене карактеристике наведене у обрасцу понуде.

* За позиције 59 - 67 из обрасца понуде:

 - Технички лист

 - Сертификате који потврђују да исте испуњавају норме ЕН 12413

 - документ којим се потврђује захтевана обимна брзина од 80 m/s (на свакој плочи мора да стоји за који режим рада је предвиђена тј. за коју обимну брзину) (Обзиром да се ови производи ротирају при екстремно великим брзинама, а да су огранци ТЕНТ у обавези да воде рачуна о безбедности радника).

* За позиције 68 - 69 из обрасца понуде:

 - Технички лист

- Сертификате који потврђују да исти испуњавају норме ЕН 12413

* За позиције 71 - 77 из обрасца понуде:

 - Технички лист којим се потврђује да керамичка тоцила имају брзину ≥ 40 m/sec

 - Сертификате који потврђују да исти испуњавају норме ЕН 12413

* За позиције 78 - 90 из обрасца понуде:

 - Технички лист којим се потврђује да испуњавају тражене карактеристике

 - Сертификате који потврђују да исти испуњавају норме ЕН 13743

* За позиције 120 - 150 из обрасца понуде:

 - доставити каталог, извод из каталога или проспект, којим се доказује да понуђена роба испуњава тражене техничке карактеристике из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у достављеном документу (документима) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди навести редни број из обрасца понуде.

* Понуде поднете без тражених доказа, биће одбијене као неприхватљиве.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви