НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА* Чишћење канала баре ТЕ “Колубара”

- У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 36. СТАВ 1. ТАЧКА **1.** ЗЈН -

ЈАВНА НАБАВКА 72/2016-3000/0893/2016

(број 5365-E.03.04.152669/24-2016 од 24.08.2016. године)

***Обреновац, јул, 2016. год.***

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 72/2016-3000/0893/2016

1.

***Ценовник набавке на 70. страни Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.***

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 72/2016-3000/0893/2016

1. Ђуро Јанус, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Милија Станојевић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Милан Грбушић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зорка Леонтијевић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Душко Јочић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ивана Гајић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Мирјана Борчић, члан-секретар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зорица Стојановић, заменик секретара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

**ЦЕНОВНИК НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.мере | Кол. | Цена/Ј.М.(без ПДВ-а) | Цена/Ј.М.(са ПДВ-а) | Износ(без ПДВ-а) | Износ(саПДВ-а) |
| **I** | **Деоница од км 0+817 до км 0+917** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сеча дрвенастог растиња Ø10цм.Обрачун по комаду | ком | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Сечење шибља механизовано.Обрачун по м2  | **m2** | 800 |  |  |  |  |
| 3 | Ручни ископ муља из канала,утовар у ручна колица, пренос ручним колицима на даљину до 50м и истовар извртањем на низводном крају деонице .Обрачун по м3.  | **m3** | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Машински ископ , утовар ископаног муља, са низводног краја деонице,у транспортнo возило и одвоз на депонију на даљину до 3км.Обрачун по м3 | **m3** | 600 |  |  |  |  |
| 5 | Утовар дрвне масе у транспортно возило.Обрачун по м3. | **m3** | 2,50 |  |  |  |  |
| 6 | Транспорт дрвне масе на локацију коју одреди инвеститор , на даљину до 3км.Обрачун по м3 | **m3** | 2,50 |  |  |  |  |
| 7 | Поправка приступног пута,туцаником, након завршетка деонице.Обрачун по м3 уграђеног туцаника. 100x4.0x0,20=40 | **m3** | 80 |  |  |  |  |
| **II** | **Деоница од км 0+917 до км 1+610** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сеча дрвенасог растиња Ø10цм.Обрачун по комаду | ком | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Сечење шибља механизовано.Процењено је 80% обраслости од укупне површине.Обрачун по м2. 693x12x0,8=6552,8 | **m2** | 6.652,80 |  |  |  |  |
| 3 | Машински ископ муља са одбацивањем на страну ради оцеђивања истог.Обрачун по м3.  | **m3** | 4.158 |  |  |  |  |
| 4 | Машински ископ муља из корита и оцеђеног муља, са утоваром у транспортно возило.Обрачун по м3.  | **m3** | 9.300 |  |  |  |  |
| 5 | Транспорт ископаног муља на депонију на даљину до 3км | **m3** | 9.300 |  |  |  |  |
| 6 | Утовар дрвне масе у транспортно возило.Обрачун по м3.  | **m3** | 4,80 |  |  |  |  |
| 7 | Транспорт дрвне масе на локацију коју одреди инвеститор , на даљину до 3км.Обрачун по м3 | **m3** | 4,80 |  |  |  |  |
| 8 | Одржавање и поправка пута од туцаника. Процењена површина пута је 50%.Обрачун по м3 уграђеног туцаника 420x3x0,1=126 | **m3** | 126 |  |  |  |  |
| **III** | **Деоница од км 1+950 до км 2+130** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машински ископ , утовар ископаног муља из канала, у транспортнo возило и одвоз на депонију на даљину до 1.5км.Обрачун по м3 | **m3** | 800 |  |  |  |  |
| 2 | Поправка приступног пута,туцаником, након завршетка радова на чишћењу канала.Обрачун по м3 уграђеног туцаника .200x4.0x0,20=160 | **m3** | 160 |  |  |  |  |
| 3 | Рад булдозера на поправци пута на свим деоницама **I ,II и III**Обрачун по часу ефективног рада машине | час | 20 |  |  |  |  |
| **IV** | **Канал повратне воде****Л=800м** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рад багера гусеничара на чишћењу пепела из канала повратне воде депоније пепела.Обрачун по часу ефективног рада машине.  | час | 96 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |  |

Потпис одговорног лица понуђача

 м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_