НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ТРЕЋА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА* „Одржавање storage-а информационог система“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **JN 3000/1518/2016 (1135/2016)**,

(број 5383-Е.03.02-269967/17-2016 од 13.09.2016. године)

*Ушће,* 13.09.2016*.године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Одржавање storage-а информационог система“

1.

# Тачка 3.1 „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“ конкурсне документације мења се за Партију 1 и уместо:

**Партија 1:**

Услуга oдржавања storage-а CLARiiON CX4-120

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уређај | Бр.комада | Серијски број |
| **CX4 120** | 1 | CKM00101000431 |
| SATA 2TB | 15 |   |
| FC 600GB  | 30 |   |

Услуга oдржавање storage-а информационог система ПД ТЕНТ наведених у техничкој спецификацији, тип услуге - одржавање, се набавља за рок од годину дана.

Понуђач је дужан да да изађе на терен и детектује неправилности у раду система у току истог дана, обезбеди основно функционисање система у року од 24 часа и отклони неправилности у раду система у року од 10 дана.

Одржавање се плаћа на месечном нивоу, за рок од годину дана.

У понуђену цену треба укључити уграђене делове, рад и путне трошкове.

Кадровски и технички капацитет

Потребан кадровски капацитет подразумева да понуђач има:

- најмање два запослена инжењера или сервисера са важећим сертификатом произвођача опреме која се одржава

**Сада гласи :**

**Партија 1:**

Услуга oдржавања storage-а CLARiiON CX4-120

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уређај | Бр.комада | Серијски број |
| CX4 120 | 1 | CKM00101000431 |
| SATA 2TB (7.2k) | 15 |   |
| FC  600GB (15k) | 30 |   |

Услуга oдржавање storage-а информационог система ПД ТЕНТ наведених у техничкој спецификацији, тип услуге - одржавање, се набавља за рок од годину дана.

Понуђач је дужан да да изађе на терен и детектује неправилности у раду система у току истог дана, обезбеди основно функционисање система у року од 24 часа и отклони неправилности у раду система у року од 10 дана.

Одржавање се плаћа на месечном нивоу, за рок од годину дана.

У понуђену цену треба укључити уграђене делове, рад и путне трошкове.

Кадровски и технички капацитет

Потребан кадровски капацитет подразумева да понуђач има:

- најмање два запослена инжењера или сервисера са важећим сертификатом произвођача опреме која се одржава

2.

Сходно наведеним изменама Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда.

Ове измене конкурсне документације се објављују на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

*КОМИСИЈА за* **JN 3000/1518/2016 (1135/2016)**