НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Опрема за дизање терета, по партијама

*Пaртија I: Сетови опреме за дизање терета*

Пaртија II: Додатна опрема (Ужад , траке, шклопци)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0014/2016 (862/2016)**

(број 15.E.03.01.277923/11-2016 од 19.10.2016. године)

Обреновац, Октобар 2016. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Опрема за дизање терета, по партијама

1.

Тачка 3.1.- Техничка спецификација конкурсне документације *мења се и гласи*:

**ЦЕНОВНИК Партија II**: Додатна опрема (Ужад , траке, шклопци)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | **Назив добра** | **Јед.****Мере ком.** | **Количина** | **Произвођач** | **Јед.****Цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  |
| **1.** | Трака за дизање терета 1т 1 м | Ком. | 6 |  |  |  |
| **2.** | Трака за дизање терета 1т 1м | Ком. | 4 |  |  |  |
| **3.** | Трака за дизање терета 1т 2м | Ком. | 2 |  |  |  |
| **4.** | Трака за дизање терета 2т 2м | Ком. | 2 |  |  |  |
| **5.** | Трака за дизање терета 4т 4м | Ком. | 3 |  |  |  |
| **6.** | Бесконачна трака за 40т-обим 7м | Ком. | 2 |  |  |  |
| **7.** | Челично уже једнострука привезница Ø20, L-4m | Ком. | 6 |  |  |  |
| **8.** | Челично уже једнострука привезница Ø44/2 m | Ком. | 2 |  |  |  |
| **9.** | Челично уже једнострука привезница Ø40/2 m | Ком. | 2 |  |  |  |
| **10.** | Oкo зa дизaњe тeрeтa М 45 | ком | 4 |  |  |  |
| **11.** | Текстилана четворокрака привезница 6,3т-3м | ком | 2 |  |  |  |
| **12.** | Привезница од челичних ужади 4620кг, 2xØ18, L-3m | ком | 2 |  |  |  |
| **13.** | Високоотпорна малотна 5т | ком | 4 |  |  |  |
| **14.** | Високоотпорна малотна 10т | ком | 4 |  |  |  |
| **15.** | Високоотпорна малотна 15т | ком | 4 |  |  |  |
| **16.** | Високоотпорна малотна 20т | ком | 4 |  |  |  |
| **17.** | Ланац за ношење терета Ø13mm 5,3t, L-14m | ком | 7 |  |  |  |
| **18.** | Бесконачна трака 50т | ком | 2 |  |  |  |

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ALATA**

***Teхнички oпис – пaртиja II***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | **Назив добра** | **Јед.****Мере ком.** | **Количина** |
| **1.** | Трака за дизање терета 1т 0,5м- Текстилна двослојна трака са омчама носивост 1t; дужине L=1m | Ком. | 6 |
| **2.** | Трака за дизање терета 1т 1м - Текстилна двослојна трака са омчама носивост 1t; дужине L=1m | Ком. | 4 |
| **3.** | Трака за дизање терета 1т 2м -Текстилна двослојна трака са омчама носивост 1t; дужине L=2m | Ком. | 2 |
| **4.** | Трака за дизање терета 2т 2м -Текстилна двослојна трака са омчама носивост 2t; дужине L=2m | Ком. | 2 |
| **5.** | Трака за дизање терета 4т 4м -Текстилна двослојна трака са омчама носивост 4t; дужине L=4m | Ком. | 3 |
| **6.** | Бесконачна трака за 40т-обим 7м - Бесконачна трака за подизање 40t терета, дужина траке (обим) 7m | Ком. | 2 |
| **7.** | Челично уже једнострука привезница Ø20, L-4m - Челично уже за подизање терета (једнострука привезница) EN 13414-1; кат. ознака 1P-1; називни пречник ужета Ø20mm; дужина ужета 4m, према опису | Ком. | 6 |
| **8.** | Челично уже једнострука привезница Ø44/1,5m -Челично уже за подизање терета (једнострука привезница) EN 13414-1; кат. ознака 1P-1; називни пречник ужета Ø44mm; дужина ужета 2 m, према опису | Ком. | 2 |
| **9.** | Челично уже једнострука привезница Ø40/1,5m -Челично уже за подизање терета (једнострука привезница) EN 13414-1; кат. ознака 1P-1; називни пречник ужета Ø40mm; дужина ужета 2 m, према опису | Ком. | 2 |
| **10.** | Oкo зa дизaњe тeрeтa М 45 -Окасти вијак DIN 580; M45 (носивост 8t) | ком | 4 |
| **11.** | Текстилана четворокрака привезница 6,3т-3м -Текстилна четворокрака привезница са алкама (уместо кука), носивости изнад 6.3t; дужине 3m | ком | 2 |
| **12.** | Привезница од челичних ужади 4620кг, 2xØ18, L-3m -Привезница од челичних ужади са гуменим сегментима; кат. ознака PGS-2P; носивости 4620 кг (једнокрако качење); 2 ужета Ф18mm; дужине 3m5. Pozicija 13 -Високоотпорна малотна ВОСК, класа 8, облик С | ком | 2 |
| **13.** | Високоотпорна малотна 5т -Високоотпорна малотна ВОСК, класа 8, облик С;носивости 5t (b1=27mm; b2=61mm; d3=40mm; навој М20; h1=61mm; маса 0,81kg)6. Pozicija 14 -Високоотпорна малотна ВОСК, класа 8, облик С | ком | 4 |
| **14.** | Високоотпорна малотна 10т -Високоотпорна малотна ВОСК, класа 8, облик С;носивости 10t (b1=38mm; b2=86mm; d3=54mm; навој М27; h1=83,5mm; маса 2kg) | ком | 4 |
| **15.** | Високоотпорна малотна 15т -Високоотпорна малотна ВОСК, класа 8, облик С;носивости 15t (b1=47mm; b2=107mm; d3=72mm; навој М36; h1=111mm; маса 4,40kg) | ком | 4 |
| **16.** | Високоотпорна малотна 20т -Високоотпорна малотна ВОСК, класа 8, облик С;носивости 20t (b1=53mm; b2=121mm; d3=78mm; навој М39; h1=119mm; маса 5,90kg) | ком | 4 |
| **17.** | Ланац за ношење терета Ø13mm 5,3t, L-14m -Ланац за ношење терета (ПОЦИНКОВАН) EN818-2 Ø13mm; носивости 5,3t, дужинa ланца 14m | ком | 7 |
| **18.** | Бесконачна трака 50т - Бесконачна трака за подизање 50t терета, дужина траке (обим) 30m | ком | 2 |

Понуђена опрема мора бити усаглашена са захтевима важећег правилника о безбедности машина и према томе означена одговарајућим знаком усаглашености.

**Уз понуду доставити** комплетну техничку документацију којом Понуђач доказује испуњење тражених услова за опрему – КАТАЛОГ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ СА ЈАСНО ОЗНАЧЕНИМ ПОНУЂЕНИМ СТАВКАМА У КОМЕ СЕ МОГУ ВИДЕТИ СВЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ.

Челична ужад која су наведена у спецификацији треба да буду конструкције 6x37 са влакнастим језгром.

**Уколико се из понуду не налази тражена документација, као и уколико понуђена опрема није означена на захтевани начин, понуда ће бити одбачена као неприхватљива.**

**Приликом испоруке је потребно доставити** пропратнудокументацију за сваку ставку из спецификације, сходно важећем правилнику о безбедности машина, а из те документације се мора јасно видети следеће:

* + Атест о испитивању (са приказаним достигнутим радним коефицијентима);
	+ Материјал;
	+ Релевантне геометријске карактеристике (пречници, дужине);
	+ Конструкција (ознака пресека, стандард по коме је опрема израђена, врсте и смер поужавања, нерасплетивост, врста језгра, изглед површине);
	+ Релевантне механичке карактеристике (затезна чврстоћа, прекидне силе – рачунске и измерене силе);
	+ Тежина;
	+ Гарантни листови опреме;

**Испоручена опрема мора бити прописно означена (плочице, прстенови...) у свему према захтевима правилника о безбедности машина.**

Дужина сваког ланца за дизање, ужета или транспортне траке, мора да има ознаку или, кад то није могуће, плочицу или прстен, који се не може скинути, са пословним именом, односно називом и адресом седишта произвођача или његовог заступника, као и идентификациону ознаку одговарајућег сертификата.

То значи да ознака мора да садржи, нарочито:

* пословно име, односно назив и адресу произвођача и, ако је то погодно, његовог заступника;
* опис ланца или ужета који садржи:
	+ 1. његове називне мере;
		2. начин израде;
		3. материјале од којих је израђен;
		4. све посебне металуршке поступке који су примењени на материјалима;
* примењени метод испитивања;
* максимално оптерећење коме може бити изложен ланац или уже у току употребе. На основу предвиђене употребе може се дати распон вредности;

На прибору за дизање се налази ознака:

* ознака материјала, кад је то потребно за безбедну употребу;
* податак о максималном радном оптерећењу

Код прибора за дизање на коме је означавање физички неизводљиво, подаци морају бити приказани на плочици или на други одговарајући начин и безбедно причвршћени за прибор.

Сви подаци морају бити читљиви и налазити се на месту где се неће избрисати због трошења или угрожавања чврстоће прибора.

Ако се приликом испоруке не достави тражена пратећа документација или ако се установи било која несагласност, опрема ће бити враћена Испоручиоцу на располагање као неодговарајућа.

2.

*Образац структуре цене ( Образац 2А - Пaртија II) Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.*

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА:

Доставити:

- Архиви

**ОБРАЗАЦ 2 А.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.- **Партија II**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****Мере ком.** | **количина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **1.** | Трака за дизање терета 1т 1 м | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| **2.** | Трака за дизање терета 1т 1м | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| **3.** | Трака за дизање терета 1т 2м | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| **4.** | Трака за дизање терета 2т 2м | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| **5.** | Трака за дизање терета 4т 4м | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| **6.** | Бесконачна трака за 40т-обим 7м | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| **7.** | Челично уже једнострука привезница Ø20, L-4m | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| **8.** | Челично уже једнострука привезница Ø44/2 m | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| **9.** | Челично уже једнострука привезница Ø40/2 m | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| **10.** | Oкo зa дизaњe тeрeтa М 45 | ком | 4 |  |  |  |  |
| **11.** | Текстилан четворокрака привезница 6,3т-3м | ком | 2 |  |  |  |  |
| **12.** | Привезница од челичних ужади 4620кг, 2xØ18, L-3m | ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.** | Високоотпорна малотна 5т | ком | 4 |  |  |  |  |
| **14.** | Високоотпорна малотна 10т | ком | 4 |  |  |  |  |
| **15.** | Високоотпорна малотна 15т | ком | 4 |  |  |  |  |
| **16.** | Високоотпорна малотна 20т | ком | 4 |  |  |  |  |
| **17.** | Ланац за ношење терета Ø13mm 5,3t, L-14m | ком | 7 |  |  |  |  |
| **18.** | Бесконачна трака 50т | ком | 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ /процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.