НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА : Текуће одржавање хидрауличних система на млиновима ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА JН/3000/0179/2016(1552/2016)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Oбреновац, 2016.године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку : Текуће одржавање хидрауличних система на млиновима ТЕНТ А

1.

Тачка 6 додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона конкурсне документације *допуњује се и гласи*:

**Услов:**

Кадровски капацитет :

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање :

а) 2 (два) ангажована лица са VII степеном стручне спреме (дипломирани машински инжењер), који је у радном односу или је ангажован сходно чл. 197. до 202. Закона о раду.

б) 1 (једног) ангажовано лице са лиценцом 332 **или** 333 **или** 336 издатом од Инжењерске коморе Србије, који је у радном односу или је ангажован сходно чл. 197. до 202. Закона о раду.

**Доказ:**

1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници запослени код понуђача - за лица у радном односу
2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)
3. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми
4. Фотокопија тражене лиценце

**Напомена:**

* У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

2.

Тачка 2 Техничке спецификације се допуњује и сада гласи :

Извршити сервис уређаја за демонтажу радног кола на млиновима А1-А2

Произвођач: A.Brohl GmbH

Тип: WHS-003

На овом уређају потребно је извршти следеће операције:

- Замена ручне пумпе на уређају, са новом ручном пумпом HKP10-1,5 PN1000 LUKAS или одговарајући

- Сервис цилиндра за вертикално подизање радног кола

- Сервис хидрауличног агрегата за подизање радног кола

- Сервис главног хидрауличног цилиндра за избијање радних кола (3 комада)

- Израда пројекта изведеног стања.

Сервис цилиндара за вертикално подизање радног кола подразумева следеће операције:

1) Демонтажа са уређаја

2) Хоновање цилиндра и ревизија клипа

3) Замена свих заптивки

4) Пробе и испитивања

5) Монтажа и пуштање у рад

Сервис хидрауличног агрегата за подизање радног кола подразумева следеће операције:

1) Отварање агрегата и измена филтерских уметака

2) Чишћење резервоара

3) Подешавања преливних вентила

4) Замена свих заптивки

5) Пробе и подешавања

Сервис главног цилиндра подразумева:

1) Демонтажа са уређаја

2) Хоновање цилиндра и ревизија клипа

3) Замена свих заптивки

4) Пробе и испитивања

6) Монтажа и пуштање у рад

Такође се у оквиру техничке спецификације додаје захтев да пројекат изведеног стања мора бити потписан и оверен од стране одговорног пројектанта.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви