НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА/ ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: **Филтер врећице за клима коморе команде Б1 ,Б2, побуде генератора Б1, Б2, допреме угља, новог система отпепељивања и електрофилтера – ТЕНТ - Б**,

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1012/2016 (1390/2016)

(број 5364-E.03.02-390202/.9-2016 од 16.11.2016. године)

*Обреновац, 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ / ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Филтер врећице за клима коморе команде Б1 ,Б2, побуде генератора Б1, Б2, допреме угља, новог система отпепељивања и електрофилтера – ТЕНТ - Б

ЈН бр. 3000/1012/2016 (1390/2016)“

1.

Допуњује се техничка документација и спецификација, додаје се конкурсној документацији табела као у прилогу.

Ова измена / допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

|  |
| --- |
|  |

Доставити:

- Архиви

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SPISAK FILTERA NA OBJEKTU "TENT B"** | | | | | |
| **1.** | **Filter za rashladni agregat - Pobuda B1 i B2 ( na ulazu u čiler)** |  |  |  |  |  |
|  | G4 600x500x48 (1 zamena, jedna strana rama je demontažna) |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Doprema uglja** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Filter za fan coil** |  |  |  |  |  |
|  | Major 428 - G3 850x174x5 (2 kom x 1 zamena) |  |  |  |  |  |
|  | Major 435 - G3 1450x174x5 (4 kom x 1 zamena) |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Filter za UTA Standard 370/44 (plafonska jedinica)** |  |  |  |  |  |
|  | G3 1050x285x48 (1 kom x 1 zamena, jedna strana rama je demontažna) |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Filter za UTA Compact 295/04 (plafonska jedinica)** |  |  |  |  |  |
|  | G3 1130x255x48 (2 kom x 1 zamena, jedna strana rama je demontažna) |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Filter za filtersku sekciju ispred rashladnog agregata** |  |  |  |  |  |
|  | G3 550x775x48 (1 zamena, jedna strana rama je demontažna) |  |  |  |  |  |
|  | G3 595x775x48 (1 zamena, jedna strana rama je demontažna) |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Filter za klima komoru - komanda bloka B1 - klase EU3** |  |  |  |  |  |
|  | 615x595x305 (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
|  | 595x285x305 (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
| **4** | **Filter za klima komoru - komanda bloka B2 - klase EU3** |  |  |  |  |  |
|  | 615x595x305 (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
|  | 595x285x305 (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Filter za klima komoru - K2 na bloku B1** |  |  |  |  |  |
|  | Klase EU3: |  |  |  |  |  |
|  | 615x595x305 (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
|  | 595x285x305 (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
|  | Klase EU7: |  |  |  |  |  |
|  | 615x595x508/6 mm (širina x visina x dubina/broj džepova) |  |  |  |  |  |
|  | 595x285x508/3 mm (širina x visina x dubina/broj džepova) |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Filteri za klima opremu u prostoru silosa i trafoa:** |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Filter za podplafonske klima komore - klase G4** |  |  |  |  |  |
|  | G4 345x690x47mm (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
| **6.2** | **Filter za klima orman EXPAIR 8000 DDA - klase G4** |  |  |  |  |  |
|  | G4 945x565x48mm (širina x visina x dubina) |  |  |  |  |  |
| **6.3** | **Filter za fan coil - klase G3** |  |  |  |  |  |
|  | Major2 435 - G3 1450x174x5mm |  |  |  |  |  |
|  | Major2 430 - G3 1050x174x5mm |  |  |  |  |  |