ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 5365-E-03.04-356183/27-2016

Велики Црљени 29.11.2016

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15),

Комисија за јавну набавку број **3000/0517/2016(1464/2016)**

за набавку **Вентил сигурности са опругом NO 50/80 са пнеуматским погоном P0=163 bar**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0517/2016(1464/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења

**ПИТАЊЕ**

Molim Vas za razjašnjenje zahteva “ Максимални притисак подешавања почетка отварања вентила Po = 195 -235 bara.“

Da li to znači da maksimalni pritisak na koji ventil može biti podešen mora biti minimalno Po=195bar ili više?

Da li to znači da ventil koji se ne može podesiti da otvara na minimum 195bar nije prihvatljiv?

S obzirom da je ventil opružni i podešen na Po=163bar, da li se Vaš zahtev da ima mogućnost podešavanja na minimum 195bar odnosi na mogućnost podešavanja ventila bez zamene opruge?

Ili se podrazumeva da ventil ima mogućnost podešavanja na 195bar zamenom opruge

**ОДГОВОР 1:**

Tehničkom specifikacijom  zahtevano je između ostalog,  da  maksimalna vrednost podešavanja pritiska početka otvaranja ventila   bude   Po= 195  - 235 bar .  Navedena vrednost je data na osnovu kataloga Proizvođača postojećih ventila koje imamo na postrojenju - Intersigma – Češka(Po licenci Bopp & Reuther)  . Pošto u novije vreme Proizvođači ventila sigurnosti  ne prikazuju u svojim katalozima  maksimalne vrednosti podešavanja Po,  da  ne bi bilo zabune , navedena vrednost nije relevantna u predmetnoj nabavci I ista ne mora biti navedena u originalnom katalogu Proizvođača koji se dostavlja uz ponudu.  Ostali zahtevi i karakteristike ventila  definisani  u konkursnoj dokumentaciji  ostaju nepromenjeni.

**КОМИСИЈА**

**За ЈН** **3000/0517/2016(1464/2016)**